楼顶广告牌（字）制做安装采购邀请函

各供应商：

现就本单位楼顶广告牌（字）制做安装项目进行采购，邀请供应商响应。

1. 采购需求及报价预算参考格式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料内容 | 数量 | 规 格 | 面 积 | 单 价 | 小 计 | 备注 |
| 一、顶楼字部分：**铝板烤漆点阵字发光字**（常用款）红色 |
| 铜陵市公共资源交易市场 | 11 | 3×2.7m | 89.1平米  | 元/平米 |  | 外露点阵字：采用(蓝景）高光外露12V常亮LED芯片模组，双线头接线，确保亮度和稳定。字壳为实厚2.0mm铝板烤漆，侧边厚度为5cm发光颜色：（红色光） |
|  |
| 二、背部钢结构 |
| 5#热镀锌角铁 | 72根 | 6m |  | 元/根 |  | 1. 5#国标热度角铁主龙骨钢架4#热镀国标角铁，按字型焊接框架，落地靠前沿口固定支撑，离地面1.2m,背部整体拉撑。地面钢板化学螺栓固化。地面钢架做防水处理，确保牢度。

2. 含运输，焊接、防锈漆处理、基层防水处理，安装、调试。3. 6平方主电线接220V，2.5国标电线低压接电。电表箱3个，时控开关3台，足功率交流机3台。五金工具、线管，固定件等 |
| 4#热镀锌角铁 | 57根 | 6m |  | 元/根 |  |
| 三、安装+辅材部分： |
| 人工高空焊接 | 11 |  |  | 元/个 |  |
| 4平220V主电接入+2.5平BVR接低压电线辅材++电表箱+时控控制器+线管+波纹管等 |  |
| 五金螺丝焊条等 |  |  |  |  |  |
| 焊点防锈处理 | 2次 | 一遍红色底漆，一遍灰色面漆 |  |
| 防水处理 ：混凝土浇筑地面螺丝+防水沥青凃面，材料运输 |  |  |  |
| **总计：** |  | **元** |  |
| **人民币大写：** |  |  |

注：上述各类材质为基本要求，供应商可经本单位同意，用更优的材质替代，但不得低于基本要求。背部钢结构、辅材及安装工作量等仅作为参考，供应商应根据实际情况确定材质及工作量。

1. 供应商条件

符合《政府采购法》第二十二条规定。

1. 工期：确定成交起15天。
2. 质保期：2年。
3. 预算：7万元（高于本预算的报价为无效响应）
4. 付款方式：合同签订当天预付70%款项，剩余30%验收合格后一次性付清。
5. 响应方式：按照附件格式填写响应函盖单位公章后，于2024年12月24日12:00前密封送达铜陵市公共资源交易中心综合科。
6. 成交：本项目为自行采购，由采购小组直接确定成交供应商。规则为最低价成交（明显低于成本价除外），报价相同则现场抽签决定成交供应商。
7. 其它事项：供应商制做安装过程中应注意安全施工，如出现安全事故，由供应商自行负责。如出现偷工减料、以次充好等情况，本单位将依照有关规定追究责任，并报告监管部门。
8. 联系电话：5885816，联系人：代工
9. 供应商应通过现场勘察等方式了解项目工作量。

附件：

响应函格式

一、报价函

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **报价（元）** | **大写金额（元）** |
| 1 | 铜陵市公共资源交易中心楼顶广告牌（字）制作安装 | 1 |  |  |

注：该报价为包干价，包制作、包安装、包工包料、包税费、包保险费等的全包方式。

二、售后承诺

供应商盖章

年 月 日

三、营业执照复印件（加盖企业公章）

（说明：必须提供，随报价函一起）

四、其他证明企业实力的材料复印件（加盖企业公章）

（说明：非必须提供）