
2019年铜陵学院铜艺设计工作室设备采购及安装项目需求
1、 项目基本情况
    因我校铜工艺设计工作室建设需要，需采购一批单反相机、会议话筒、接收机主机、3D打印机等设备。经研究，现将该项目进行采购，并通过规范采购、评审程序择优选择供应商，欢迎具备条件的国内供应商参与响应。
2、 本项目预算控制价为人民币78万元
3、 项目需求
1.采购需求表     
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量
单位
	数量
	备注

	单反相机套机
	★CMOS传感器；APS画幅（23.5*15.6mm）；最大像素：2478万；有效像素：2416万；
★镜头：AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR镜头；
对焦点数：39点（包括9个十字型感应器）；
感光度：ISO 100-25600；
最大光圈：F3.5；
显示屏类型：触摸屏，可旋转；显示屏像素：103.68万像素；快门速度：30-1/4000秒范围；存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡（兼容 UHS-I）；无线功能：支持蓝牙连接；电池类型：锂电池；随机附送：UV镜（与镜头适配），32G SD卡1张（写入速度≥60M/S)；原厂包、电池1块。
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	相机三脚架
	承重：≥3kg ；收缩高度：≥500mm ；最低工作高度：≤80mm；
平衡力：固定；阻尼模式：两级液压阻尼；自身重量：≥2KG；
俯仰角度：+90度到-70度；
水平气泡：无照明；托板：快速释放型；高度范围：10-170厘米；节数：两级。
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	单反相机手持三轴稳定器
	最大承重：≥3.2kg；
全域POV，360度无死角跟随；集成电子跟焦、调焦手轮和3档步长调节；
俯仰轴机械动作范围：-135度到185度；横滚轴机械动作范围：360度；航向轴机械动作范围：360度；
可搭载相机尺寸：相机重心到横滚轴最大水平长度为90mm，相机1/4接口到俯仰轴电机最大90mm，相机重心到快装板最大距离65mm；
可视化OLED屏，独立快装板设计；
指压拨盘设计，无需连接app，一键便可调节相机和稳定器参数；
采用3节锂电池设计，容量为6000mAh，最大续航时间不低于18小时；
包装清单：稳定器x1、三脚架x1、18650x3充电器x1、18650锂电池x3、Micro to Micro USB数据线、Micro to Mini USB数据线、相机控制充电线、Micro USB数据线、说明书、肩带、收纳包。
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	单反无线话筒
	无线频率范围：638-694MHz；调制方式：F3E；音频频率响应：30Hz-18kHz；麦克风规格：金属电容式全指向；
信道数量：50；频率控制：PLL合成器；
无线发射功率≤10mW；信噪比>90dB；
双天线100米高保真U段无线传输；实时返送耳机监听；设备输出音量独立调节；两节标准5号电池供电，最大续航时间不低于8小时；
可适配手机、主流单反相机和摄像机使用；具备LOW-CUT低切功能；具备自动抑制环境噪声和风噪功能；接收天线可自由折叠；搭配防松动螺纹旋钮接口；
随机配件：发射器x2；接收器x1；音频线x1；卡侬线x1；领夹麦x2；热靴座x1；收纳包x1。
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接收机主机（腰包式）
	半机架式单通道发射机,24位数字音频立体声或单声道混音无线发送；
前面板控制，包括一键式同步功能和输入电平旋钮,一键式红外线同步功能；
30 mW的输出功率,24 MHz调谐范围,1/4英寸(6.3毫米)TRS平衡输入和环路输出；
高对比度LCD显示屏,带左/右音频输出电平表,可拆卸式波长天线；
尺寸(高X宽X深)：≥43×198×172mm。
牢固的全金属构造；
高对比度的LCD显示屏，带菜单导航功能；
双频带滤波EQ，带高频、低频增强功能；
音频限幅器为音频旋钮设置最大增益电平范围；
混合技术可调节两个独立的监听混音电平；
立体声模式则可调节左/右平衡；
频率扫描和红外线同步功能，可以快速发现并分配清晰可用的通道；
两节AA电池最多可持续使用6小时；
电源和电池状态LED；
5段电池电量显示；
节能模式可在未连接耳机时节省电能。
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	耳机
	入耳式微型隔音动圈隔音耳机；
灵敏度107dB SPL,阻抗20欧,频率范围22Hz-17.5kHz；
耳机线长160cm；
配件:便携包,黑色泡沫耳塞套,柔软弹性耳塞套。
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	一拖二主机
	1.两个接收机集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源；
2.每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出；
3.高达72 MHz的调谐带宽（视地区而定）；
4.数字式预开关分集；
5.高密度模式使ULX-D系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米；
6.可远程安装的1/2波长天线
7.射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备；
8.优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。；
9.腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频不中断的传输；
10.可启用AES 256位加密功确保信号安全传输；
11.音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口；
12.数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号；
13.每个通道最高60 dB可独立调节增益；
14.以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署；
15.软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能；
16.接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能；
17.直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能；
18.音频和射频LED电平表，带峰值指示灯；
19.XLR接头带可切换式话筒/线路电平输出；
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	手持话筒
	1.手持式数字无线发射机，具备专利的数字调制技术
2.可外置发射机充电
3. 机身为轻质铝材料
4. 具备自动设置频率的红外线端口
5. 具备背光式LCD屏，便于导航菜单和控制
6. 具备AES256位可加密技术；专利的增益修正技术
7. 动态范围大于120dB
8. 发射功率有1、10、20毫瓦可选。
9. 增益调节范围0 to 21 dB (in 3 dB steps)
10. 可使用2节AA电池供电，可工作11小时，5段电池电量显示；
11. 支持使用专用的锂电池，可提供12小时以上使用时间，电量显示精确到分钟，可使用选配的插入式充电器直接充电，无需取出锂电池
12. 高达100米工作范围(特定条件下)
13. 支持频率和电源锁定
14. 天线类型：集成单一频段螺旋天线
15. 占用频宽 <200 kHz
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	立式会议、演讲麦克风
	换能方式: 电容式 
频率响应 (Hz): 30Hz-16KHz
指向性 : 心型指向
输出阻抗（欧姆） : 75Ω
灵敏度 : -43dB±2dB
供电电压 (V):48V
可调节高度：0.1米——1.65米
输出：平衡输出
抗手机、电磁、高频干扰
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	摄影器材（机身与镜头）
	主要特点
产品类型：微单
传感器描述：图像传感器
最大像素数：4689万
有效像素：4575万
镜头特点
对焦方式：自动聚焦微调
对焦区域：493
对焦范围：24-70mm
最大光圈：F4
显示功能
显示屏类型：触摸屏
显示屏尺寸：3.2英寸
液晶屏特性
解析度：2,100,000
监视器视角:170°
取景器描述：
取景器放大率：0.8x
取景器视点：21mm
快门速度：1/8000-30秒
闪光灯
其它闪光灯性能：
闪光包围
闪光补偿：-3~1EV
曝光控制
曝光补偿：±5EV（1/3EV，1/2EV步长）
感光度：ISO 64-51200
最低扩展ISO灵敏度：32
最高扩展ISO灵敏度：102400
拍摄性能
防抖性能：机身5轴防抖系统
短片拍摄：支持4K 30P、1080/120P视频拍摄
自拍功能：2秒，5秒，10秒，20秒
连拍功能：支持（最高约9张/秒）
其它参数
无线功能：WiFi，蓝牙
产品功能：支持峰值对焦、斑马线等功能
工作环境：温度：0°C-40°C
湿度：＜85%
外观设计
外形尺寸:约134×100.5×67.5mm
产品重量:约675g（仅机身）
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	无人机
	飞行器
★产品类型:四轴飞行器
产品定位:专业级
悬停精度:
垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时）；±0.5m（GPS定位正常工作时）
水平：±0.3m（视觉定位正常工作时）；±1.5m（GPS定位正常工作时）
旋转角速度:最大旋转角速度：250°/s（运动模式）；150°/s（姿态模式）
升降速度:
最大上升速度：6m/s（运动模式）；5m/s（定位模式）
最大下降速度：4m/s（运动模式）；3m/s（定位模式）
飞行速度:
最大水平飞行速度：72km/h（运动模式）；58km/h（姿态模式）；50km/h（定位模式）
飞行高度:最大飞行海拔高度：6000m
飞行时间:约30分钟
轴距:350mm
遥控器
工作频率：2.400-2.483GHz
控制距离：FCC：7000m；CE：3500m；SRRC：4000m（无干扰，无遮挡）
发射功率：2.400-2.483GHz
FCC：26dBm；CE：17dBm
5.725-5.850GHz
FCC：28dBm；CE：14dBm
云台
角度控制精度：俯仰：-90°至+30°
可控转动范围：±0.03°
控制转速：俯仰：90°/s
电源性能
充电器：电压17.4V，额定功率100W
电池：6000mAh锂充电电池
容量：5870mAh
电压：15.2V
能量：89.2Wh
电池整体重量：约468g
充电环境温度：-10-40℃
最大充电功率：100W
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	工作站
	★CPU：Intel 酷睿六核i5 9500(3.0G 9M)及以上；
★芯片组：英特尔B360或以上，单路供电；非H系列
★内存：2*8G  DDR4 2666 MHz，最大支持32G
硬盘：1T 7200 SATA3+256G SSD M.2 PCIe双硬盘
★显卡：R7 430 4GB DDR5 128位独立显卡
网卡：集成10/100/1000M自适应网卡
接口：
前置4个USB 3.1 Gen2红色接口，1个USB 3.1 Type-C Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
声卡：集成声卡芯片，5.1声道
键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘、抗菌光电鼠标
机箱电源：250W电源
其他：机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位
插槽：不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2
操作系统： windows 10操作系统
显示器：≥23.8英寸
★所投产品须提供节能产品认证证书复印件装订入投标文件。
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	工作台
	
[image: TB2SaUaoFXXXXceXXXXXXXXXXXX_!!2597008259]
样式要求：参考图片；
材质要求：原木组装、支架结构；木板厚度：8CM；支架材质：钢材；
规格要求：长方形150CM*80CM*75CM；
支架颜色：黑色。
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	千兆交换机
	传输速度: 10Mbps /100Mbps/ 1000Mbps；
交换机类型: 以太网交换机
接口数目: 24个
VLAN:支持
售后服务: 全国联保
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	桌面型融积成型系统(3D打印机)
	打印技术：熔丝沉积成型（FDM）；
★成型尺寸：≥200mm*150mm*150mm（长*宽*高）；
打印模型精度：最高0.1mm；
打印喷嘴：1只；
机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm；
喷嘴直径： 0.4mm ；
接口：USB接口之间连接电脑，也可以支持SD卡/TF卡（4G及以上容量）脱机打印；
显示屏：中文显示，也可以切换英文；
空气过滤系统:有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体；
★全封闭金属机身,透明的门，内置料盘；
构建平台加热，带加热板；
机体建造材质要求金属构架+有机玻璃门，金属构架保证机身平稳不易晃动，保证打印成型精度；
★智能功能：自动调平、断料检测；具有WiFi连接、移动APP控制，可以在无PC环境下独立工作；
智能生成支撑结构：升级版软件能根据模型造型智能生成支撑结构，自动完成更复杂的产品打印工作； 
支持操作系统类型：Windows/Mac OS；
耗材规格：直径1.75MM；
耗材：2KG PLA；
支持耗材：ABS或 PLA等。
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	工业创新教学实操平台
	工业创新实操教学系统
(1)支持中文Windows7 及以上操作系统；
(2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块；
(3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成；
(4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容；
★(5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于900道； 
★(6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； 
(7) 兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换；
(8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； 
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	建模及后处理软件
	支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式；
支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体；
支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能；
支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术；
★支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能；
支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块；
超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览；
支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模；
支持自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能；
支持导入图片进行建模，支持文字输入建模；
支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算；
支持对工作平面的修改以及还原；
支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；
支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；
支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；
支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色；
内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球；
★支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。
软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放；
★上述所有功能集成于同一软件平台，一次性安装完成，提供软件著作权证书复印件。
★ 3D创新设计课程，为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖各学习阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，大学阶段不少于12个项目制课程。
软件可生成.STL标准格式文件，支持所有品牌3D打印机；
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2. 售后服务要求：
所有设备提供三年免费质保、上门服务，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应与24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内服务，投标人需提供售后服务承诺函。
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