一）、采购需求表
	序号
	品目名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	投影机 （含防盗吊架）
	1、★光源：激光
2、投影技术：3LCD投影系统
3、★光输出：5100流明（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
4、☆对比度（或通断比）：3300000：1（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
[bookmark: _GoBack]5、★固有分辨率（或分辨力）：1920*1080（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
6、☆照度均匀性：按ISO/IEC 21118测试方法，需达到80%（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
7、输入输出接口：RGB、双HDMI接口、RS-232接口、RJ45、USB接口
8、配套钢制防盗吊架。
	90
	台

	2
	幕布1
	幕布尺寸：150寸；电动玻珠；可视角度：30°；增益系数：≥2.4；同步电机，低噪音；幕布可任意位置定位，平整度好，不扭曲、卷曲，自然下垂、不变形、无异味、可清洗、可防潮、防霉、阻燃。表层工艺采用环保防静电除尘技术。
☆需提供国家3C证书复印件（管状电机）、产品检测报告复印件
	5
	幅

	3
	幕布2
	幕布尺寸：120寸；电动玻珠；可视角度：30°；增益系数：≥2.4；同步电机，低噪音；幕布可任意位置定位，平整度好，不扭曲、卷曲，自然下垂、不变形、无异味、可清洗、可防潮、防霉、阻燃。表层工艺采用环保防静电除尘技术。
☆需提供国家3C证书复印件（管状电机）、产品检测报告复印件
	15
	幅

	4
	交互式一体机
	一、整机要求：
1、★整机屏幕采用70英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。屏幕图像分辨率达3840*2160。
2、整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。
3、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
4、☆整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
5、☆设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
6、整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
7、dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
8、嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。
9、支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。
10、☆同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
11、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。
12、整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。
二、电脑模块：
搭载酷睿系列i5CPU；4GB DDR4笔记本内存；256GB SSD固态硬盘；4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。
三、配套教学软件：
1、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传。
2、提供不少于12种以上背景模板，支持自定义背景。 支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体等。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
3、☆快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 （提供CNAS或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
4、☆提供评价管理软件著作权证书复印件。
四、移动教学软件：
1、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
2、支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。
	3
	套

	5
	硬盘
	企业级,6TB,SATA 6Gb/秒，64M 缓存
	6
	块

	6
	交换机
	5个10/100/1000 Mbps口，MDI/MDIX自动识别；自适应全双工/半双工；背板带宽：10Gbps；最大包转发速率：7.44 Mpps
	10
	台

	7
	监控摄像机
	1、☆内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/2.7英寸。
2、☆内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件）3、内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。
4、☆最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件）5、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6、内置1个麦克风，内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。
7、需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可用时常显示。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
8、☆支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件）
9、☆射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件）
10、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。需配备专用12V电源5个。
	3
	台

	8
	服务器
	1、☆处理器：配置不少于2颗处理器，每颗处理器主频不低于2.5GHz、每颗处理器物理核心数不少于8核；（投标时需明确CPU型号）
2、内存：配置32GB DDR4内存，提供32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；（提供官网截图）
3、硬盘：配置≥3块1TSATA热拔插硬盘，可板载直连支持4* NVMe U.2 SSD 内置2个M.2 SSD插槽内置2个SD卡插槽；（提供官网截图证明复印件）
4、扩展插槽：最大支持10个PCI-E 3.0插槽；（提供官网截图证明复印件）

5、SD卡审查日志：支持SD卡存储系统日志，可持续记录服务器全生命周期系统日志。（提供功能设置界面截图证明复印件）
6、电源：配置1+1冗余热插拔电源；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。
7、Raid卡：RAID卡,支持RAID 0/1/5/10；配置2个千兆电口；配置安装导轨；
8、☆安全：支将专用安全处理器内嵌入SoC芯片中。可实现OS安全引导、内存加密及虚拟化安全。加持将密钥永久存贮于安全处理器内部，彻底防范入侵攻击的威胁，保障用户信息安全。（提供满足此功能的官网截图复印件）
11、配置服务器管理软件，支持通过Web浏览器轻松实现对服务器的安装部署、配置、状态监控、告警、报表分析等运维管理工作，可以对机房、机柜、服务器等信息实现三维视图的方式进行监控，直观监控服务器设备信息，准确定位故障点。支持资产管理功能，包括添加资产、删除资产及机型管理；能够以图形化界面方式直观地显示资产在机柜中的位置，并突出显示机柜中资产的状态和告警。（提供相关功能截图复印件）
12.安全防护软件：配置安全防护软件，与服务器同一品牌，提供如下功能，并提供软件功能界面截图
（1）服务器优化功能，提升服务器主机系统安全
（2）网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航；
（3）数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；
（4）日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况；
	1
	套

	9
	计算机及多媒体设备维护管理系统
	软件必须具有：添加资产（包含资产编码、设备型号、购置年份、存放地点、管理人等功能栏目）、采购管理（购置设备的批量录入、排序、设备清单、批量导出功能）、条码打印、报废管理（包括报废申请，报废审批功能）、转移管理（包括资产批量转入、资产批量转出）、领用管理（包括借用申请、借用审批）、维修管理（包括维修申请、维修审批、维修进度，维修日志导出等功能栏目）、盘点管理、 设备档案（包括设备购入记录、维修记录、保管人记录、存放地点变更记录等功能）、耗品分发管理、行政公告、系统管理等功能，可以在软件中打印一维/二维条形码,支持工业手持机的盘点,支持手机的APP使用,支持对微信公众号对接定制。
☆提供软件著作权证书复印件。☆提供软件功能截图复印件
	1
	套

	10
	辅材及安装调试
	此项目中的设备是原多媒体教室中部分设备的更新，投标人应在投标前自行勘察施工现场，包括但不限于上述设备中所用的投影机吊架、高清视频线、VGA 线、信号线、PVC 槽、分配器、中控 USB 连接线（需与计算机相连）、电源线等相关线材及配件，所有系统线缆为优质品牌。同时必须正确、无误连接，网络必须与校园网络中心连接顺畅、线材需贴标号；中标人负责将以上所有设备与原来已经使用的网络中控管理系统、计算机终端管理系统、教学监控管理系统无缝对接。中标人需将原教室中的计算机中的云桌面系统中无缝迁移到另一台服务器上。中标人报价含所有设备的与原相关系统的对接费用、安装、施工、调试、培训以及
完善的售后服务。
	90
	套



二）、 售后服务要求：
（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足业主方使用需求，并具有可靠的售后体系，质量可靠、使用安全。
（2）成交供应商对其所供的货物提供不少于三年免费质保，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应于24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。
★（3）供应商须针对上述售后服务要求出具承诺函复印件或扫描件（承诺函格式自拟）
三）、其他需求内容
1、投标人报价应含产品价格、税金、运输费用、安装调试费用、培训费用、商检费用及质保等所有费用。


