一)、项目基本情况
    本次采购为库存备用，拟在2年内陆续配置给采购人各部门使用，成交人需承担按采购人时间要求，免费上门安装、运送等,包括但不限于初次送达采购指定仓库及以后由仓库送达各具体使用场所。
    本项目预算控制价为人民币60万元,其中品目1"台式计算机"单价不超过4000元。
二)、采购需求
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	台式计算机
	1、机型：品牌商用台式机。
★2、主板：英特尔商用H370或Q370系列芯片组；
★3、处理器：英特尔第九代i5-9500；
★4、内存：4G DDR4-2666 DIMM，2个DIMM，系统最多支持32G及以上；
★5、硬盘：原厂256G SSD硬盘及以上，
 6、显卡：集成显卡；
☆7、声卡：集成高清音频声卡，主机内置音箱；
8、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标；
☆9、机箱电源：不大于16L免工具拆卸塔式机箱，不小于310W高效稳定性防雷电源，电源能效≥90%；
10、接口：不少于8个USB接口，其中4个USB3.1gen1接口（非USB hub 转接），1个HDMI,1个VGA,1个串口,1个读卡器接口，集成千兆及以上网卡；
11、系统要求：出厂预装正版Windows10操作系统，微软官方可查验真伪；
☆12、随机应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到6.5GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持数据加密传输，支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位
★13、显示器：同品牌商用21.5寸液晶显示器；
14、质保要求：整机（含显示器）三年有限保修及上门服务
★15、产品认证：3C认证，节能认证，以上证书均需提供扫描件并加盖投标人公章装订入投标文件
	台
	70

	2
	便携式计算机
	★1、笔记本类型：品牌商用轻薄笔记本电脑；（含原装包和无线鼠标）
☆2、外观：整机重量不大于1.62KG，厚度不大于1.8CM；A面、C面为金属材质（非塑料材质），屏幕可开合180度。
★3、CPU：英特尔第八代酷睿i7-8565U(1.8 GHz/8 MB/四核)；
★4、内存：8G DDR4-2400Mhz，2个SODIMM独立插槽，非板载内存；
★5、显卡：NVIDIA GeForce MX130 2G独显；
☆6、硬盘：128G SSD+1TB SATA双硬盘，内置3D硬盘主动防护技术，硬盘具有加密功能，即使硬盘丢失、被盗，重要数据也不会被窃取，同时也可支持永久销毁硬盘数据。支持身份验证，保障数据安全。投标文件中需提供功能演示截图证明文件；
8、通讯设备：内置802.11ac（2×2）双频无线网络，内置蓝牙4.2；千兆网卡（有线）；
☆9、显示屏：14 英寸HD SVA eDP 防眩目LED 背光显示屏，220 cd/m²，67% sRGB（1366 x 768）；超窄边框设计。
10、输入设备：全尺寸孤岛式防泼溅键盘，触控板采用图像传感器，支持多点触控；
11、摄像头和麦克风：内置720P高清摄像头/双数字麦克风；
☆12、电池：不小于45WHR长寿命电池，
☆13、接口：按压式指纹识别，1 个USB 3.1 Type-C Gen 1 接口（供电、DisplayPort）；2 个USB 3.1 Gen 1 接口；1 个USB 2.0；1 个HDMI 1.4b；1 个RJ-45；1 个耳机/ 话筒组合接口；1个电源接口；读卡器接口
14、操作系统：预装正版win10 64位简体中文版，微软官方可查验真伪；
★15、证书： 3C认证，节能认证，以上证书均需提供扫描件并加盖投标人公章装订入投标文件；
16、质保要求：一年有限保修及上门服务
☆17、考虑项目实施、交付及售后服务，采用与商用台式计算机同一品牌；
	台
	20

	3
	图形工作站
	1、类型：品牌商用图形工作站
★2、处理器: 2颗英特尔至强Bronze3104（主频1.7 GHz、8.25 MB 高速缓存、6 核） ；
☆3、芯片组：不低于英特尔C622
★4、内存：不低于64GB DDR4 2666 nECC内存，≥24DIMM插槽；最大可扩展到 3TB内存容量
☆5、硬盘：512G SSD+2TB SATA，最大硬盘数量≥4个3.5英寸SATA 或SAS 驱动器 或10个2.5 英寸驱动器，2个M.2的存储插槽最大可支持4个M.2的PCIe SSD; 集成10个接口的 SATA 6.0 Gb/s 控制器；支持RAID 0.、1、5、10
★6、显卡：不低于NVIDIA Quadro P400 2GB专业图卡
☆7、网卡：集成双千兆网卡,主板板载双千兆网卡模块（非外插）；
☆8、电源:不低于1450瓦电源,90%能效
9、光驱：DVDRW 
10、键鼠:与主机同品牌工作站专用全尺寸激光键盘、激光鼠标
☆11、端口: 前置：1 个耳机接口；4 个 USB 3.1（1 个充电端口）或者2 个 USB 3.1 Gen1（1 个充电端口），2 个 USB 3.1 Gen 2 Type-C;后置：6 个 USB 3.1 Gen 1；2 个 RJ-45 (1 GbE)；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个 PS/2 鼠标端口；1 个 PS/2 键盘端口；1 个串行端口
☆12：扩展槽：2 个 PCIe x4；3 个 PCIe x8；4 个 PCIe x16
13、音频：Realtek HD ALC221
☆14、机箱：支持免工具拆卸维护硬件设备，主要备件模块化可便携拆卸；不开机箱可拆卸更换电源,
☆15、软件部署：1）性能调优：需提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，有优化Autodesk® 3Ds Max的选项，需配有相关的应用截图予以说明。
2）远程图形软件：需提供正版远程图形软件，软件需与工作站统一品牌。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。3）驱动更新软件：免费更新驱动,Bios等
16、安全性:设置/BIOS 密码；背面设有Kensington安全锁孔；主板BIOS具备防止恶意修改功能，能在30秒内自动修复BIOS。
★17、显示器：同品牌27寸IPS液晶，1920*1080分辨率。
18、质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务
★19、证书： 3C认证，节能认证，以上证书均需提供扫描件并加盖投标人公章装订入投标文件；
☆20、考虑项目实施、交付及售后服务，采用与商用台式计算机同一品牌；
	台
	1

	4
	打印一体机（A4）
	★功能：打印/复印/扫描 
★打印幅面: A4 
打印颜色: 黑白 
打印速度: 20页/分钟
 首页输出时间: 8.3秒 
打印机语言: 主机/GDI     内存:128MB
 处理器: 600MHz     接口: USB 2.0 
复印：身份证ID 复印 
扫描类型：平板
 月打印负荷: 10000页 
进纸盒: 150页 出纸盒: 100页 
节能技术：自动关机技术 
耗材类型: 鼓粉分离
★所投产品需通过节能认证，提供证书复印件. 
	台
	14

	5
	打印机（A4）
	★打印幅面: A4
打印颜色: 黑白
打印速度: 20页/分钟
首页输出时间: 8.3秒
打印机语言: 主机/GDI
内存: 64MB
处理器: 400MHz
接口: USB 2.0
月打印负荷: 10000页
进纸盒: 150页
出纸盒: 100页
节能技术：自动关机技术
耗材类型: 鼓粉分离
★所投产品需通过节能认证，提供证书复印件。
	台
	14

	6
	打印一体机（A3）
	★打印幅面: A3
打印颜色: 黑白
打印速度: 20页/分钟
首页输出时间: 9.6秒
打印分辨率: 600dpi
打印机语言: PCL
内存: 128MB
处理器: 600MHz
接口: 一个高速USB 2.0设备端口
月打印负荷: 40000页
进纸盒: 350页
出纸盒: 250页
碳粉印量: 约7,400页
复印速度: 黑色20页/分钟
控制面板: 4行液晶显示屏，4个快捷功能启动按钮
扫描类型: 平板
自定义介质尺寸纸盒1：最小：148x182毫米；最大：306x914毫米；
★所投产品需通过节能认证，提供证书复印件。
	台
	2

	7
	打印一体机(A4彩色激光)
	★打印幅面: A4
★打印颜色: 彩色
打印速度: 黑色21页/分钟, 彩色21页/分钟
首页输出时间: 10.6秒
打印分辨率: 600dpi
打印机语言: PCL,PS,PDF，URF
内存: 256MB
处理器: 800MHz
接口: 高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；802.11n 2.4/5GHz无线；前置USB端口
★双面打印: 标配双面
月打印负荷: 40000页
进纸盒: 251页
出纸盒: 100页
复印速度: 黑色21页/分钟,彩色21页/分钟
复印分辨率: 600dpi
控制面板: 2.7"彩色触摸屏
ADF: 50页
扫描类型: 平板+ADF
扫描分辨率: 1200dpi
传真: 支持
耗材类型：鼓粉一体；耗材容量：黑色3200页 ,彩色2500页, 
★所投产品需通过节能认证，提供证书复印件。
	台
	1

	8
	短焦投影仪（配套一块100寸幕布）
	采用DLP投影技术/WXGA DMD芯片
★亮度高达3800流明，对比度20000:1
 ☆采用德州仪器BrilliantColorTM 技术
   具有HDMI输入接口，完美支持1080P蓝光3D
   外挂滤网设计及滤网更换提示功能
   支持快速恢复功能
   单独色调(红/绿/蓝/青色/洋红/黄色)、增益及饱和度调整功能
   内置多种Gamma模式，搭配不同环境使用
   ☆支持电源侦测直接开机功能
   双自动关机倒数提醒功能（无信号/睡眠自动关机）
   HDMI Link同步控制功能
   具有RS232接口，可实现远程控制
   开机密码锁及限时使用功能，避免非授权使用
  精密短焦镜头,约1.12米投影距离可投100寸大画面
（以上★号需提供产品技术说明书复印件)
	台
	1

	9
	其它
	中标人负责所有设备按采购人指定地点送达、安装、调试、培训、售后，提供上述过程中全部管线、耗材等，并承担但不限于以上过程中所发生的运输费、安装费、人工费、材料费、税费等费用。其中送达包括但不限于初次送达采购指定仓库及以后由仓库送达各具体使用场所。A4打印机硒鼓2个，插排2个,A4打印纸10包。
	批
	1


三）售后服务要求：
★品目1、品目3质保叁年，其余品目免费质保不少于壹年，自验收合格之日起计算，终身维护。主要设备每年巡检一次。出现故障必须在24小时内做出答复。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。投标人须提供售后服务承诺函。






