2019年铜陵学院风雨操场活动看台采购及安装项目需求
一、项目基本情况
由于铜陵学院风雨操场建设需要，现采购一批活动看台椅。
二、预算控制价
本项目预算控制价165万元。
三、技术方案或服务内容、范围
1.货物采购需求表
	序号
	货物名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	风雨操场活动看台
	（一）电动活动看台技术参数要求
1、结构、电控安全：
1）活动看台采用四轮电动驱动伸缩系统。活动看台钢骨架高张力轻质钢采用（100/80*40*2.5）mm 的冷弯型钢经由喷砂除锈后再静电喷芬而成。
2）活动看台床架结构的力学支撑系统应是安全可靠的结构，详细说明承受水平负载、垂直负载和不均匀负载的受力分析。
3）★活动看台踏板采用 18mm 胶合板，表面冷贴 0.5 厚防火防滑 PVC 面层。胶合板(1.22×2.44)M，板与板之间采用铝合金对接处理，无高差。踏板应采用经过阻燃处理的耐水结构胶合板，最低承受力达到 4.88kN/m2，厚度不小于 18mm。通过阻燃测试，燃烧性能等级达到Bf1-s1级，提供国家认可第三方检测机构检测报告原件彩色扫描件上传至电子投标文件中。
2、系统运行纠偏及其他: 
1）床架结构的下部行走导轨应设置扣合式导轨装置与上部导轨纠偏装置配合，形成四线轨道，以确保活动看台展开和收合无定向跑偏。保证运行稳定，每排设置应有自动锁定装置，以保证活动看台展开后不会出现意外收合情况。
2）活动看台伸缩型安全结构采用垂直设计，结构间的净距不应大于 0.11m，高度不低于1.2m,表面喷塑，且不能固定在看台踏板上，采用 40*20 冷弯型钢和 13mm 钢管。
3）★承重横梁前沿板及钢背板：承重横梁前沿板及背板采用 2.0 镀锌钢板，采用一体成型辊压加工方式，平均分散看台负载，使整个结构形成稳固的框架系统。看台钢背板受力面积≥ 5 kN/m2在承重面均匀负载，载荷应当垂直于承重面。负载 24 小时后，背板应无破损和功能故障。提供国家认可第三方检测机构检测报告原件彩色扫描件上传至电子投标文件中。
4）行走机构的脚轮用聚氨脂/橡胶或其它材料，采用特殊设计，确保在地板上滚动时，不能伤害地板，并不会留下滚动痕迹。提交轮面的负载计算，每个轮子承载重量不得超过 3900N，接触地板面之受压不得超过 0.018N/mm2。
5）首排驱动轮：驱动结构采用独立的四轮驱动，采用 4 个高强度铸钢内衬外附耐磨聚氨酯胶轮，轮宽 100mm 驱动须与看台采用螺杆式弹性连接，当遇到不平整的地面时，驱动在配重的压力下，实现上下的自动调节，始终保持驱动轮与地面的接触，使动力不会因为地面的不平整而有所改变；在驱动的前端设置可调节左右方向的调节装置，当遇到看台跑偏时，可通过调节此装置来快速调整看台运行方向，实现看台的正常运行。支撑滚轮加厚双轴承铁芯聚氨脂轮，直径≥127mm 轮面≥32mm 的内外双硬度耐磨橡胶轮，动态承载≥120Kg/m2，静态承载≥240Kg/m2。
（二）座椅设计要求
1、活动座椅设计要求
1）座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求，既造型美观又座感舒适，同时兼顾便于安装维护和管理，并配置牌位号牌，座椅采用箱体式设计。
2）座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。
3）座椅采用平装安装。中空吹塑工艺一体成型。座椅材质：采用 HDPE（高密度聚乙烯）吹塑成型，抗冲击、防老化、防褪色。
4）各类综合性能必须符合相关国家标准或行业标准
5）★看台座椅极限载荷须满足GB/T10357 3-2013要求，座椅垂直施加≥3500N，保持3分钟以上，座椅不断裂；提供国家认可第三方检测机构检测报告原件彩色扫描件上传至电子投标文件中。
6）活动看台上座椅采用吹塑翻板椅，不带扶手。座椅外形尺寸：椅高（490mm±10 mm），椅深（560mm±10 mm），椅宽（435mm±10 mm）座高（430mm~450 mm）翻着厚度（225 mm±5 mm）。椅背和椅垫分离，前置式安装。座椅翻放方式采用自动翻折。
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	如中标人提供的货物实际不能满足招投标文件的要求，设备进场检验时必须予以更换为满足招标文件的货物，否则不予验收通过。由此引起的一切责任与后果由中标供应商自行承担。
投标人须提供所有投标产品的针对此项目五年免费售后服务承诺函。
（具体承诺细则参照招标文件售后服务要求为准）


2、售后服务要求
（1）质保期：免费质保五年，保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用。（供货方不能修理和不能调换，按有关法律法规处理）
（2）维修响应时间、人员：中标方在免费保修期内接到用户电话后，在6小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。
