
2020年铜陵学院网络中心优化升级设备采购需求
一、 项目需求：
1、项目背景、基本情况、基本条件
学院校园智慧校园建设以主干网建设为基础，以信息资源开发为重点，改革创新，面向应用，突出多学科综合性大学特色，建设一个先进、实用、高效、规范、安全的校园网络，为科研、教学和管理服务，为培养创新人才、建设学科门类齐全、富有特色的优秀本科院校提供现代化网络信息环境，使我校网络成为重要的网络服务和信息资源中心。经过多年的网络建设，校园网络的基础设施越来越先进，网络的应用越来越广泛，校园网络在全校的各项工作中发挥了极为重要的作用。

2、采购内容

（1）数据中心优化升级：为保证现有的虚拟化平台的稳定运行，需增加3台虚拟化服务器，替换12年所采购的虚拟化服务器，并完成虚拟机的迁移。同时对数据中心的网络进行升级，由原有的千兆网络升级为万兆网络。
（2）加强学校web网站的资产管理，及时发现web网站的潜在风险，避免安全事件的发生
（3）物联终端接入专网搭建: 建针对物联终端的接入专网，实现校内的物联哑终端的统一接入和管理，同时与现有校园网络实现逻辑隔离，保证校园网络的安全
（4）校园网络统一流量镜像管理：为了保护原有投资，本次在现有的SDN平台上增加SDN包代理（智能分流）的功能。基于SDN技术，部署于端口镜像与监控设备之间，作为网络流量的一体化采集和分发平台，提供物理网络和虚拟化环境中，网络流量的报文复制、汇聚、映射、负载均衡等功能，在统一平台中实现更为高效的精细化管理。
二、项目预算

经批复的本项目预算：143万
三、技术方案或服务内容、范围

    （1）、采购需求表
	序号
	品目名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	SDN交换机
	一、硬件参数：CPU：PowerPC P1010处理器；内存：2GB，Flash：2GB；热插拔电源≥2（1+1备份）；风扇个数≥4（N+1备份）
★二、物理端口： 1/10 GbE SFP+ 端口不少于32个， 40 GbE QSFP+ 端口不少于2个，最大10GbE端口40个，最大40GbE端口2个
★三、性能：交换容量≥800Gbps，吞吐量≥595.24Mpps，标准时延≤612ns
四、Openflow：
1、支持同时连接控制器数不少于3台
2、支持Openflow v1.3及以上协议
3、支持控制器类型：Ryu controller、Floodlight controller、OpenDaylight controller、ONOS controller、NOX controller
4、支持最大Bond数量16个
5、支持Group类型及数量：ALL（2000），ALL_Bucket（288），SELECT（63），SELECT_Bucket（16），FF（63），FF_Bucket（16），INDIRECT（63），INDIRECT-Bucket（1）
6、最大支持流表数4500条
★五、提供三年质保服务。
	1
	台

	2
	SDN智能分流功能扩容
	在学校现有的SDN平台进行功能扩容，增加智能分流功能：
★1、支持一对多端口的流量复制
★2、支持多对一端口的流量汇聚
★3、支持多对多端口的流量复制+汇聚
★4、支持按自定义策略进行流量分配，策略包含五元组（源ip地址、目的ip地址、四层协议类型、源四层协议端口、目的四层协议端口）、VLAN 802.1Q标签、DSCP标签、TOS标签，（提供产品功能界面截图证明）
★5、支持IPv6地址策略，（提供产品功能界面截图证明）
6、支持流量负载分担，负载分担类型包括：源ip地址、目的ip地址、源mac地址、目的mac地址、ip协议类型、源四层协议端口、目的四层协议端口
★7、支持包代理逻辑拓扑图展示（提供产品功能界面截图证明）
8、支持包代理报表功能，包括整体吞吐量、包速率，输入输出接口的吞吐量、包速率等
★9、提供三年质保服务
	1
	项

	3
	web安全治理系统
	1、 设备规格配置要求：
1．★2U机架；1个CONSOLE口；不少于 2个100/1000M电口； 支持不少于4个扩展插槽，配置不少于2万兆光口；支持扩展不少于24个光口。 1TB 硬盘，冗余双电源；
2、 产品功能要求
1. ★150个资产综合管理。
2. 网络部署：支持旁路模式部署，支持快速配置模式，支持一键快速检测设备部署状态，应能支持VLAN划分，支持多VLAN环境下的部署。（提供功能截图）
3. ★网站自学习：能够对镜像流量进行分析，自动学习到网站的标题、IP地址、URL，包括端口号，支持对使用泛域名的资产进行自动识别去重。
4. 支持对自学习的资产进行自动或手动分组（提供功能截图）
5. 支持内核模式以及应用层模式进行流量学习（提供功能截图）
6. ★网站流量分析：能够查看今天、昨天、近7天、近30天的网站访问情况；首界面支持显示网站访问量最高top10以及最低top10，能够基于访问量，网站更新及到期时间分析出僵尸网站
7. 指纹学习：能够检测出Web系统所对服务器中间件、操作系统、网站编码、物理地址信息，并支持批量导出。能够对全网Web站点的操作系统、中间件的信息进行统计展示（提供功能截图）
8. ★后门检测：支持通过流量分析检测网站后门，并能够自动判别是否后门攻击类型，能够查看后门连接的来源IP、请求数据、时间、后门类型，并标注安全等级。
9. ★备案管理：应能够以四种状态描述网站备案状态，未审核、已审核、未申请、已驳回，应能在审核备案的界面直接查看网站的安全状态，包括漏洞情况、篡改情况、敏感词、暗链、后门情况。
10. 能够查看备案流程，包括操作时间、操作原因（提供功能截图）
11. 应能在申请备案时输入网站详细信息，包括联系人及联系方式、应急联系人及联系方式、网站运行方式、服务类型等（提供功能截图）
12. ★漏洞管理：能够在界面中显示含有相同漏洞的网站数量。
13. 支持图形化形式查看各网站的漏洞变化情况（提供功能截图）
14. 旁路阻断：支持配置手动及自动阻断，可基于篡改、后门、暗链、敏感词、Webshell等事件进行阻断（提供功能截图），配置阻断策略时，支持选择漏洞进行阻断（提供功能截图），能够在旁路部署的模式下，实现对于不合规网站进行阻断。
15. ★Web检测：应支持对Oracle、MySQL、SQLserver等数据库的SQL注入攻击漏洞进行扫描评估检查。应支持对XSS跨站脚本攻击漏洞进行扫描评估检查。应支持对Apache、Tomcat、IIS等系统漏洞进行扫描评估检查，应支持对网络爬虫、扫描器的信息泄露、目录遍历等攻击方式进行扫描评估检查。应支持对CSRF、Shell上传文件等漏洞进行扫描评估。应支持对独立域名、范围域名进行自定义漏洞扫描评估。应支持五种以上Web扫描深度策略，高危漏洞、中危漏洞、低危漏洞、SQL注入漏洞、跨站脚本攻击漏洞等。应支持三种以上扫描类型，深度扫描、普通扫描、快速扫描等。应支持在扫描过程对扫描时间、扫描URL地址、扫描进度进行实时监控。能自定义白名单，排除已知的链接。应支持对web漏洞扫描进行日志记录，需有URL地址、URL域名、严重级别、漏洞类型、规则ID号等详细记录。
16. 应支持选择阻断整个web资产或细粒度的问题页面（提供功能截图）
17. 应支持多样的阻断方式，至少包含人工验证、自动阻断、探针阻断和旁路阻断等（提供功能截图）
18. 审计及告警：所有日志记录应支持第三方日志服务器记录，并预留有第三方日志服务器接口。应支持对系统漏洞、Web漏洞，篡改，暗链，敏感词进行告警功能，同时支持Syslog协议，并以邮件进行实时告警。能提供弹窗的报警模式，便于管理员管理。支持微信告警（提供功能截图）
19. ★弱口令扫描：支持目前知名的检测协议，TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、RDP、Oracle、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB；支持用户名字典检测、密码字典检测、组合字典检测多种方式；支持用户自定义用户名密码列表导入检测。
20. ★系统漏洞扫描：支持对网络主机（如网络打印机、服务器、客户机等）、网络设备（Cisco、3Com、Checkpoint等主流厂商网络设备）、操作系统（Microsoft Windows 9X/NT/2000/XP/2003、Sun Solaris、HP Unix、IBM AIX、IRIX、Linux、BSD和国产麒麟操作系统等）以及应用系统等进行漏洞扫描检测。应支持对系统漏洞扫描进行日志记录，需有IP地址、漏洞描述、漏洞名称、CVE ID、严重级别、版本号、服务及端口号等详细记录
21. 篡改监控：能进行配置自动分发防篡改功能，能对网站发生的改动行为进行监控。能清晰展现篡改发生的现场信息。
22. 实时监控：能支持动态的展示每个WEB应用的状态（提供功能截图）对于WEB应用安全情况能够利用滚屏实时进行呈现（提供功能截图）
23. 管理功能：能进行集中管理和统一监控，并且支持多级级联部署。能够以漏洞情况、安全事件情况两种维度对网站进行划分（提供功能截图）
三、★提供三年硬件质保，软件升级、特征库升级服务
	1
	台

	4
	服务器
	1. ★2U 4路机架式服务器，国产知名品牌；
2. ★配置≥4颗不低于Intel至强可扩展系列5220处理器，主频≥2.2GHz，核数≥18核；
3. ★内存插槽≥48个，最大容量≥6.0TB；本次配置≥512GB DDR4 2933MHz内存；
4. ★配置≥2块600GB 12Gb SAS 10K硬盘，最多支持≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；
5. 配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥4GB缓存，配置缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；
6. 支持≥11个PCIE3.0插槽；提供官网截图；
7. ★提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥2块2端口万兆光接口网卡（含光模块），≥1块4端口千兆电口网卡；
8. ★配置≥2块单端口16Gb HBA卡（含FC光模块）；
9. 配置≥2个1200W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；
10. 支持配置机箱入侵侦测功能，支持安全网卡；
11. 配置机架式导轨和安全面板；
12. 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；
13. ★提供三年质保服务。
	3
	台

	5
	16GB HBA卡
	单端口PCI-E光纤通道卡 含16GB多模模块，提供三年质保服务
	4
	块

	6
	数据中心万兆交换机
	★1.设备固化SFP+万兆光接口≥48个、QSFP+光接口≥2个，提供业务扩展插槽≥2个，电源插槽≥2个，风扇插槽≥2个；
★2.交换容量≥23Tbps；转发性能≥1000Mpps；
3.支持虚拟化技术，可将最多9台交换机虚拟化为一台逻辑设备；
4.采用开放业务架构，可集成FW，IPS、应用交付等高性能模块插卡；
5.可扩展1/2.5/5/10G BASE-T以太网电接口板、万兆SFP+接口板、25G、40G、100G接口板；
6.支持SDN（软件定义网络），实现网络控制与转发分离，支持Openflow1.3.1；
7.支持支持VXLAN 二层交换、VXLAN路由交换、VXLAN 网关；
8.支持RIP、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，9.支持策略路由；
10．支持MACsec硬件加密技术，可实现报文加密、防重放攻击、防篡改功能；
11.设备支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式；
12.配置模块化双交流电源，模块化双风扇，实现前后通风且风道可调；
★13.提供三年质保服务。
	2
	台

	7
	接入交换机
	★1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；
★2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps；
3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能；
4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv；
5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤27W；
6.支持openflow 1.3协议，支持零配置，支持CWMP(TR069)协议；
7.支持设备虚拟化功能，能够将9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于40ms；
★8.提供三年质保服务。
	23
	台

	8
	汇聚交换机
	★1.固化千兆光接口≥48个，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个；
2.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口；
★3.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥370Mpps
4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤100W；
5.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms 级故障链路收敛；
6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变；
7.支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE；
8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络；
9.配置完整主机、冗余电源；
★10.提供三年质保服务。
	11
	台

	9
	千兆单芯光模块
	千兆单模单芯光模块，需兼容锐捷、H3C、华为设备，提供三年质保服务
	34
	对


（2）售后服务要求
1、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足业主方使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
2、中标人应提供免费技术服务，设备提供原厂质保服务（由投标人自行承诺原厂质保服务），设备质保要求如下表所示。
	序号
	品目名称
	原厂质保时间

	1
	SDN交换机
	三年

	2
	SDN智能分流功能扩容
	三年

	3
	web安全治理系统
	三年

	4
	服务器
	三年

	5
	16GB HBA卡
	三年

	6
	数据中心万兆交换机
	三年

	7
	接入交换机
	三年

	8
	汇聚交换机
	三年

	9
	千兆单芯光模块
	三年


3、中标人对其所提供的货物免费升级维护叁年，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应于24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。
★供应商须针对上述售后服务要求出具承诺函复印件或扫描件装订入响应文件。

四、投标人资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
五、供货（安装、服务）周期
工期：合同签订后60日完成供货及安装、调试
六、付款方式：一次支付

七、采购方式：公开招标
八、评标办法的初步意见：本次采用综合评分法：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分（52分）
	技术响应
	1、所有技术参数和要求全部满足招标文件要求的得 36分；
2、标注★的技术参数和要求每有 1 项不满足视为不响应；
3、未标注★的技术参数和要求每有 1 项不满足招标文件要求的，扣2分，扣完为止。
	0-36分

	
	技术实施方案
	技术方案主要内容要求：保证项目实施的技术力量和人力资源安排，保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。
综合比较所有投标人技术方案的先进性、合理性、全面性，设计先进、方案合理、技术力量强的得5-4分；设计、方案、技术均一般的，得3-2分；设计、方案、技术存在欠缺的，得1-0分。
	0-5分

	
	售后服务体系
	评委会根据投标供应商的售后服务及维保体系完备、合理情况，售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件进行综合评审， 0-3 分。
	0-3分

	
	技术能力
	1、投标供应商具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全从业人员（CISP）证书，每提供1个证书得1分，最多得3分； 
2、投标供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心） 颁发的信息安全保障人员认证证书的，每提供 1 个证书得 1 分，最多得 3分
3、具有ITSS信息技术服务运行标准认证的IT服务项目经理证书，每提供1个证书得2分，最多得2分。
注： 提供人员名单及认证证书的扫描件或影印件以及投标供应商为其缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料，不提供不得分。 响应文件中须附供应商近 3 个月内（任意一个月即可）为其服务人员缴纳的社保证明材料。 
	0-8分

	资信分（18分）
	投标供应商资质
	1、投标供应商通过ISO27001信息安全管理系统认证，得1分。

2、投标供应商通过ISO20000IT服务管理体系认证，得1分。

3、投标供应商具有ITSS信息技术服务运行标准认证，得2分。 

4、投标供应商为信息安全服务机构，提供备案证明，得2分。
5、投标供应商具有高新技术企业证书，得1分。

6、投标供应商具有数据资源局颁发的大数据企业证书，得2分。

注：提供以上证书扫描件或影印件，不提供不得分。 
	0-9分

	
	投标供应商业绩
	投标供应商自 2017年 1 月 1 日以来具有信息化系统集成项目业绩,每提供一个得3分,最多得 9分。
注：提供合同扫描件或影印件，不提供不得分。若合同无法体现项目类型，金额等的须另附业主证明等相关证明材料。
	0-9分

	价格分（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100
	0-30分


九、主要标的物一览表：
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价

（万元）
	其它

	1
	web安全治理系统
	
	1
	
	

	2
	服务器
	
	3
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


十、履约保证金

签订合同前，中标人应按中标金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
十一、合同主要条款

项目名称：                               

项目编号：                    合同编号：         
财政编号：               
甲  方：铜陵学院                      电话：0562-5883540
乙  方：                              电话：            

见证方：铜陵市公共资源交易中心        电话：
合同签订日期：                        签订地点：安徽铜陵

甲方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审，决定将       项目（项目编号：      ）合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1.货物、服务的名称、技术规格、数量及合同价款
本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量等依据乙方投标书“供货及投标报价表”及相关内容确定。主要如下表：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

	序号
	产品名称
	品牌及规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）
	人民币：
	
	


说明：上述产品价格包含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、培训、检验及售后服务、税金、劳保基金及应承担的风险等全部费用。
2.合同金额

根据招标文件要求及乙方承诺，本合同的总金额为       元(人民币大写：     ),分项价格在乙方投标书的投标报价表中有明确规定。

3.付款条件

采购项目完成并甲方经验收合格后，由甲方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由甲方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向乙方支付合同价款。

4.产品的技术标准（包括产品质量和安装要求）

乙方提供和交付的货物技术标准，以及安装标准和要求应与招标文件规定的技术标准和要求相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国家标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

5.项目完成时间

乙方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由甲方进行验收。

6.验收

（1）乙方安装调试后，在   天内通知甲方组织验收，交易中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
   （2）甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心和甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
（3）甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理和使用人、技术人员、纪检等相关人员组成）的验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论。
涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用均由乙方承担。

 7.对产品提出异议的时间和办法
 （1）甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送交易中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。如果安装质量及标准不符合甲方招标文件及甲方其它合理化要求，乙方必须按甲方要求进行整改。
（2）乙方在接到甲方异议后，应在    工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
 8.技术支持和售后服务
乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分或全部履约保证金作为补偿。
   （1）保修：
乙方对其所提供的货物免费维护维修   年，期限从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后应于   小时内反应，如需上门维修应于   日内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。否则，由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
（2）维修：
保修期（质保期）届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
 9.乙方的违约责任
（1）乙方不能交货的，应承担由此给甲方造成的全部经济损失并向甲方偿付不能交货部分货款的   %的违约金。
（2）乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
（3）乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
（4）如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每迟   天扣除履约保证金金额的   %计收。但违约金的最高限额为合同履约保证金的总额。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
（6）乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
10.甲方的违约责任
（1）甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货部分货款  %的违约金。
（2）甲方违反合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
 11.履约保证金
（1）本项目履约保证金为        (人民币),收受人为       ，期限至       。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以      形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。
   （3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
12.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

组成本合同的文件包括：
（1）本项目招标文件及答疑、更正公告；
（2）本项目中标公告；
（3）乙方提交的投标书及书面承诺函；
（4）本合同文本；
（5）补充协议。
13.合同生效
本合同一式捌份，经甲乙双方法人和授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后立即生效。
甲    方：                                乙    方： 
（合同专用章）                                 （合同专用章）
法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：
代理人（被授权人）（签字）：              代理人（被授权人）（签字）：
日期：                                 日期: 
                                          户    名： 
                                          开 户 行： 
账    号：
