
2019年铜陵学院铜艺设计工作室设备采购及安装项目需求
1、 项目基本情况
    因我校铜工艺设计工作室建设需要，需采购一批单反相机、会议话筒、接收机主机、3D打印机等设备。经研究，现将该项目进行采购，并通过规范采购、评审程序择优选择供应商，欢迎具备条件的国内供应商参与响应。
2、 本项目预算控制价为人民币78万元
3、 项目需求
1.采购需求表                                      
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量
单位
	数量
	备注

	单反相机套机
	★CMOS传感器；APS画幅（23.5*15.6mm）；最大像素：2478万；有效像素：2416万；
★镜头：AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR镜头；
对焦点数：39点（包括9个十字型感应器）；
感光度：ISO 100-25600；
最大光圈：F3.5；
显示屏类型：触摸屏，可旋转；显示屏像素：103.68万像素；快门速度：30-1/4000秒范围；存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡（兼容 UHS-I）；无线功能：支持蓝牙连接；电池类型：锂电池；随机附送：UV镜（与镜头适配），32G SD卡1张（写入速度≥60M/S)；原厂包、电池1块。
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	相机三脚架
	承重：≥3kg ；收缩高度：≥500mm ；最低工作高度：≤80mm；
平衡力：固定；阻尼模式：两级液压阻尼；自身重量：≥2KG；
俯仰角度：+90度到-70度；
水平气泡：无照明；托板：快速释放型；高度范围：10-170厘米；节数：两级。
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	单反相机手持三轴稳定器
	最大承重：≥3.2kg；
全域POV，360度无死角跟随；集成电子跟焦、调焦手轮和3档步长调节；
俯仰轴机械动作范围：-135度到185度；横滚轴机械动作范围：360度；航向轴机械动作范围：360度；
可搭载相机尺寸：相机重心到横滚轴最大水平长度为90mm，相机1/4接口到俯仰轴电机最大90mm，相机重心到快装板最大距离65mm；
可视化OLED屏，独立快装板设计；
指压拨盘设计，无需连接app，一键便可调节相机和稳定器参数；
采用3节锂电池设计，容量为6000mAh，最大续航时间不低于18小时；
包装清单：稳定器x1、三脚架x1、18650x3充电器x1、18650锂电池x3、Micro to Micro USB数据线、Micro to Mini USB数据线、相机控制充电线、Micro USB数据线、说明书、肩带、收纳包。
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	单反无线话筒
	无线频率范围：638-694MHz；调制方式：F3E；音频频率响应：30Hz-18kHz；麦克风规格：金属电容式全指向；
信道数量：50；频率控制：PLL合成器；
无线发射功率≤10mW；信噪比>90dB；
双天线100米高保真U段无线传输；实时返送耳机监听；设备输出音量独立调节；两节标准5号电池供电，最大续航时间不低于8小时；
可适配手机、主流单反相机和摄像机使用；具备LOW-CUT低切功能；具备自动抑制环境噪声和风噪功能；接收天线可自由折叠；搭配防松动螺纹旋钮接口；
随机配件：发射器x2；接收器x1；音频线x1；卡侬线x1；领夹麦x2；热靴座x1；收纳包x1。
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	接收机主机
	半机架式单通道发射机,24位数字音频立体声或单声道混音无线发送；
前面板控制，包括一键式同步功能和输入电平旋钮,一键式红外线同步功能；
30 mW的输出功率,24 MHz调谐范围,1/4英寸(6.3毫米)TRS平衡输入和环路输出；
高对比度LCD显示屏,带左/右音频输出电平表,可拆卸式波长天线；
尺寸(高X宽X深)：43×198×172mm。
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	腰包
	牢固的全金属构造；
高对比度的LCD显示屏，带菜单导航功能；
双频带滤波EQ，带高频、低频增强功能；
音频限幅器为音频旋钮设置最大增益电平范围；
混合技术可调节两个独立的监听混音电平；
立体声模式则可调节左/右平衡；
频率扫描和红外线同步功能，可以快速发现并分配清晰可用的通道；
两节AA电池最多可持续使用6小时；
电源和电池状态LED；
5段电池电量显示；
节能模式可在未连接耳机时节省电能。
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	耳机
	入耳式微型隔音动圈隔音耳机；
灵敏度107dB SPL,阻抗20欧,频率范围22Hz-17.5kHz；
耳机线长160cm；
配件:便携包,黑色泡沫耳塞套,柔软弹性耳塞套。
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	一拖二主机
	1.两个接收机集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源；
2.每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出；
3.高达72 MHz的调谐带宽（视地区而定）；
4.数字式预开关分集；
5.高密度模式使ULX-D系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米；
6.可远程安装的1/2波长天线
7.射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备；
8.优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。；
9.腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频不中断的传输；
10.可启用AES 256位加密功确保信号安全传输；
11.音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口；
12.数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号；
13.每个通道最高60 dB可独立调节增益；
14.以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署；
15.软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能；
16.接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能；
17.直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能；
18.音频和射频LED电平表，带峰值指示灯；
19.XLR接头带可切换式话筒/线路电平输出；
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	手持话筒
	1.手持式数字无线发射机，具备专利的数字调制技术
2.可外置发射机充电
3. 机身为轻质铝材料
4. 具备自动设置频率的红外线端口
5. 具备背光式LCD屏，便于导航菜单和控制
6. 具备AES256位可加密技术；专利的增益修正技术
7. 动态范围大于120dB
8. 发射功率有1、10、20毫瓦可选。
9. 增益调节范围0 to 21 dB (in 3 dB steps)
10. 可使用2节AA电池供电，可工作11小时，5段电池电量显示；
11. 支持使用专用的锂电池，可提供12小时以上使用时间，电量显示精确到分钟，可使用选配的插入式充电器直接充电，无需取出锂电池
12. 高达100米工作范围(特定条件下)
13. 支持频率和电源锁定
14. 天线类型：集成单一频段螺旋天线
15. 占用频宽 <200 kHz
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	立式会议、演讲麦克风
	换能方式: 电容式 
频率响应 (Hz): 30Hz-16KHz
指向性 : 心型指向
输出阻抗（欧姆） : 75Ω
灵敏度 : -43dB±2dB
供电电压 (V):48V
可调节高度：0.1米——1.65米
输出：平衡输出
抗手机、电磁、高频干扰
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	摄影器材（机身与镜头）
	主要特点
产品类型：微单
传感器类型：CMOS>
传感器尺寸：35.9x23.9mm
传感器描述：图像传感器格式：FX
最大像素数：4689万
有效像素：4575万
影像处理器：EXPEED 6
镜头特点
对焦方式：自动聚焦微调
对焦区域：493
对焦范围：24-70mm
最大光圈：F4
显示功能
显示屏类型：触摸屏
显示屏尺寸：3.2英寸
液晶屏特性
解析度：2,100,000
监视器视角:170°
取景器描述：
取景器放大率：0.8x
取景器视点：21mm
快门速度：1/8000-30秒
闪光灯
其它闪光灯性能：
闪光包围
闪光补偿：-3~1EV
曝光控制
曝光补偿：±5EV（1/3EV，1/2EV步长）
感光度：ISO 64-51200
最低扩展ISO灵敏度：32
最高扩展ISO灵敏度：102400
拍摄性能
防抖性能：机身5轴防抖系统
短片拍摄：支持4K 30P、1080/120P视频拍摄
自拍功能：2秒，5秒，10秒，20秒
连拍功能：支持（最高约9张/秒）
存储卡类型：XQD
电池性能：EN-EL15b电池
其它参数
无线功能：WiFi，蓝牙
产品功能：支持峰值对焦、斑马线等功能
工作环境：温度：0°C-40°C
湿度：＜85%
外观设计
外形尺寸:134×100.5×67.5mm
产品重量:675g（仅机身）
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	无人机
	飞行器
★产品类型:四轴飞行器
产品定位:专业级
悬停精度:
垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时）；±0.5m（GPS定位正常工作时）
水平：±0.3m（视觉定位正常工作时）；±1.5m（GPS定位正常工作时）m纠错
旋转角速度:最大旋转角速度：250°/s（运动模式）；150°/s（姿态模式）
升降速度:
最大上升速度：6m/s（运动模式）；5m/s（定位模式）
最大下降速度：4m/s（运动模式）；3m/s（定位模式）
飞行速度:
最大水平飞行速度：72km/h（运动模式）；58km/h（姿态模式）；50km/h（定位模式）
飞行高度:最大飞行海拔高度：6000m
飞行时间:约30分钟
轴距:350mm
遥控器
工作频率：2.400-2.483GHz
控制距离：FCC：7000m；CE：3500m；SRRC：4000m（无干扰，无遮挡）m
发射功率：2.400-2.483GHz
FCC：26dBm；CE：17dBm
5.725-5.850GHz
FCC：28dBm；CE：14dBm
云台
角度控制精度：俯仰：-90°至+30°
可控转动范围：±0.02°
控制转速：俯仰：90°/s
电源性能
充电器：电压：17.4V
额定功率：100W
电池：遥控器：6000mAh锂充电电池2S
智能飞行电池
容量：5870mAh
电压：15.2V
电池类型：LiPo4S
能量：89.2Wh
电池整体重量：468g
充电环境温度：5-40℃
最大充电功率：100W
相机
镜头：FOV84°；8.8mm/24mm（35mm格式等效）；光圈f/2.8-f/11
带自动对焦（对焦距离1m-无穷远）
传感器：1英寸CMOS；有效像素2000万
ISO范围：
视频：100-3200（自动）；100-6400（手动）
照片：100-3200（自动）；100-12800（手动）
快门速度：机械快门：8-1/2000s电子快门：8-1/8000s照片分辨率：
3:2宽高比：5472×3648
4:3宽高比：4864×3648
16:9宽高比：5472×3078
拍摄模式：单张拍摄
多张连拍(BURST)：3/5/7/10/14张
自动包围曝光(AEB)：3/5张@0.7EV步长
间隔：2/3/5/7/10/15/30/60s
文件格式：视频存储最大码流：100Mbps
支持文件系统：FAT32（≤32GB）；exFAT（＞32GB）
图片格式：JPEG，DNG（RAW），JPEG+DNG视频格式：MP4/MOV（AVC/H.264；HEVC/H.265）
存储卡类型：MicroSD卡；最大支持128GB容量，写入速度≥15MB/s，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的MicroSD卡
其他参数
稳定系统：3-轴（俯仰，横滚，偏航）
移动设备App
工作频率：2.4GHz ISM
实时图传：720P @ 30fps
移动设备系统版本要求：iOS 9.0或更高版本，Android 4.4.0或更高版本
飞行器：（含电池及桨）：1368g
适用环境
飞行器：工作环境温度：0-40℃
相机：工作环境温度：0℃至40℃

飞行器
最大可倾斜角度：42°（运动模式）；35°（姿态模式）；25°（定位模式）
最大可承受风速：10m/s
卫星定位模块：GPS/GLONASS双模
视觉系统：前视视觉系统，下视视觉系统
速度测量范围：飞行速度≤50km/h（高度2m，光照充足）
高度测量范围：0-10m
精确悬停范围：0-10m
障碍物感知范围：0.7-30m
FOV：
前视：水平60°，垂直±27°
下视：前后70°，左右50°
测量频率：前视10Hz，下视20 Hz
使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15lux，室内日光灯正常照射环境）
遥控器
工作电流/电压：1.2A@7.4V
视频输出接口：USB、HDMI
移动设备支架：适用于平板电脑或手机
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	工作站
	★CPU：Intel 酷睿六核i5 9500(3.0G 9M)及以上；
★芯片组：英特尔B360或以上，单路供电；非H系列
★内存：2*8G  DDR4 2666 MHz，最大支持32G
硬盘：1T 7200 SATA3+256G SSD M.2 PCIe双硬盘
★显卡：R7 430 4GB DDR5 128位独立显卡
网卡：集成10/100/1000M自适应网卡
接口：
前置4个USB 3.1 Gen2红色接口，1个USB 3.1 Type-C Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；
后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；
声卡：集成声卡芯片，5.1声道
键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘、抗菌光电鼠标
机箱电源：250W电源
其他：机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位
插槽：不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2
操作系统： windows 10操作系统
显示器：≥23.8英寸
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	工作台
	
[image: TB2SaUaoFXXXXceXXXXXXXXXXXX_!!2597008259]
样式要求：参考图片；材质要求：原木组装、支架结构、规格要求：长方形150CM*80CM*75CM，木板厚度：8CM；支架材质：钢材；支架颜色：黑色。
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	千兆交换机
	传输速度: 10Mbps /100Mbps/ 1000Mbps；
交换机类型: 以太网交换机
接口数目: 24个
VLAN:支持
售后服务: 全国联保
	
台
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	桌面型融积成型系统(3D打印机)
	打印技术：熔丝沉积成型（FDM）；
★成型尺寸：200mm*150mm*150mm（长*宽*高）；
打印模型精度：最高0.1mm；
打印喷嘴：1只；
机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm；
喷嘴直径： 0.4mm ；
接口：USB接口之间连接电脑，也可以支持SD卡/TF卡（4G及以上容量）脱机打印；
显示屏：中文显示，也可以切换英文；
空气过滤系统:有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体；
★全封闭金属机身,透明的门，内置料盘；
构建平台加热，带加热板；
机体建造材质要求金属构架+有机玻璃门，金属构架保证机身平稳不易晃动，保证打印成型精度；
★智能功能：自动调平、断料检测；具有WiFi连接、移动APP控制，可以在无PC环境下独立工作；
智能生成支撑结构：升级版软件能根据模型造型智能生成支撑结构，自动完成更复杂的产品打印工作； 
支持操作系统类型：Windows/Mac OS；
耗材规格：直径1.75MM；
耗材：2KG PLA；
支持耗材：ABS或 PLA等。
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	工业创新教学实操平台
	工业创新实操教学系统
(1)支持中文Windows7 64bit系统；
(2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块；
(3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成；
(4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容；
★(5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于900道； 
★(6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； 
(7) 兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换；
(8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； 
★(9)签订合同前到学校现场演示软件以上所有功能；
	套
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	建模及后处理软件
	支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式；
支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体；
支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能；
支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术；
★支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能；
支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块；
超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览；
支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模；
支持自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能；
支持导入图片进行建模，支持文字输入建模；
支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算；
支持对工作平面的修改以及还原；
支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；
支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；
支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；
支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色；
内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球；
★支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。
软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放；
★上述所有功能集成于同一软件平台，一次性安装完成，提供软件著作权证书复印件。
★ 3D创新设计课程，为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖各学习阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，大学阶段不少于12个项目制课程。
软件可生成.STL标准格式文件，支持whlyZJ等所有品牌3D打印机；
★签订合同前须通过软件加密狗到学校现场操作演示正版软件并实现以上所有功能；
	套
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2. 售后服务要求：
所有设备提供三年免费质保、上门服务，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应与24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内服务，投标人需提供售后服务承诺函。
3. 主要标的物一览表
本表将随中标结果公告一并发布，接受社会监督
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其他
	

	1
	工作站
	
	42台
	
	
	

	2
	工业创新教学实操平台
	
	1套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、投标人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标。
五、供货（安装、服务）周期；自合同签订之日起30个日历天。
六、付款方式：
项目验收合格后，由采购方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票等原件信息。经财政部门审核后，支付全部合同款。
7、 采购方式：竞争性磋商
评标办法：综合评标法
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分（40分）
	所投产品技术参数及要求响应情况
	根据所投产品技术参数及要求的响应情况进行综合打分，所投产品完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得 40分；
1）标注“★”条款技术参数不满足招标文件要求的，有一项负偏离，视为不响应；
2）未标注“★”条款技术参数不满足招标文件要求的，每一项负偏离扣2分，扣完为止。
	0-40 分

	资信分
（30分）
	投标供应商资质
	1、 具有电脑，相机或三维（立体或3D）打印机相关发明专利的，每个得 2分，满分 6分；
2、 具有电脑，相机或3D打印机相关高新技术产品认证的，每个得 2分，满分 4分；
注：投标文件中提供上述证书扫描件或影印件。
	0-10分

	
	证书
	1、所投3D打印机器购置有产品责任险的，得3分；
2、 针对“工业创新教学实操平台”，提供软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告的，得3分；
3、 针对“建模及后处理软件”提供原厂售后服务承诺书的，得3分；
4、 针对“工业创新教学实操平台”，提供原厂售后服务承诺书的，得3分；
注：投标文件中提供上述材料扫描件或影印件，不提供不得分。
	0-12分

	
	品牌知名度
	根据投标人所投产品的品牌知名度等情况综合评分优的得3分，良的得2分，一般的得1分。
	0-3分

	
	投标供应商类似业绩
	投标人自2017年1月1日以来所投高等院校电脑或3D打印机供货项目业绩，每个业绩得1分，满分3分。
注： 时间以合同签订时间为准，投标文件中提供中标通知书及业绩合同扫描件或影印件，如合同中无法反应出项目内容，须另附业主盖章的证明文件。
	0-3分

	
	免费质保期
	免费质保期在满足招标文件的基础上，每延长 1 年加1分，满分2分，延长期限不足一年的不得分。
	0-2分

	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100





8、 履约保证金：
    签订合同前，成交人应按成交金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
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