2019年铜陵学院风雨操场体育器材采购
一、项目基本概况
学院新建风雨操场已经完工，需要增加相关的体育配套设备器材一批
二、预算控制价
本项目预算控制价392.397万，分为两个包，其中一包232.397万，二包160万。
三、技术方案或服务的内容、范围
1、采购需求表
（1）一包：2019年铜陵学院风雨操场体育配套设备和器材采购
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1.
智能液压篮球架

	1、产品技术规格篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.74×0.385（m）（m），产品符合GB23176-2008的技术要求通过FIBA专业认证，提供FIBA认证证书复印件或扫描件
2、产品用材
篮球架底座采用6mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架分别采用14#和20#槽钢制作，篮架立柱采用200×70×3方管、120×120×3方管、120×70×3方管和70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用δ5钢板成形拼焊而成，造型独特美观，焊缝表面均匀光滑，篮架伸臂头部连接件采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。
3、产品结构原理
电动液压篮球架采用电动遥控控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。其中，控制篮架走轮的前进或后退转向可采用遥控操作，也可将走轮的前进后退机构拨至空档位置，依靠人力将篮球架往前或往后移动。
通过CE认证复印件或扫描件。
4、篮板
篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃CCC认证），规格：1800×1050（㎜），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。
篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。
5、篮圈
篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
6、防护措施
篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制铸铁配重，单只配重500kg（50kg/块），能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。
7、爬坡功能
球架爬坡时可将底座中间走轮用套筒板“摇出”，以利篮架爬坡，到位后即将走轮“摇回”原始位置，以确保底座着落。
▲提供自2016年1月1日（含）以来，投标人所投产品篮球架获得国际赛事指定器材证明文件。
注：投标文件中提供赛事组委会指定器材证明文件复印件（或影印件）。（若为英文版，须另提供一份中文版）
	副
	1

	2.
篮球架四面24秒计时器
	1、显示比赛时间，计时钟可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。
2、二十四秒控制器有24秒、25秒和30秒三档选择，采用倒计时方式，能任意暂停，复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声，并能自动暂停比赛时间。
3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则30秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间也自动停止。
4、本计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与大屏和电视转播同步。
5、显示屏尺寸：75×75×54cm
6、▲CBA比赛标准配置和篮球架同一品牌
7、▲提供第三方检测报告，检测报告内容需符合参数要求，提供复印件或扫描件。
	套
	1

	3.
比赛软件
	1、可支持多种体育比赛，可满足室内国内体育比赛使用要求，可针对篮球、排球、乒乓球、羽毛球、体操、武术、竞技类等不同比赛规则使用相应的应用软件；体育成绩公布可显示计时、记分、队员信息、换人等比赛内容的显示；比赛项目介绍；比赛中可显示各种实时信息，比赛队名、比分、换人、黄牌警告和红牌处罚的运动员姓名、号码等；裁判系统控制器能根据比赛规则和现场裁判的判决，输入、修改时间、比分、倒记时、球权、犯规次数等；配有足够容量的存储器及打印功能，可将运动员的成绩、公告内容进行存储，并可查询、打印。
2、篮球比赛采用CBA专用比赛软件，符合国家最新的体育比赛要求。采用CBA比赛计时器，电子显示屏计时、计分系统可直接与网络连接，裁判员在裁判席上可直接、快速、简便、实时地操作电脑、时间控制器及24秒控制器，屏上实时显示比赛的计时、计分情况。并且可以向电视转播车提供比赛时间信号，以便于电视实况转播。操作简便，方便维护。
3、在操作比分窗口时显示窗口的各项比分会随着你的操作而实时在变化。比赛时可以显示比赛时间，显示比赛中的各种技术统计数据，如个人犯规次数、个人得分、犯规累计、暂停次数、比赛的节次、总比分、开发球的方向等。
	套
	1

	4.
发球权显示器
	电缆线长：≥1.5m
电源线长：≥1.5m
控制器尺寸：174×134×50mm
显示器尺寸：340×160×40mm
电源：交流220V  50HZ
功率：50W
	套
	1

	5.
全队犯规显示器
	电缆线长：≥ 5m
电源线长：≥1.7m
控制器尺寸：330×330×105mm
显示器尺寸：220×220×330mm
电源：交流220V  50HZ
功率：150W
	套
	1

	6.
讯响器
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
控制电缆长：≥5m　
电源线长：≥1.7m
讯响器尺寸：φ125×170mm
电源：交流220V　50HZ
功率：50W
	套
	1

	7.
队员犯规次数牌
	EVA材质，7块
1-5数字黑色，5-6数字红色
	套
	1

	8.
记分器
	1.立式记分器，由支架、记分方框和记分牌组成
2.尺寸：长×宽×高不低于1380×540×1630（mm）。
3.为手推式记分盒，采用PVC板制作
4.产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+
	套
	1

	9.
折叠式球类推车

	1.尺寸：长×宽×高不低于950×800×800(㎜)
2.圆管规格不低于φ22mmx1.5mm
3.支脚底部装有滚轮，移动方便
4.产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。
	台
	2

	


1.
排球架（含裁判椅）
	
1.排球柱由两立柱、升降机构和锁紧装置组成。
2.二立柱选用直径φ89×8毫米的无缝钢管制作，内置一对互成90度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，使钢管内立柱上下移动，实现网高调节范围：2150-2550mm。
3.二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的高度要求。
4.排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。
5.排球柱底座单只配置铁配重228kg，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，将立柱横置于底座托架，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。
6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素通过II型环保认证，避免损害使用者的健康。
7.排球柱配备有裁判椅，裁判椅及立柱外表包裹特殊材料的防护套，能有效保护好运动员的安全。
▲需提供国际排联（FIVB）认证证书复印件或扫描件
▲需提供中国排协授权使用证明复印件或扫描件
	








副
	








1

	2.
排球场运动地板
	一、产品描述：幸运石7.0mm厚，有效提高缓冲性能，底部防位移纹理，PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、绿色发层（无钙粉发泡技术）
二、技术参数：
1.硬度（邵A）：55-90（度）
2.回弹值：≥8
3.拉伸强度：≥1.0Mpa
4.扯断伸长率：≥120%
5.阻燃性：1级
6.可溶性重金属铅含量：≤20mg/㎡
7.可溶性重金属镉含量：≤20mg/㎡
8.挥发物含量：≤75g/㎡
9.★氯乙烯含量：≤1mg/kg
10.★1,1-二氯乙烷含量：≤5mg/kg
11.★冲击法脆化温度：GB/T 5470-2008方法A   ≤-20℃
三、资质认证
1、所投产品企业具有ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证（复印件并加盖公章）；
★2、提供产品具有国家级（国际级）相关机构出具的2016年，2017年，2018年，2019度灰分测试报告；（提供测试报告原件或公证件或复印件并加盖公章）
3、所投PVC运动地板出具符合GB 18580-2001甲醛释放量检测报告
★4、所投PVC运动地板出具符合ISO 23999-2010热尺寸变化率测试报告
★5、所投PVC运动地板出具符合欧盟标准检测机构出具的39种邻苯二甲酸酯类增塑剂的检测报告
带★标为实质性响应内容，未提供或未满足按无效投标处理。
	












片
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	1.
移动式羽毛球柱
	1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。
2、二立柱选用Φ40×3.5㎜无缝管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置，该机构紧线灵活，锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：1550㎜。
3、球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。
4、羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。
5、羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。
▲需提供提供国际羽联BWF认证证书复印件或扫描件
	





副
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	2.
羽毛球场运动地板
	1、 产品描述：绿色水晶沙，4.8mm厚，底部防位移纹理，PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、绿色发层（无钙粉发泡技术）
2、 技术参数：
1.硬度（邵A）：55-90（度）
2.回弹值：≥8
3.拉伸强度：≥1.0Mpa
4.扯断伸长率：≥120%
5.阻燃性：1级
6.可溶性重金属铅含量：≤20mg/㎡
7.可溶性重金属镉含量：≤20mg/㎡
8.挥发物含量：≤75g/㎡
9.★氯乙烯含量：≤1mg/kg
10.★1,1-二氯乙烷含量：≤5mg/kg
11.★冲击法脆化温度：GB/T 5470-2008方法A   ≤-20℃
12.★耐压痕：≤0.4mm(参考EN 1516:1999方法) 
三、资质认证
1、所投产品企业具有ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证（复印件并加盖公章）；
★2、提供产品具有国家级（国际级）相关机构出具的2016年，2017年，2018年，2019度灰分测试报告；（提供测试报告原件或公证件或复印件并加盖公章）
3、所投PVC运动地板出具符合GB 18580-2001甲醛释放量检测报告
★4、所投PVC运动地板出具符合ISO 23999-2010热尺寸变化率测试报告
★5、所投PVC运动地板出具符合欧盟标准检测机构出具的39种邻苯二甲酸酯类增塑剂的检测报告
▲6.所投运动地板生产商具有国家认监委认可的五星级售后服务认证证书
▲7.所投运动地板生产商具有质量检验标准化合格产品认证证书
▲8.运动地板品牌具有国际球类联合会（包括但不限于羽联、乒联、网联、篮联、手联、排联等）五种或以上联合会认证机构证书，不足四种减5分

带★标为实质性响应内容，未提供或未满足按无效投标处理。
	











片
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	3.地胶收卷器
	长度：7.2米
直径：11厘米
材质：PPR优质管
	套
	
12


	4.羽毛球裁判椅
	1、基本尺寸：长*宽*高*椅面高=1000*800*1850*1530（mm）。
2、羽毛球裁判椅主要由支架、写子板和座椅三大部分组成。
3、裁判椅底座、支架均采用口50x30x2、口40x25x2、口25x25x2优质方管拼焊而成，上部设有写字板，写字板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。
4、裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。
5、裁判椅底座配有走轮,移动方便，底座支架套有脚套，可保护体育场馆地板。
6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境。
产品通过II环保认证且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	




套
	




 6

	1.乒乓球发球机
	描述：立式基本型发球机、适用于40+乒乓球。
尺寸：1160*750*500mm
净重：13.4kg
旋转：8种不同旋转（上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋）
出球频率：30-90球/分钟
出球速度：4-45米/秒
出球角度：可调范围±40度
出球落点：定点及全台2点
含集球网一副、拾球器一个、乒乓球72粒。
	



台
	



2

	2.乒乓球挡板
	描述：精钢骨架、牛津布面、T型脚可折叠、四角橡胶包裹。
尺寸：1400*750mm
	

块
	

150

	3.大彩虹乒乓球台
	适用场地：室内，台面颜色：蓝色，
产品参数：
台面材质：MDF，
台面尺寸：台长：2740mm、
台宽：1525mm、
台高：760mm、
台面厚度：25mm；
边框高度：75mm
两半台面对角差：1mm
半张台面平面度：0.3mm
端、边线宽度：20mm
中线宽度：3.1mm
中线对称度：1mm
物理性能：
弹性：240-243mm、
球台稳定性：3mm、
斜面稳定度：8。
产品描述：
▲下脚拱形结构设计、整体采用铝塑板或金属板覆盖。外形美观大方，具有力学稳定支撑作用；高度调节脚垫，台面及腿部均可调高低平衡；内含高档网架1副、高档球拍2只、三星乒乓球3只；
▲投标文件中须提供国际乒联(ITTF)认证证书扫描件或复印件
▲投标文件中须提供北京世纪体育用品质检中心NSCC国体认证及确认函扫描件或复印件
通过北京世纪体育用品质检中心NSCC国体认证
通过国际乒联认证ITTF
2003年巴黎、2004年多哈、2005年上海世界乒乓球锦标赛比赛用台。
	









台
	









20

	4.乒乓球翻分牌
	名称：盒式记分牌
特点：盒式可折叠，轻巧、携带方便
外壳材料：ABS工程塑料
芯页材料：特制纸板
重量：约900g
展开尺寸：长宽高约38.8*19*20cm
折叠尺寸：长宽高约38.8*21*3.5cm
比分牌号码：0-31（黄字）
局分牌好吗：0-5（白字）

	



个
	



5

	5.乒乓球裁判桌
	名称：折叠式裁判桌
特点：可折叠，轻巧、携带方便
使用场所：专业级乒乓球比赛
	

张
	

5

	6.乒乓球主裁判椅
	名称：乒乓球裁判椅
特点：可折叠，轻巧、携带方便
使用场所：专业级乒乓球比赛

	

把
	

5

	7.乒乓球副裁判椅
	名称：乒乓球裁判椅
特点：可折叠，轻巧、携带方便
使用场所：专业级乒乓球比赛

	

把
	

5

	8．三星乒乓球
	40+ABS 新材料三星乒乓球，国际乒联认可，符合国际赛事要求。
▲投标文件中提供国际乒联(TIIF)认证证书扫描件或影印件。
	


个
	


200

	1.游泳分道线
	1、产品介绍
（1）泳道线颜色设计满足FINA规则的规定。
（2）浮球为聚乙烯材质，单球直径为150mm。
（3）由直径4mm的304#不锈钢钢丝绳串引，两端由紧线器和挂钩固定。
（4）紧线器为聚乙烯材质，外观为红色，光滑安全。
（5）规格： 50m×Ø150mm。
▲投标文件中游泳分道线提供国家体育总局体育工程重点实验室监制证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
	


条
	


9

	2.
全塑绕线车
	1、产品介绍
（1）绕线车由车架、滚轴、旋转盘、拉挡、滚筒和万向轮组成。不怕潮湿、耐腐，永不生锈，可拼装，安装简易，安全可靠，强度高。
（2）尺寸：长1640mm×宽920mm×高1150mm。
（3）车架、旋转盘、拉挡采用线性高分子聚乙烯材料。
（4）滚筒采用304#不锈钢圆管，外部包裹线性高分子聚乙烯材料。
（5）配备四只高强度静音万向轮，移动方便灵活，带刹车功能。
（6）每台可绕一条50米泳道线或两条25米泳道线。

	


台
	


9

	3.比赛型出发台
	1、产品介绍
（1）比赛型出发台台面、握手器、底座采用增强纤维复合材料制作而成；台面采用喷砂防滑技术，坚固无弹性，脚感好，防滑性能强。
（2）出发台助推器可以前后五级调节，适应不同运动员的要求。
（3）外形尺寸为600mm×800mm，前沿高度410mm，台面倾斜度＜10°，助推器尺寸：宽505 mm×高132mm。
（4）出发台配有泳道号码，可安装多种计时计分设备，符合大型赛事要求。
（5）出发台采用内爆不锈钢膨胀螺栓固定，拆除后增高台面平整，无凸起。
▲投标文件中出发台提供国家体育总局体育工程重点实验室监制证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
	



只
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	4.游泳分道线拉钩预埋件
	316L材质，每套18只，土建按建筑图预埋不锈钢板并二次预埋产品埋件
	


套
	


1

	5.出发召回线
	1、出发召回杆高度为1.6m，杆直径为φ48×2。
2、杆一端为滑轮装置，另一端设有紧线机构。
	


套
	


1

	6.仰泳转身标志线
	1、产品介绍
（1）标志杆一套为两根直径48mm的316不锈钢管。
（2）标志旗为等腰三角形，挂在绳子上的边长0.2m，其他边长0.4m，标志旗的间隔为0.25m。长度为30m，横穿泳池的旗绳距水面1.8米高。
（3）每套含预埋件2个，预埋件为316不锈钢材料，高度为125mm,与立杆连接为接插式，立杆可灵活拆卸，方便移动。

	


套
	


2

	7.全塑救生椅
	1、产品介绍
（1）中国救生协会监制产品，游泳池专用救生设备。
（2）材质为线性高分子聚乙烯，高度2000mm；底部宽1200mm，设置3级踏步，每级踏步高度340mm，座椅宽度500mm，不怕潮湿，耐腐，无毒,永不生锈；抗静电。
（3）配有挂救生杆、救生圈及茶杯的挂钩，且椅背配有可装遮阳伞的装置。
（4）救生椅踏步表面经防滑设计。
（5）安装简易、可拆装，安全可靠，强度高、运输方便。

	




个
	




6

	9.游泳发令台
	钢化玻璃，
配层压板底座
	

套
	

 1

	10.游泳裁判哨
	海豚或FOX40
	

个
	

30

	11.游泳报趟牌
	360*350mm,PVC材质、白底黑字，由1、3、5……69单数组成；
配铝合金箱子
	


套
	


10

	12.急救板
	1、产品介绍
（1）中国救生协会监制产品，游泳池专用救生设备。
（2）采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用，适合各种恶劣环境抢救。
（3）抗碰撞性能强，防水易清洗。
（4）规格：长1850mm×宽470mm×高65mm，配绑带3套，净重8KG，承重150KG，可配合头部固定器使用。

	

个
	

1

	13．泳道指示牌
	400*300*250mm, 矿物质棉材质，分为循环游进、禁止跳水；禁止入池；冲刺泳道、单向游进三种
	

个
	

20

	14.游泳池扶梯
	φ51mm、316L不锈钢，土建按建筑图预埋不锈钢板并焊接扶梯
	

个
	

6

	15.救生圈
	1、产品介绍
（1）中国救生协会监制产品，游泳池专用救生设备。
（2）救生圈采用低密度聚乙烯压制而成，颜色稳定、抗老化。
（3）直径为620mm,符合国际救生规范标准。
▲投标文件中救生设备提供中国救生协会监制证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
	

个
	

10

	16.防腐保温盖膜
	1、产品介绍
（1）由气垫膜、收放车、循环绳、摇把组成。
（2）产品规格：单卷的宽度不超过2.8米，每一辆收放车配三卷盖膜。
（3）盖膜采用中间夹泡，两面光滑的特制气垫膜，原生料发泡PE材质。防腐、保温性能好。
（4）膜厚度不小于2mm（含气泡），膜颜色为浅蓝色，轻便、不吸水。
（5）收放车采用304不锈钢材质；滚筒、轴头、车架、摇把材质均为304不锈钢；采用防腐蚀塑料轴承；安装万向轮使收放车移动方便、灵活。

	


㎡
	


1250

	17.多功能水陆平台垫层
	1、产品介绍
（1）由面板、面板底座、立柱、横档、横档连接件、紧固件等组成。
（2）面板采用SMC复合材料模压成型。外形尺寸1000*1000*35mm，壁厚4mm，反面布有加强筋保证面板的整体强度以及多种安装需求。
（3）单块面板的通水孔数量不少于150个，通水孔规格不小于30mm* 6mm（长*宽），便于池水循环，便于泳池池底清污。
（4）底座采用SMC复合材料模压成型，任意位置都可使用，尺寸长150*宽150*高120mm，与面板的加强筋直接插装即可。
（5）立柱为PVC材质，直径90mm，立柱可任意旋转不同的角度。用与安装横档连接件。
（6）横档为PVC材质，40mm圆管，交叉安装。
（7）操作简单确保带水安装而不影响水处理。
（8）拆装方便，安装周期3天（带水安装）。
（9）结构设计合理、稳固、安全，确保使用期在20年以上。

▲投标文件中多功能水陆平台垫层提供中国绿色环保产品认证证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
▲投标文件中多功能水陆平台垫层提供高新技术产品认定证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
▲投标文件中多功能水陆平台垫层提供国家体育总局体育工程重点实验室监制证书的复印件或扫描件加盖生产厂家鲜章
	






㎡
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	18.多功能水陆平台垫层护栏
	1、产品介绍
（1）护栏网片为SMC复合材料模压成型，尺寸946mm×300mm×30mm，护栏网片插入立柱的卡槽中，立柱顶部再用卡件卡住即可。
（2）立柱为PVC材质，直径90mm。
（3）护栏高度按泳池深度设计，水面以上高度300mm，顶部与增高台表面持平。
	



㎡
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	1． 篮球
	7号、使用优质表面处理的高级超纤革，特殊加强材料处理耐久力、球形优秀。控球优秀；
国际篮联认可器材符合国际及国内赛事用球标准。
▲投标文件中提供国际篮联（FIBA）认证证书扫描件或影印件。
	



个
	



200

	2.  篮球
	6号、使用优质表面处理的高级超纤革，特殊加强材料处理耐久力、球形优秀。控球优秀；
国际篮联认可器材符合国际及国内赛事用球标准。
▲投标文件中提供国际篮联（FIBA）认证证书扫描件或影印件。
	



个
	



100

	3.  排球
	5号、使用耐磨性优秀的高级合成皮革、采用手感优秀的纤维加强材料、高弹性加强材料多层处理防止变形。
国际排联认可器材符合国际及国内赛事用球标准。
▲投标文件中提供国际排联（FIVB）认证证书扫描件或影印件。
	



个
	



100

	4.  足球5号
	5 号采用最新热粘合工艺，表皮特殊 PU 处理，使用优秀丁基内胆。
国际足联认可器材符合国际及国内赛事用球标准。
▲投标文件中提供国际足联（FIFA）认证证书扫描件或影印件。
	



个
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	5.  哨子
	篮球专用口哨，黑色；ABS树脂，强化塑料，聚碳酸酯；结实护齿，带挂绳，能响遍整个室内体育场；
周波数：3.74-4.10KHz
▲投标文件中提供所投产品的国际篮联(FIBA)认证证书扫描件或影印件。
	


个
	


5

	6.▲ 2号手球
	2号比赛用手球，使用涩度优秀及触感柔和的特殊开发的高级 PU，涩度佳，控球优秀。双色原料及图案组合形成，适合国际和国内比赛用球，图案印刷无缺金少墨；均无露线。国际手联认可器材符合国际及国内赛事用球标准。
▲投标文件中提供所投产品的国际手联(IHF)认证证书扫描件或影印件。
	


个
	


5

	7.网球发球机
	主机：54*39*49CM
球篮：58*41*35
整机纸箱体积： 66.5*49*61.5CM
【功能】
1，全功能智能控制（速度，频率，角度，旋转等）；
2，智能落点编程，可自编不同模式发球训练；
3，高性能光电传感器，机器运行更稳定可靠；
4，设置不同速度、旋转及相应俯仰角度，实现独特的深浅高压球功能；
5，人性化设计，发球方向内置；
6，随机球功能；
7，遥控任意控制俯仰角度的“宽，中，窄”两线球、三线球功能；
8，一键选择6种交叉固定模式发球。
【参数】
1、装球容量：160个
2、发球速度：20-140KM/H
3、发球频率：1.8--8秒
4、功率：150W
5、净重：28.5KG；毛重：32kg；
6、电池使用时长：5-6小时
7、随机配件：遥控器一个，AC电源线一条，充电器一个，说明书一份，保修卡一张，遥控器电池一对，30A保险丝2个
▲投标文件中应提供所投产品通过CE认证证书的复印件或扫描件
	







台
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（2）二包
	序号
	品名
	技术参数要求
	数量

	1
	商用跑步机
	1、马达额度功率≥3.0HP（交流电机）
2、速度范围≥0.8-20km/h
★3、扬升范围：带正负坡度，下坡负3度，上坡前扬升不小于15度，下坡具有3档坡度可供选择
4、滚筒直径≥φ100mm
5、跑带厚度≥T2.2mm
6、立柱管：200*70*t2.0mm特质椭圆管
7、多侧边条：香槟灰闪银
★8、跑台尺寸≥580*1570(mm)
9、显示屏：LED六窗显示屏
10、最大承重≥180KG
11、产品尺寸≥2190*960*1580mm
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	9台

	2
	椭圆机
	1、显示屏： LED屏
2、飞轮≥11.5 kgs
3、传送带：多沟皮带J型8沟
4、电阻系统： EMS阻力系统
5、电源： 110V~240V
6、最大功率： 350W
★7、阻力等级≥40段
8、心率：支持无线心率带（选配）
9、恒瓦特模：有
10、最大承重≥160kg（350磅）
11、步幅≥53.34cm（21寸）
12、产品尺寸≥ 2175*690*1780mm
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	2台

	3
	动感单车
	★1、铸轮≥20公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理。
2、铸轮贴纸：160克铜版纸，表面覆膜
3、座椅坐垫：高品质PU坐垫，
4、座位高度调节行程：6孔/9档，高度25mm/档,行程 225mm
5、承载≥150KG
6、整机尺寸≥1297x540x1169mm
7、净重/毛重≥54KG/63KG
8、每日使用时长≥12小时
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	6台



无氧器械：
	序号
	品名
	参数要求
	数量

	1
	低拉训练器
	1、锻炼部位：三角肌、背部肌群；
2、产品规格：不小于1829×1045×1768mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                             4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型； 
6、钢丝绳应采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、导杆实心、镀铬；规格：不小于∮19*1250；
8、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
9、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  10、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；
11、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
12、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于97kg，最小配重：不大于5kg
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1台

	2
	坐式背肌训练器
	1、锻炼部位：背部肌群、斜方肌、肱二头肌；★2、产品规格：不小于1457*1221*1543mm（长*宽*高）；                                                   3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                               4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型；                                  6、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                        7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
 8、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  9、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
10、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；★11、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于97kg ，最小配重：不大于5kg
需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）

	1台

	3
	高拉力背肌训练器
	锻炼部位: 背部肌肉群
★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
4、主框架采用 T120*50*2.0 mm 椭圆型钢管
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）

	1

	4
	坐式夹胸扩胸训练器
	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌后束；
2、产品规格：不小于1136*825*2043mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                             4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型； 
6、钢丝绳应采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、导杆实心、镀铬；规格：不小于∮19*1250；
8、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
9、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；10、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
11、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
12、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于77kg，最小配重：不大于5kg
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）

	1

	5
	肩部推举训练器
	1、锻炼部位：三角肌；
2、产品规格：不小于1120×1290×1550mm（长*宽*高）
3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                  4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。材质：PU发泡成型；                                        6、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
8、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                        9、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
10、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
11、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于87kg ，最小配重：不大于5kg
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	6
	蝴蝶机训练器
	锻炼部位：胸大肌、斜方肌
★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1
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	胸部推举训练器
	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、三头肌；
2、产品规格：不小于1477×1279×1822mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                         4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型； 
6、钢丝绳应采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、导杆实心、镀铬；规格：不小于∮19*1250；
8、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
9、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  10、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
11、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
12、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于107kg，最小配重：不大于5kg，
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1
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	腹部前屈训练器
	1、锻炼部位：腹肌；                                            2、产品规格：不小于1579*1023*1688mm（长*宽*高）；                                                      3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                             4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型；                                  6、钢丝绳应采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、导杆实心、镀铬；规格：不小于∮19*1250；                                    8、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
9、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  10、把手护套材质：PVC/塑胶，TPR；颜色：黑色；
11、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；                          12、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于107kg，最小配重：不大于5kg，
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	9
	下背伸展训练器
	1、锻炼部位：背下部骶棘肌；                                        2、产品规格：不小于1457×987×1544mm（长*宽*高）；                                                   3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                 4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫一体可调，材质：PU发泡成型；                                   6、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                        7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
8、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  9、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
10、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；                         11、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于97kg ，最小配重：不大于5kg， 
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1
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	躯干式转动训练器
	1、锻炼部位：腰腹部肌群；
2、产品规格：不小于1530*1340*1540mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                             4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型； 
6、钢丝绳应采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                         7、导杆实心、镀铬；规格：不小于∮19*1250；
8、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
9、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  10、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
11、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
12、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于87kg，最小配重：不大于5kg，
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	11
	肱二头肌训练器
	锻炼部位: 肱二头肌
★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
4、主框架采用 T120*50*2.0 mm 椭圆型钢管
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1
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	三头肌训练器
	锻炼部位: 肱三头肌
★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
4、主框架采用 T120*50*2.0 mm 椭圆型钢管
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	13
	大腿伸展训练器

	1、锻炼部位：股四头肌；                                        2、产品规格：不小于 1120*1205*1544mm（长*宽*高）；                                                   3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                 4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫一体可调，材质：PU发泡成型；                                   6、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                        7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于Φ117；
8、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  9、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
10、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；                         11、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于107kg ，最小配重：不大于5kg，  
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
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	腿部后弯举训练器
	1、锻炼部位：股二头肌、臀大肌；                                        2、产品规格：不小于1570*1105*1543mm（长*宽*高）；                                                   3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                 4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫一体可调，材质：PU发泡成型；                                   6、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                        7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于∮117；
8、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；                                                  9、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；
颜色：黑色；
10、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；                         11、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于107kg ，最小配重：不大于5kg，  
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1
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	大腿内外侧肌训练器
	锻炼部位：大腿内外侧肌肉；★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）		
	1
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	单双杠及提腿腹肌组合练习器
	1、锻炼部位：背阔肌、大圆肌、二头肌、下斜方肌、菱形肌、腹肌；
2、产品规格：不小于1310×1170×2165mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：动架主管平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、靠垫，肘垫可调，材质：PU发泡成型；                  5、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）		
	1

	17
	倒蹬训练器
	1、锻炼部位：腿部肌肉；                                            2、产品规格：不小于2050*1000*1469mm（长*宽*高）；                                                      3、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                                                             4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
5、座垫可调，材质：PU发泡成型；                                                     6、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破； 
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1
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	坐式蹬腿训练器
	★外形尺寸不小于1740*1158*1545mm    （长*宽*高）
1. 锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等
2. 主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭不小于150*50*t2.0mm；
3. 主转轴：材质：45#圆钢；规格不小于Φ25
4. 主轴轴承：人本轴承：6205
5. 座垫/靠垫：一体可调，材质：PU发泡成型；   
6. 钢索：日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：Φ5.6
7. 导杆：实心、镀铬；规格：Φ19*1250
8. 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格不小于Φ117
9. 防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm.
10. 把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；     11.贴地盘橡胶，规格：Φ175*120*23.5mm；
12.配重铁材质：铸铁，最大配重不小于137kg，最小配重不大于5kg   
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1
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	坐式推肩训练器
	锻炼部位:肩部肌肉群
★1、设备主架带出厂原装 7 寸高清触摸屏，提供中英文语言选择、可 WIFI 上网；可上传运动数据（成绩、次数、重量、卡路里、时间）；可显示器械运行状态图、肌肉运动状态图、运动轨迹等；提供运动数据储存及跟踪；可微信扫描登陆，设置目标次数、时间、卡路里。定制软件必须与跑步机数据相兼容
2、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度；采用进口 PA 材质表皮钢丝绳。
3、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置。
4、主框架采用 T120*50*2.0 mm 椭圆型钢管；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	20
	PU包胶杠铃片
	杠铃片外包黑色环保橡胶，外观设计有活力，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护（2.5-25KG）
	300KG

	21
	杠铃架
	1、主要功能：放置杠铃；                                         2、产品规格：不小于905*925*1388mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭不小于120*40*t2.0mm；                                                                                                   4、挂杆规格不小于Φ30的镀铬杆                                                    5、贴地盘采用橡胶材质，规格：不小于175*120*23mm；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	22
	高低拉训练器
	1、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌；
2、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格不小于120*50*t2.0mm；
3、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；
4、座垫可调，采用双导轨固定设计，提供更好的稳定性、舒适度，材质：PU发泡成型； 5、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；6、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于Φ117；
7、龙门架两侧需有铁质防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，厚度不小于3mm；8、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
9、贴地盘橡胶，规格：
不小于Φ175*120*23.5mm；10、配重铁材质：铸铁，最大配重：不小于107kg，最小配重：不大于5kg，  
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	23
	大飞鸟
	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌；
2、产品规格：不小于925*3775*2290mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭规格不小于120*50*t2.0mm；                               4、主转轴材质：45#圆钢；规格：不小于Φ25；                                      5、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6；                                                        6、导杆实心、镀铬；规格：不小于Φ19*1250；7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：不小于Φ117；
8、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；9、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
10、配重块材质：铸铁，最大配重：不小于93kg，最小配重：不小于3kg，颜色：黑色砂纹，单组93kg，共两组；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	2

	24
	史密斯机
	1、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌；                                         2、产品规格：不小于2185*1485*2485mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格不小于120*50*t3.0mm，立管规格不小于φ114*t3.0mm；                                          4、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：不小于Φ5.6                                                           5、挂杆规格不小于Φ50的镀铬杆                                                    6、贴地盘采用橡胶材质，规格：不小于Φ175*120*23mm；                                    7、最大承重不小于150KG                                          8、采用高强度铝合金把手端盖，美观大方，经久耐用，永不退色；
9、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	25
	标准框架式力量
	★1、产品规格：不小于2010*1770*2465mm（长*宽*高）；
★2、主框架材质：Q235A；主管材：采用厚度不小于4mm的钢管，安全耐用；
3、训练功能：具有框式举重台、固定单双杠、单炮台、战绳训练、杠铃片挂架等功能。
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	26
	多重可调节练习椅
	1、外形尺寸不小于1363*594*436mm（长*宽*高）
2、锻炼部位：组合及辅助训练
3、主框架：材质：Q235A；规格不小于平椭80*40*t2.0mm；
4、使用者最大重量不小于100KG
5、转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ16
6、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；
 7、类别：S级（商用）
8、机台净重不小于30KG
9、管塞：材质：塑料；颜色：黑色
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	2

	27
	哑铃平凳
	                                                                                                                                                                          1、主要功能：辅助凳子；                                         2、产品规格：不小于1620*600*445mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭不小于120*40*t2.0mm；                                     4、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮；   5、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；                        6、最大承重：不小于150KG ；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	28
	拉伸机
	1、锻炼部位：全身性骨骼肌肉；
2、产品规格：不小于1392*684*1174mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格不小于80*40*t2.0mm；
4、躺垫和头垫材质：采用胶合板、再生棉和PVC材质，提供更好的稳定性、舒适度；                                                                                                                                          5、把手护套材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色；
6、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	29
	45°背肌训练器
	1、锻炼部位：竖脊肌；                                          2、产品规格：不小于1115*803*798mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格不小于100*40*t2.0mm；                                                 4、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮； 
5、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ110*60*11mm；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	2

	30
	可调式腹肌板
	1、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；                                         2、产品规格：不小于1820*700*990mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：动架主管平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、座垫可调，材质：胶合板+EVA+仿皮； 
5、最大承重：不小于150KG；
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	2

	31
	深蹲架
	1、锻炼部位：腿部肌肉；                                         2、产品规格：不小于1740*1677*1894mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、挂杆规格不小于∮35的镀铬杆                                                    5、贴地盘采用橡胶材质，规格：不小于175*120*23mm；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	32
	三人站综合训练器
	1、占地面积：2115×2335×2080（㎜）
2、主要训练功能：扩胸、推胸、高拉、低拉、健步、双杠、悬垂举腿、腿部前曲伸、左右摆腰等。
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	33
	奥林匹克下斜卧举床
	1、锻炼部位：三角肌、三头肌；                                         2、产品规格：不小于1838×1590×1185mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮； 
5、最大承重：不小于150KG
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	34
	奥林匹克上斜卧举床
	1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌；                                         2、产品规格：不小于1590*1580*1180mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、躺垫和头垫材质：胶合板+再生棉+仿皮； 
5、勾脚套材质：仿皮+PU发泡；   
6、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
★需要提供符合国家级检验中心出具的检验报告（提供原件备查）
	1

	35
	奥林匹克平躺卧举床
	1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌；                                         2、产品规格：不小于1590*1580*1180mm（长*宽*高）；
3、主框架材质：Q235A；规格：躺垫架平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮； 
5、最大承重：不小于150KG。
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	36
	双层哑铃架
	★1、主要功能：放置哑铃（可放置不少于10副哑铃）；                                            2、产品规格：不小于2365*680*885mm（长*宽*高）；                                                      3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格不小于120*40*t2.0mm；                                                 4、贴地盘橡胶，规格：不小于Φ175*120*23.5mm；
★需要提供符合国标GB17498.1-2008标准国家级检验中心出具的检验报告、NSCC国体认证证书及含有该产品的NSCC确认函（提供原件备查）
	1

	37
	哑铃
	橡胶哑铃，设计有活力，质量有保障，使用原胶材质，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道（2.5-25KG、规格间距2.5KG）
	275kg

	38
	2.2米直奥杆
	1.长度：2.2米
2.承重：350公斤
3.净重：20公斤

	4

	39
	按摩椅
	1. 按摩机芯：柔性3D按摩机芯。
★2.腿部360度揉搓按摩。
3.加热方式：按摩头加热技术。
★4.脚部全包裹气囊按摩，脚底刮痧功能。
5.液晶显示屏和语音操控功能，USB音乐音箱功能，手机充电功能，离墙不大于8cm。
6.产品尺寸：直立不小于155*83*120cm
后仰不小于176*83*92cm 
★7.提供按摩椅相关证书，工厂须是2019年度按摩器具十大品牌，并具有“Ⅱ类6826物理治疗及康复设备”医疗卫生许可证。
	8

	40
	人体体成分分析仪
	生物电阻抗分析法(BIA)	电阻抗(Z)	通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个、节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行15个电阻抗测量。电极方法：8点接触式电极。测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量（DSM-BIA法）。人体成分计算方法：不使用经验值估算。身体成分分析：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪。肌肉脂肪分析：体重、肌肉含量、体脂肪。肥胖分析：身体质量指数BMI、体脂百分比。体型检查：15种体型判断（运动员体型、肌肉型、苗条型等）。营养评估：BMI评估、体脂百分比评估。身体控制：体重控制、脂肪控制、肌肉控制。健康评估：分数显示。基础代谢量：由低到高。生物电阻抗：每个节段和频率的阻抗值。
测试年龄范围：16~99岁。
	2


注：为保证整体的美观性，二包中健身器材的所有有氧类，以及无氧类1-37项，共40种品类的器材均需要是同一品牌。


2.售后服务要求
（1）一包
①质保期：品目1质保五年，其余品目质保一年，保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用。（供货方不能修理和不能调换，按有关法律法规处理）
②维修响应时间、人员：中标方在免费保修期内接到用户电话后，在6小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。
（2）二包
①质保期：品目1质保五年，其余品目质保一年，保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用。（供货方不能修理和不能调换，按有关法律法规处理）
②维修响应时间、人员：中标方在免费保修期内接到用户电话后，在6小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

四、主要标的一览表
此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。
1.一包
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	智能液压篮球架
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	·····
	
	
	
	



2.二包
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	商用跑步机
	
	9
	
	

	2
	椭圆机
	
	2
	
	

	3
	动感单车
	
	6
	
	

	·····
	
	
	
	



五、投标人资格要求
   1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标。
六、供货（安装、服务）周期：自合同起订之日起20日完成供货、安装、调试工作。
七、付款方式：
不支付预付款，供货量达到60%时，支付至合同款的50%；供货全部完成，支付至合同款的90%；安装调试验收合格后，支付至合同款的100%。




八、采购方式：
公开招标
九、评标办法的初步意见：综合评分法
1.一包
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	技术方案
	投标人需提供实施方案，包含实施步骤和方案，考虑用户实际使用需求，符合对当前和未来发展的要求。方案完善、可靠、规范的得 8-10 分，方案较完善、可靠、规范的得 4-7 分，方案不完善、可靠、规范的得 1-3 
	提供技术方案装订入投标文件，未提供技术方案的不得分。
	10

	
	性能和技术参数
	参数满足招标文件要求的，得满分；其中标▲的参数一项负偏离，则扣3分；其他参数一项负偏离扣 1.5分，扣完为止。
带★标为实质性响应内容，未提供或未满足按无效投标处理。
响应参数需提供检测报告复印件或扫描件。
	提供产品技术参数偏离的相关证明材料。
	45

	
	售后服务
	根据投标人的售后服务及维保体系、售后服务的及时性、售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件、实施期间人员配备等售后服务方案。售后服务方案完善、可靠、规范的得8-10 分，售后服务方案较完善、可靠、规范的得 4-7 分，售后服务方案不完善、可靠、规范的得 1-3 分。
	提供售后服务及培训方案装订入投标文件，未提供售后服务方案的不得分。
	10

	
	品牌知名度及产品品质
	综合评议各投标人所投主要标的物的品牌知名度、产品设备制造技术、生产工艺装备、产品质量控制措施等进行综合评定好 4-5 分，良 2-3 分，一般 0-1分。
	
	5

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	以报价表中的金额为准
	30



2.二包
	评定
项目
	评定内容
	分值
范围

	价格部分
	30分

	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30分

	技术部分
	25分

	投标产品偏离情况
	评委根据投标人的投标文件，酌情打分：
1.投标人投标产品全部满足招标文件要求，得20分。一般性技术参数（非★号标注的部分）每负偏离一条扣1 分；重要技术参数（带★号部分）每负偏离一条扣2分，扣分最高不超过20分。
2.漏报技术条款或相应证明性文件与投标参数不符视为该条负偏离。
	20分

	投标项目实施方案
	1. 健身器材产品制造商生产工艺设备优异性、合理，最多得1分；
2. 投标人供货保证措施合理、可行，最多得2分
3. 投标人安装调试验收方案是否完整、合理、可行，最多得2分
	5分

	商务资信部分
	28分

	企业综合实力
	1、投标人或投标健身器材生产厂家获得中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会、中国企业信用评价中心三家联合颁布的中国AAA级信用企业证书得4分。（提供复印件或扫描件）
2、投标人或投标健身器材生产厂家连续6年获得国家工商总局颁发的“守合同、重信用”证书得6分；连续4年获得国家工商总局颁发的“守合同、重信用”证书得4分；连续2年获得国家工商总局颁发的“守合同、重信用”证书得2分，累计得分不超过6分。（提供复印件或扫描件）
3、投标人或投标健身器材生产厂家获得中国轻工业联合会、中国文教体育用品协会颁布的2016-2017年度中国轻工业健身器材行业十强得4分，连续两年排名第一的得8分，累计得分不超过8分。（提供复印件或扫描件）
4、投标人或投标健身器材生产厂家2016-2017年度连续两年获得中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆典型企业”认证证书得4分。（提供复印件或扫描件）
	22分

	质量体系认证状况
	投标人或投标健身器材生产厂家获得ISO 9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书得3分，缺项或不提供不得分。（提供复印件或扫描件）
	3分

	产品保险
	投标健身器材生产厂家投保产品责任险、产品质量险、公众责任险及人身意外伤害险；其中产品责任险累计赔偿最高限额3000万元及以上，公共责任险累计赔偿最高限额3000万元及以上的得3分，缺项或累计赔偿金额不足的不得分。（提供复印件或扫描件）
	3分

	售后服务部分
	14分

	售后服务
	1、根据投标人所报售后服务方案（供货期、质保期、投标人所在位置、到达现场的时间、优惠条件等）情况，优得2分，良得1分，差不计分。
2、投标人或投标健身器材生产厂家获得全国用户委员会和中国质量协依据《质量管理 顾客满意 组织行为规范指南（GB/T 19010）》《顾客满意测评模型和方法指南（GB/T 19038）》《顾客满意测评通则（GB/T19039）》、团体标准《顾客关系管理评价准则（T/CAQ10301-2016）》《用户满意等级认定管理办法》授予2017年度“用户满意企业”证书的计2分；（提供复印件或扫描件）
投标人或投标健身器材生产厂家被全国用户委员会和中国质量协会依据《企业质量诚信管理实施规范（GB/T29467）》、《企业质量信用等级划分通则（GB/T23791）》《质量管理 顾客满意 组织行为规范指南（GB/T 19010）》《顾客满意测评模型和方法指南（GB/T 19038）》《顾客满意测评通则（GB/T19039）》、团体标准《顾客关系管理评价准则（T/CAQ10301-2016）》《市场质量信用等级评价准则》《市场质量信用等级评价管理办法》评为“全国市场质量信用A等用户满意服务”并公示等级为：AA•用户满意级的计4分。最多得6分（提供复印件或扫描件）
3、投标人或投标健身器材生产厂家符合CFEBS1001-2018全民健身器材服务能力资质认证评价体系、T/CGCC9-2018健身器材售后服务规范、GB/T34285-2017健身运动安全指南系统要求，并获得BSCCCFEBS全民健身器材服务能力资质认证证书AA级得3分。（提供复印件或扫描件）
4、投标人或投标健身器材生产厂家获得北京五洲天宇认证中心颁发的CTEAS1021-2018服务保障和专业技术能力认证证书，经综合评价符合CTEAS1021-2018服务保障和专业技术能力认证规范CTEAS1022-2018企业服务和技术水平测评规范、GB/T27922-2011商品售后服务评价提价的得3分。（提供复印件或扫描件）
	14分

	业绩部分
	3分

	投标人业绩
	提供投标人或投标健身器材生产厂家2016年1月1日以来）合同金额在50万（含）-100万（不含）类似业绩证明（健身器材类）的每项得0.5分；合同金额在100万（含）-200（不含）类似业绩证明（健身器材类）的每项得1分；合同金额在200万（含）及以上类似业绩证明（健身器材类）的每项得1.5分；本项最多得3分（提供合同或中标通知书复印件）
	3分

	合计
	
	70分




十、履约保证金
签订合同前，中标人应按中标金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。

