
铜陵学院多媒体教学无线设备采购项目需求

1、 项目基本情况

因现有多媒体教室网络状况不稳定，为了保证多媒体教学的安全可靠稳定运行，同时，为实现核心集中的统一管理控制系统，与学校现有SDN控制器做联动，拟采购一批无线设备及SDN交换机。经研究，现将该项目进行询价，并通过规范采购、评审程序择优选择服务商，欢迎具备条件的国内供应商参加响应。具体需求如下：

本项目预算控制价为人民币22万元。
二、项目需求

1.采购需求表

	序号
	品目名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	出口链路服务优化平台
	结合学校现有数据中心智能控制器，对学校现有核心网络出口提供服务链功能，投标人必须提供无缝对接升级授权承诺函原件并盖章授权，本次在出口区域授权并扩容学校现有的服务链功能模块，具体需要实现功能有：
1、★支持服务割接功能，服务节点ON/OFF开关一键上/下线（提供产品功能界面截图证明）
2、支持服务编排功能，鼠标拖拽方式编排服务节点顺序；支持非对称服务链模式
3、★支持服务映射功能，二到四层流量分类，引导不同流量经过不同服务节点（提供产品功能界面截图证明）
4、支持服务链流量镜像功能，包括服务链上行端口流入、流出方向，下行端口流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合
5、支持服务节点流量镜像功能，包括服务节点上行端口的流入、流出方向，下行端口的流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合
6、支持服务节点数量最大16个
7、对服务链、服务节点的任何操作，在操作过程中和操作完成后，服务链及服务节点均不丢包
8、支持接口检查功能，服务节点异常自动下线，支持icmp检查功能，服务节点异常自动下线，支持流量检查功能，服务节点异常自动下线
9、支持服务链物理拓扑展示，提供服务链整体吞吐量、包速率可视化报表
10、★提供服务节点吞吐量，包速率可视化报表（提供产品功能界面截图证明）
	1
	套

	2
	SDN交换机
	一、物理端口：1/10 GbE SFP+端口不少于30个，40 GbE QSFP+端口不少于2个；性能：交换容量≥800Gbps，吞吐量≥590Mpps，标准时延≤610ns 。
二、Openflow：
1、支持同时连接控制器数不少于3台；支持 Openflow v1.3及以上协议；
2、支持控制器类型： Ryu controller、 Floodlight controller、 OpenDaylightcontroller、 ONOS controller、 NOX controller ；
3、支持最大Bond数量16个；
4、支持 Group 类型及数量：ALL（2000），ALL_Bucket（288），SELECT（63），SELECT_Bucket（16）， FF（63）， FF_Bucket（16）， INDIRECT（63）， INDIRECT-Bucket
5、最大支持流表数 4500 条。
★三、设备需与学校现有SDN控制器做联动，实现统一管理中心统一控制，投标人需提供关于对接服务承诺函，承诺所投产品与现有学校设备能够实现同一管理。
	1
	台

	3
	USB无线网卡
	1、 USB2.0接口；内置PIFA天线；1个Link/Act指示灯，正常工作时常亮，有数据传输时闪烁；传输速率：11n:200Mbps,11ac:433Mbps; 
2、 网络标准： IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11a,IEEE802.11ac;频段：2.4GHz
	100
	个

	4
	面板AP
	1. ★面板尺寸为86mm×86mm，设备固化≥3个100/1000Mbps 自协商以太网口，≥1个千兆上行口，≥1个USB口；提供官网截图及链接；
2. 设备内置低辐射全向天线(最大增益3dBi)，满足2.4GHz和5GHz同时覆盖；
3. ★支持802.11ac Wave2技术；提供官网截图；
4. 支持5G优先采用802.11ac接入，2.4G采用802.11n接入模式；
5. 空间流MIMO≥2条，要求802.11ac模式下最高带宽≥866Mbps；
6. 支持wIDS及wIPS、智能无线业务感知(wIAA)、实时频谱防护(RTSG)；
7. 支持SNMP V1/V2/V3，SSH等管理方式；
8. ★单AP同时接入不少于50个用户点播视频不卡顿；提供CNAS认可的权威机构测试报告；
9. ★本次所投无线AP须能被学校现有无线控制器纳管，实现统一管理与无缝漫游，投标人须出具承诺函。
	15
	台

	5
	放装AP
	1. ★提供千兆以太网口≥2个；
2. ★支持802.11ac Wave2协议标准；
3. 最大发射功率≥20dBm，可调功率粒度1dBm；
4. 工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz；5.15~5.35GHz；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz；
5. AP支持POE供电，可以提供802.3af/802.3at兼容供电；
6. ★要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利，提供CNAS认可的权威测试报告；
7. ★支持IPV6 SAVI；提供官网截图；
8. 内置射频优化引擎，实现多用户公平调度、混合接入公平、过滤干扰、速率最优、频谱导航、组播增强(IPv4/IPv6)、逐包功率控制和智能带宽保障；
9. 支持逐包功率控制技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端之间的双向功率，从而减少设备能耗和延长移动终端待机时间；
10. 采用专业绿色低碳设计，支持动态MIMO省电模式与增强型自动省电传送；

11. 支持智能无线业务感知，支持wIDS及wIPS；

12. ★单AP同时接入不少于100个用户点播视频不卡顿；提供CNAS认可的权威机构测试报告；
13. ★本次所投无线AP须能被学校现有无线控制器纳管，实现统一管理与无缝漫游，投标人须出具承诺函。
	5
	台

	6
	高密AP
	1.★设备固化千兆以太网口≥2个；

2.最大发射功率≥23dBm，可调功率粒度1dBm；

3.★整机最高接入速率≥3Gbps，提供官网截图；

4.★为在高密场景提供更多频谱资源，应采用三频设计，在保留原有双射频的同时增加第三个射频模块；提供官网截图；

5.支持MU-MIMO技术，可实现AP同一时刻向4个终端发送数据，从而提高有效接入用户数；

6.★支持逐包功率控制技术，可在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，从而减少设备能耗和延长移动终端待机时间；提供官网截图；

7.支持内置射频采集模块，实现深度融合的射频监控和实时频谱防护；

8.内置射频优化引擎，通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果；

9.支持智能负载均衡技术，保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能，有效的避免误均衡的出现，从而最大限度提高无线网络容量；

10.★支持智能无线业务感知，支持wIDS及wIPS，支持IPv6 SAVI，提供官网截图；

11.支持数据包二层转发模式，即在AP本地转发，而不通过控制器；

12.支持SNMP V1/V2/V3、Trap、SSH等管理方式；可以通过开放的网络管理协议实现有线无线一体化管理；

13.★单AP同时接入不少于200个用户点播视频不卡顿；提供CNAS认可的权威机构测试报告；

14.★本次所投无线AP须能被学校现有无线控制器纳管，实现统一管理与无缝漫游，投标人须出具承诺函。
	6
	台


2. 售后服务要求：
所有设备提供三年免费质保、上门服务，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应于24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务，投标人需提供售后服务承诺函。
3.主要标的物一览表

   本表将随中标结果公告一并发布，接受社会监督
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	USB无线网卡
	
	
	
	


三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标。

四、供货（安装、服务）周期：自合同签订之日起30个日历天。
五、付款方式：

项目验收合格后，由采购方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票等原件信息。经财政部门审核后，支付全部合同款。

六、采购方式：询价  
七、评标办法的初步意见：有效最低价

八、履约保证金：


  签订合同前，成交人应按成交金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
