枞阳县2022年农村改厕装配式玻璃钢三格式化粪池采购及安装项目评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | | 评标方法及标准 |
| 资信、技术评分（70分） | 资信  （30分） | 投标企业获得质量管理体系认证证书（符合IS09001：2015标准）、环境管理体系认证证书（符合IS014001：2015标准）、职业健康安全管理体系认证证书（符合ISO45001：2018标准），每获得1个证书得3分，（满分9分）。（投标文件内提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台http：//cx.cnca.cn/网站有效查询截图，认证范围须含有玻璃钢化粪池或纤维增强热固性复合材料化粪池的内容） |
| 投标企业获得社会责任管理体系认证证书（符合SA8000：2014标准）得4分。（投标文件内提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台http：//cx.cnca.cn/网站有效查询截图，认证范围须含有玻璃钢化粪池或纤维增强热固性复合材料化粪池的内容） |
| 投标企业获得知识产权管理体系认证证书（符合GB/T29490-2013标准）得4分。（投标文件内提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台http：//cx.cnca.cn/网站有效查询截图，认证范围须含有玻璃钢化粪池或纤维增强热固性复合材料化粪池的内容） |
| 投标企业获得供应链安全管理体系认证证书（符合IS028000：2007标准）得4分。（投标文件内提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台http：//cx.cnca.cn/网站有效查询截图，认证范围须含有玻璃钢化粪池或纤维增强热固性复合材料化粪池的内容） |
| 投标企业近3年（2019年1月至今，下同）获得“高新技术企业”证书的得4分。（投标文件内提供证书扫描件和 “高新技术企业管理工作网”http://www.innocom.gov.cn，网站查询截图） |
| 投标企业获得符合信息化和工业化管理体系（GB/T23001-2017）要求的“两化融合管理体系评定证书”的得5分。（投标文件内提供证书扫描件，同时提供国家两化融合评定管理平台http：//gltxpd.cspiii.com网站查询截图） |
| 业绩  （10分） | 投标企业近三年来具有类似业绩（玻璃钢化粪池产品供货合同）合同，一个得2分，最高得10分。（投标文件内须提供合同扫描件，以及该项目挂网前不低于合同金额30%的主要原材料玻璃纤维、树脂、苯乙烯的采购发票扫描作为评审依据，否则不得分，原材料采购时间以发票上的时间为准） |
| 产品质量及技术要求  （8分） | 1、供应商提供玻璃钢化粪池的检测报告得2分。  2、供应商提供冲水箱的检测报告得2分。  3、供应商提供陶瓷蹲便器的检测报告得2分。  4、供应商提供所投化粪池井盖单个井盖承载力≧15kN的检测报告得2分。（投标文件内提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 技术保障  （6分） | 拟派现场管理和指导的技术人员，每配备1人加1分，（满分6分）。（投标文件内提供相关证书扫描件） |
| 供货能力及售后服务  （16分） | 1、供应商具有用于生产1.5m3装配式化粪池相配套的液压机：  1.1具备1000—3000吨液压机的得1分/台，满分2分；  1.2具备3000吨（含）以上的液压机的2分/台，满分4分；（提供本项目正式挂网前的采购发票和采购合同的扫描件）。  2、供应商具有相应的检测设备：万能试验机、冲击试验机。两种设备同时具有的得4分，每缺一种扣2分，扣完为止。（投标文件内提供本项目正式挂网前的采购发票或采购合同的扫描件）  3、供应商具有用于生产1.5m3玻璃钢化粪池模具，每提供完整一套得1分，满分3分。（投标文件内提供本项目正式挂网前的采购发票或采购合同扫描件）  4、售后服务响应时间：在满足采购文件要求的基础上，承诺1小时内（含1小时）到达现场并解决问题的得3分，2小时内（含2小时）到达现场并解决问题的得2分，4小时内（含4小时）到达现场并解决问题的得1分，其他不得分。提供承诺函。 |
| 商务标评审细则（30分） | 报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（计算得分时，分值保留小数点后二位，第三位四舍五入）。  依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |