
2019年铜陵学院经管实验中心设备项目采购需求
一、项目基本情况：

 铜陵学院经管实验教学中心有一批交换机、服务器、投影机是2009年采购投入使用的，性能极不稳定，2019年已申请报废并获得学校批准，目前，急需采购新的服务器等设备补充替换，迁移数据，完善实验室教学条件，以保障实验教学正常运行。

二、预算控制价

本项目预算控制价为27.5万元。
二、技术方案或服务内容、范围

    1.采购需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	服务器
	★1、品牌：国有知名品牌之一，所投品牌厂商须具有服务器和存储方面的国家级重点实验室，并提供权威证明文件；
2、机箱：4U机架式、含导轨；
★3、处理器：配置CPU Intel E7-4809V4*2及以上，最大可扩4颗CPU；
★4、内存：64GB DDR4 及以上内存，板载32个内存插槽；（提供官网截图证明）
★5、硬盘：2块 10000转速 600GB SAS热插拔硬盘，最大支持24个2.5寸热插拔硬盘；（提供官网截图证明）
6、RAID：独立八通道 SAS高性能 RAID卡，支持RAID0、1、5、6；
7、网络：5个千兆GJ45口；
8、电源：2+1冗余电源；
9、I/O扩展槽：最大支持12个PCIE插槽；
★10.服务器管理软件：
1)配备原厂自主知识产权的服务器管理套件(提供证书复印件)；
2)配备原厂自主知识产权的备份还原软件(提供证书复印件)；
3)具备远程管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVMover IP、虚拟媒体管理功能，配套原厂服务器管理套件，可实现与操作系统无关的远程对服务器的控制， 可实现监控服务器内部主要部件的状态；
4）支持原厂系统加固软件（提供功能截图证明）:
★a）提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具备不同的文件/目录访问控制权限； 
★b）文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件； 

★c）提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略； 
★11.认证：为保障信息保密性及安全性需要投标人或生产厂家拥有“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书复印件；并提供服务器环境ISO14024证书、服务器安全18001证书 (提供证书复印件)；
★12.服务：三年免费质保保修；三年7*24小时设备原厂商工程师免费上门服务；投标需提供售后服务承诺函。
	2
	台

	2
	双机热备集群软件
	★1、高可靠高可用：要求当主服务器发生故障时，用户业务和数据也可迅速切换到健康的备服务器上，从而保证了整个系统对外服务的正常。
2、多种心跳监测方式：要求支持网卡(私网/公网)、COM 口、磁盘心跳等多种心跳方式，多重保障心跳检测途径，进一步提高了系统的可靠性。
3、集群构成方式：支持共享、镜像、混合等多种集群构成方式。
4、差分镜像：支持差分备份和差分恢复技术，可直接对2台服务器的镜像盘中的差分数据进行同步和恢复，而不必通过全盘Copy，大幅缩短了镜像同步及恢复所需的时间，提高了镜像集群的性能。
5、多节点镜像：可以用一台服务器同时对多个节点进行镜像复制，实现多节点之间互为备份。利用多节点镜像技术，可以在不牺牲系统可靠性和性能的前提下，实现灵活配置，节省硬件投资。
6、多种集群工作模式：要求支持传统的单活(Active/Passive)、双活(Active/Active)，还支持N和N+1 多节点集群备份。
7、镜像集群的远程容灾：支持远程容灾备份功能，支持异地备份业务数据，同时还可以对软硬件资源进行监视，在主节点发生故障时，还能够自动在备份节点恢复业务。
8、支持虚拟技术：支持虚拟集群，要求既可以做虚拟机层级的高可用集群，也可以针对虚拟机上的业务构建高可用集群。
9、系统扩展性：伴随业务的扩大可动态追加集群的服务器节点，最多能扩展到32 个节点。
10、多平台支持：要求支持目前国内几乎所有主流的Windows 和Linux 操作系统平台，如WindowsNT/2000/2003，Novell，RedHat，Turbolinux，Miracle Linux， SuseLinux，RedFlag 等。
11、支持多种应用保护：要求可以保护大量的应用程序和服务，几乎涵盖了目前Windows和Linux 平台上所有主流的应用和服务，如Oracle、SQLServer、DB2、Sybase、Postgre SQL、PowerGres、MySQL、Exchange Server、Appache、Samba 等。除了这些主流的应用和服务，还可以保护用户自己开发的应用程序和服务。
★12、为了提高双机集群与服务器稳定兼容，双机集群软件要求与服务器同品牌。
	1
	套

	3
	交换机1
	★24个千兆电口，4个光口，交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps，支持4K个VLAN，支持源MAC地址过滤，★支持静态路由、GVRP、RIPv1/2、RIPng、OSPF等协议支持网管，支持VLAN隔离，支持防环功能等，★配置1个千兆单模模块。
	4
	台

	4
	交换机2
	★48个千兆电口，4个光口，交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps，支持4K个VLAN，支持源MAC地址过滤，★支持静态路由、GVRP、RIPv1/2、RIPng、OSPF等协议支持网管，支持VLAN隔离，支持防环功能等，★配置1个千兆单模模块。
	10
	台



1、★显示技术： 3LCD技术 

2、★液晶板： 0.79 英寸 BrightEra 无机液晶面板


5、分辨率：XGA（1024*768）;

	7、★光源：≥275W高压汞灯泡；灯泡寿命：≥4000小时(标准模式)
9、★镜头位移:手动,纵向:向上51%--向下0%/横向:向右33%-向左33%；
10、★12比特3D数字伽玛校正，居中的镜头设计，镜头为大直径密间距的全阵列高清晰聚焦镜头。
11、★四重过滤网系统，高效防尘；可以画面屏蔽和静音；数字变焦局部放大图片；画面冻结；智能APA像素调整。
12、★垂直梯形校正:最大﹢/-30°；重量≥7.9KG
13、★产品定位：专业级工程机。
14、★可更换镜头，多角度镜头位移，智能APA图像调整，画面清晰
15、★局域网络控制功能，可实现电脑对投影机的网络监控；
备注：
1、★投标时须提供产品质量检测报告以及3C、节能、环保认证证书和彩页并加盖公章；
2、★产品质保承诺：整机三年灯泡一年，并提供售后服务承诺书原件。

	3
	套

	6
	安装调试
	包括新旧设备间的数据迁移、安装调试及所需的所有辅材、系统集成与施工
	1
	批


    2.售后服务要求：

提供不少于1年的免费维修及终身技术支持服务，技术支持包括现场支持、电话支持、远程操控指导，接到需求应在48小时内到位；②教师培训：在设备到货安装调试时对教师进行不少于2天的培训；③属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1小时内作出响应，并在8小时内完成保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生在维修费用由承包人承担；④发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；⑤质保期内，须提供至少每年2次的回访服务。
3.主要标的物一览表

   本表将随中标结果公告一并发布，接受社会监督
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	服务器
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；
2、本项目不接受联合体投标；
五、供货（安装、服务）周期：

自合同起订之日起30个日历日完成供货安装调试工作，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。

六、付款方式：

项目验收合格后，由采购方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票等原件信息。经财政部门审核后，一次性支付全部合同款。
七、采购方式：竞争性磋商

八、评标办法： 

采用综合评分法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后2位）

	评标项
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	品牌知名度
	根据投标人本次拟投系统设备的品牌、技术性能、当次、技术参数的响应性等综合评分，好得3分，较好得2分，一般得1分
	
	2

	
	实施方案
	实施方案主要内容要求：保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。综合比较所有投标人实施方案的可操作性、合理性、全面性，技术力量配置等方面。

优的得8-10 分；良的得 4-7 分；一般的得 1-3分。
	提供方案装订入投标文件，未提供方案的不得分。
	10

	
	性能和技术参数
	标★参数为关键性参数，一项不满足视为不响应，其他参数中标▲的参数有一个负偏离，扣2分；未标注▲参数有一个负偏离扣1分，扣完为止。
	提供产品技术参数的相关证明材料。
	30

	
	售后服务
	1、 投标供应商承诺提供免费的技术培训，培训方案须明确内容、时间、地点、师资、课时，评委将根据培训方案的科学性、全面性、合理程度、培训讲师资格进行打分，

优的得6-5 分；良的得 4-3 分；一般的得2-0分。

2、 比较投标人所提供的售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件）进行综合评定。
优的得6-5 分；良的得 4-3 分；一般的得2-0分。
	提供培训及售后服务方案装订入投标文件， 未提供售后服务方案的不得分。
	12

	
	   业绩
	投标人自开标截止之日起近三年以来具有的铜陵或类似项目业绩的，每提供一份合同得 2分，满分4分。
	提供合同的复印件或影印件装订入投标文件。
	4

	
	本地化服务
	投标人注册登记地在铜陵或外地企业承诺在中标后一个月内在铜设立分支机构的
	
	2

	商务部分（报价）评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40 分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。


	以报价表中的金额为准
	40


十、履约保证金
签订合同前，中标人应按中标金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
