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1、 项目概况
 铜陵学院经管实验教学中心有一批交换机、服务器、投影机是2009年采购投入使用的，性能极不稳定，2019年已申请报废并获得学校批准，目前，急需采购新的服务器等设备补充替换，迁移数据，完善实验室教学条件，以保障实验教学正常运行。具体数量见磋商文件。

2、 资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标；
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
3、 技术参数：
    1.采购需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	服务器
	★1、品牌：国有品牌
2、机箱：4U机架式、含导轨；
★3、处理器：配置CPU Intel E7-4809V4*2及以上，最大可扩4颗CPU；
★4、内存：64GB DDR4 及以上内存，板载32个内存插槽；（提供官网截图证明）
★5、硬盘：2块 10000转速 600GB SAS热插拔硬盘，最大支持24个2.5寸热插拔硬盘；（提供官网截图证明）
6、RAID：独立八通道 SAS高性能 RAID卡，支持RAID0、1、5、6；
7、网络：5个千兆GJ45口；
8、电源：2+1冗余电源；
9、I/O扩展槽：最大支持12个PCIE插槽；
10.服务器管理软件：
★1)配备自主知识产权的备份还原软件(提供证书复印件)；
★2)具备远程管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVMover IP、虚拟媒体管理功能，配套原厂服务器管理套件，可实现与操作系统无关的远程对服务器的控制， 可实现监控服务器内部主要部件的状态；
3）支持系统加固软件；
★a）提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具备不同的文件/目录访问控制权限； 
★b）文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件（提供功能截图证明）；
★c）提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略（提供功能截图证明）； 
★4）提供微软兼容性认证证书(提供证书复印件)
★11.服务：提供售后服务承诺函。
	2
	台

	2
	双机热备集群软件
	★1、高可靠高可用：要求当主服务器发生故障时，用户业务和数据也可迅速切换到健康的备服务器上，从而保证了整个系统对外服务的正常。
2、多种心跳监测方式：要求支持网卡(私网/公网)、COM 口、磁盘心跳等多种心跳方式，多重保障心跳检测途径，进一步提高了系统的可靠性。
3、集群构成方式：支持共享、镜像、混合等多种集群构成方式。
4、差分镜像：支持差分备份和差分恢复技术，可直接对2台服务器的镜像盘中的差分数据进行同步和恢复，而不必通过全盘Copy，大幅缩短了镜像同步及恢复所需的时间，提高了镜像集群的性能。
5、多节点镜像：可以用一台服务器同时对多个节点进行镜像复制，实现多节点之间互为备份。利用多节点镜像技术，可以在不牺牲系统可靠性和性能的前提下，实现灵活配置，节省硬件投资。
6、多种集群工作模式：要求支持传统的单活(Active/Passive)、双活(Active/Active)，还支持N和N+1 多节点集群备份。
7、镜像集群的远程容灾：支持远程容灾备份功能，支持异地备份业务数据，同时还可以对软硬件资源进行监视，在主节点发生故障时，还能够自动在备份节点恢复业务。
8、支持虚拟技术：支持虚拟集群，要求既可以做虚拟机层级的高可用集群，也可以针对虚拟机上的业务构建高可用集群。
9、系统扩展性：伴随业务的扩大可动态追加集群的服务器节点，最多能扩展到32 个节点。
10、多平台支持：要求支持目前国内几乎所有主流的Windows 和Linux 操作系统平台，如WindowsNT/2000/2003，Novell，RedHat，Turbolinux，Miracle Linux， SuseLinux，RedFlag 等。
11、支持多种应用保护：要求可以保护大量的应用程序和服务，几乎涵盖了目前Windows和Linux 平台上所有主流的应用和服务，如Oracle、SQLServer、DB2、Sybase、Postgre SQL、PowerGres、MySQL、Exchange Server、Appache、Samba 等。除了这些主流的应用和服务，还可以保护用户自己开发的应用程序和服务。
★12、为了提高双机集群与服务器稳定兼容，双机集群软件要求与服务器同品牌。
	1
	套

	3
	交换机1
	★24个千兆电口，4个光口，交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps，支持4K个VLAN，支持源MAC地址过滤，★支持静态路由、GVRP、RIPv1/2、RIPng、OSPF等协议支持网管，支持VLAN隔离，支持防环功能等，★配置1个千兆单模模块。
	4
	台

	4
	交换机2
	★48个千兆电口，4个光口，交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps，支持4K个VLAN，支持源MAC地址过滤，★支持静态路由、GVRP、RIPv1/2、RIPng、OSPF等协议支持网管，支持VLAN隔离，支持防环功能等，★配置1个千兆单模模块。
	10
	台

	5
	投影系统（含投影机、幕布、支架）
	1、★显示技术： 3LCD技术 
2、★液晶板： 0.79 英寸 BrightEra 无机液晶面板
3、★变焦: 1.6倍  聚焦:手动；横纵比4:3；
4、亮度：≥5000流明； 
5、分辨率：XGA（1024*768）;
6、光源：≥275W高压汞灯泡；灯泡寿命：≥4000小时(标准模式)
7、★镜头位移:手动,纵向:向上51%--向下0%/横向:向右33%-向左33%；
8、★12比特3D数字伽玛校正，居中的镜头设计，镜头为大直径密间距的全阵列高清晰聚焦镜头。
9、★四重过滤网系统，高效防尘；可以画面屏蔽和静音；数字变焦局部放大图片；画面冻结；智能APA像素调整。
10、垂直梯形校正:最大﹢/-30°；重量≥7.9KG
11、★产品定位：专业级工程机。
12、★可更换镜头，多角度镜头位移，智能APA图像调整，画面清晰
13局域网络控制功能，可实现电脑对投影机的网络监控；
14、备注：
1）★提供所投产品的第三方机构出具的检测报告复印件以及有效期内的节能认证证书复印件
2）、★提供符合产品性能的证明文件（彩页及功能截图）
3）、★产品质保承诺：整机三年灯泡一年，并提供售后服务承诺书原件。
	3
	套

	6
	安装调试
	包括新旧设备间的数据迁移、安装调试及所需的所有辅材、系统集成与施工
	1
	批



 2.售后服务要求：
提供不少于1年的免费维修及终身技术支持服务，技术支持包括现场支持、电话支持、远程操控指导，接到需求应在48小时内到位；②教师培训：在设备到货安装调试时对教师进行不少于2天的培训；③属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1小时内作出响应，并在8小时内完成保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生在维修费用由承包人承担；④发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；⑤质保期内，须提供至少每年2次的回访服务。



4、 评标办法
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	品牌知名度
	根据投标人所投服务器的品牌知名度，产品生产力等情况综合评分优的得5分，良的得3分，一般的得1分。
	
	5

	
	
实施方案
	1、实施方案包括质量管理体系与措施，人力资源配备、主要设备材料需求计划，各施工阶段资源配备的合理性和满足现场需要的程度。
质量管理体系完善、人力资源配备、设备材料需求计划合理的得3分，质量管理体系较完善、人力资源配备、设备材料需求计划较合理得2分, 质量管理体系一般、人力资源配备、设备材料需求计划一般得1分，不提供不得分；
2、实施进度安排合理性，安排合理的得3分，安排一般的得2分,安排合理性差得1分，不提供不得分；
3、施工工艺标准包括管线槽敷设、设备安装、设备及系统调试、系统试运行、工程检验方法，标准内容全面且有利于实施的得3分，内容基本满足的得2分,内容标准缺少得1分，不提供不得分；
	提供方案装订入投标文件，未提供方案的不得分。
	9

	
	性能和技术参数
	标★参数为关键性参数，一项不满足视为不响应，其他参数中标▲的参数有一个负偏离，扣2分；未标注▲参数有一个负偏离扣1分，扣完为止。
	提供产品技术参数的相关证明材料。
	30

	
	售后服务优惠承诺
	提供全部所投产品免费质保期在满足磋商文件基础上（1年）每增加一年加1分，本项满分3分；
	提供承诺函，未提供不得分
	10

	
	
	有完善的售后服务体系及供货方案，有可行的售后服务计划及服务承诺，根据以上内容由评委酌情评分，方案全面，可操作的得5分，方案全面，操作性一般的得3分，方案全面性和可操作性差得1分,不提供不得分；

	提供方案，未提供不得分
	

	
	
	投标人承诺现场培训和组织集中培训的1分，提供每年不低于一次的巡检服务的1分，共2分；
	提供承诺函，未提供不得分
	

	
	本地化服务
	注册登记地在铜陵或外地企业承诺在中标后一个月内在铜设立分支机构的得2分。
	提供营业执照或承诺函。（复印件）
	2

	
	成功案例及业绩
	投标人自开标截止之日起近三年以来承担过同类项目业绩，每提供一份合同得 2分，满分4分。注：同一业绩不可累计计分。
	提供合同的复印件装订入投标文件。
	4

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	以报价表中的金额为准
	40



