2019年铜陵学院模拟法庭改造设备设施采购项目需求

一、项目概况
为更好满足法学院法学专业、知识产权专业开展模拟法庭教学和法律诊所教学需要,拟对现有模拟法庭进行改造，为此需采购一套模拟法庭设备设施。
二、项目预算控制价
本项目预算控制价为63万元。
三、技术方案或服务的内容、范围
1.总体要求
采购的模拟法庭设备设施具有让学生在模拟法庭中能仿真体验法官、检察官、律师、原告、被告等角色，具备能完整、准确、实时数字加密地记录、再现庭审视听过程、录像、直播等现代模拟法庭必备的基本功能，具有与铜陵市中级人民法院等法院互联互通功能，让学生在模拟法庭就能实时观摩到法院的庭审现场，符合我国现行法律要求建立视听数字化、专业化、智能化的现代数字智慧法庭严要求和《人民法院法庭建设标准》。
2.需求表及技术服务要求
	序号
	产品名称
	技术参数　
	数量
	单位
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	智能法庭庭审主机
	★1. 可实现一键开机，一键法官画面、一键公诉，一键辩护，一键嫌疑人，一键示证、一键刻录等；支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭），支持一键暂停（休庭/复庭）等功能；
2. 内置8寸电容触摸屏,分辨率不低于1024*600，支持视频显示高亮度高清数字显示屏且实时显示庭审等相关数据；
3. 采用嵌入式操作系统、嵌入式架构，支持双码流输出；
4. 内置支持不少于6路SDI输入、6路HDMI输入、4路DVI输入，不少于2路SDI输出、4路HDMI输出、6路DVI输出；支持H.323视频会议协议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议；
5. 内置1路HDMI和1路VGA视频输入接口；
6. 内置1路HDMI和1路VGA视频输出接口；
7. 内置5路独立视频编码，支持实时光盘同时记录两种音视频码流存储于独立文件，合成画面与示证数据独立存储；
8. 内置4路以上POE网络供电、百兆网络接口；
9. 内置外部控制接口；可通过外部控制设备，对庭审数字终端进行操作控制。
10. 内置多种刻录模式，必须具备双光驱直刻、光驱接力刻录、光驱追刻功能；兼容课程录像与刻录；兼容课程录制和点播功能。
11. 语言激励功能，可设置响应灵敏度、话筒优先级，可设置开启或关闭语言激励；
12. 内置高清解码模块，支持2路1080P远程音视频解码输出，远程视频信号能够与本地视频信号一起进行画面拼接显示与编码输出；
★13. 内置RS232、RS485接口，能满足与举证设备、摄像机、显示器、灯光、音响等设备的控制连接需要。可通过相关设备或软件对法庭设备，包括：信号切换、录像控制等；
14. 内置1TB硬盘，作为本机存储容量；
15. 网络协议支持RTSP/RTMP/H.323；
16. 支持远程示证,流媒体视频添加,支持28181协议；
17. 内置远程提审接口，可任意接入视频终端通讯；
18. 支持与各级资源平台对接，有利于全市、全省联网；
19.支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调，支持证人变声功能，变声等级可调。
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	人工智能语音平台
	1. ★语音识别核心软件：采用64bit企业级LINUX操作系统；能将法院庭审过程中各方主体所说的5条以上的不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到前端设备上，供书记员进行校对和修改。
2. 内网部署：系统要求在本地内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。
3. ★语音合成功能：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分（需提供第三方法定机构检验证明）。
4. ★语音识别功能：将法院庭审及办公过程中各方发言人所说的5条以上的不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到开庭的设备上，供书记员进行校对和修改，语音识别准确度高于95%（需提供第三方法定机构检验证明）。
5. 高精度文本分析：对输入的文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理。
6. 定制专业模型：针对法院庭审及法官语音录入业务场景专门定制的法言法语模型，实现针对通用案件语音识别字准确率达到95% 。
7. 个案信息识别：支持会议前将案件资料导入到系统中，以生成个案识别模型，用于提升系统的整体识别效果。
8. 智能文本顺滑：针对语音识别第一次识别错误的结果，能够根据陈述人后面说话的识别结果对第一次的错误结果进行纠正，从而表明系统具备自主学习的能力。
9. 图像识别功能：将电子卷宗图片、照片上的文字内容，直接转换为可编辑的文本。
10. 防串音：内置防串音算法，能有效解决现场串音问题。
11.★庭审现场的焦点画面可以根据话筒检测到音量自动切换到当前发言人的画面，系统可以根据需要设置语音激励。一是画面切换的语音激励，二是预设位置的语音激励，将话筒与角色和特写摄像机关联。
	套
	1 
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	AI智能庭审系统客户端
	1、★智能庭审客户端：采用32/64bit企业级Windows操作系统；与人工智能平台配套使用，多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印等功能。
2、设备高度：系统对现有单个智能法庭改造所需的专用设备可放置在现有智能法庭机柜中，高度不得超过2U。
3、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入。
4、说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。
5、角色自动区分：系统要求能够自动区分出庭审各方说话人的角色，并且要求对角色称谓能够进行人工标注修改。
6、通过导入庭前准备的模板（支持doc/docx格式），可减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率。
7、★卷宗资料识别：在庭审前通过对案件卷宗资料进行扫描，在庭审系统中添加当前审理案件的卷宗资料（支持doc/docx/txt/jpg/jpeg/png/bmp格式的文档和图片），通过图文识别（光学字符识别）自动识别成文字，同卷宗中的文本文档一起训练成个案资源包，可大幅提高识别率。
8、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）可能会出现错误的情况，在书记员客户端软件界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。
9、庭审录音标记回听：书记员在庭审记录过程中，因记录不及时、陈述人语速过快的情况，通过客户端软件标记记录不及时的位置，在休庭时，按照标记的位置，可以回听之前的庭审音频快速修正记录内容。
10、智能模糊查找替换：书记员通过输入正确结果，系统可通过音相近快速搜索到转写错误的文本，并快速替换。系统支持模糊查找和批量修改，能够让书记员通过输入正确结果匹配搜索出近似音结果，无需手动定位即可实现批量修改。
11、庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整。
12、导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出为Word文档，也支持在客户端中直接进行打印操作。
13、辅助修改操作：针对语音识别错误的结果修改要求支持人工快速修正，为书记员提供增删改、复制粘贴、撤销等通用文档编辑功能。
14、★为保证项目统一性，要求与人工智能语音平台软件统一品牌；
	套
	1 
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	庭审专用高清摄像机
	1、摄像机至少应采用1/1.9英寸高性能200万像素传感器；
2、最低照度至少为0.001Lux（彩色）， 0.0001Lux（黑白）（需提供检测报告证明）；
3、应采用高效的H.265/H.264/MJPEG视频编码算法（需提供检测报告证明）；
4、设备应具备G.711a、G.711u、G.722、G.722.1c、AACLC、ADPCM、G.726音频编码格式（需提供检测报告证明）；
★5、设备应能够实现与客户端的语音对讲功能，对讲声音无回声，同时可以将本地音频输入与客户端采集的声音保存入录像（需提供检测报告证明）；
6、视频帧率要求达到60fps（需提供检测报告证明）；
7、设备要求至少具备三码流，最大主流1080P+辅流一D1+辅流二1080P；
★8、要求具备方位角显示功能，可在监视画面上显示设备的方位与指向（需提供检测报告证明）；
9、设备要求具备在网络中断、设备故障、报警等状态下进行本地音视频信息存储的功能；
★10、设备应具备宽动态、数字降噪、透雾、强光抑制、竖屏模式（走廊模式）、区域遮盖、感兴趣区域增强编码等功能（需提供检测报告证明）；
★11、应支持越界入侵、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取等功能检测（需提供检测报告证明）；
★12、应具备人脸抓拍、音频异常、场景变更、音频异常、虚焦等功能检测（需提供检测报告证明）；
13、至少具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡槽、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出，内置mic接口，支持POE供电；
14、需提供公安部检测报告和符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告（需提供检测报告证明）。
	4
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	庭审专用高清跟踪摄像机
	1. 图像传感器：1/2.8 " Exmor CMOS,214万像素
2.信号系统：1080p/60，1080p/30，1080i/60，720p/60，720p/30，1080p/50，1080p/25，1080i/50，720p/50，720p/25
3.视频制式：NTSC, PAL
4.焦距：f=4.7 mm - 94.0 mm
5.光圈：F1.6 - F3.5
6.光学变焦：20倍
7.数字变焦：12倍
8.最小工作距离：10 mm - 1000 mm
9.视场角：58.7°- 3.2°(1080P模 式)
10.聚焦系统：自动/手动，PTZ触发、一键触发
11.最低照度：0.5 lux (彩色)，0.1Lux  (黑白)
12.快门速度：1/ 1-1/10,000秒
13.增益：自动/手动
14.白平衡：自动，室内，室外，一键触 发，手动，自动跟踪
15.曝光控制：自动，手动，快门优先，光 圈优先，亮度模式
16.信噪比：≥50dB
17.水平范围：-170°- +170°
18.垂直范围：-30°- +90°
19.水平转动速度：0.1°- 160°/ 秒
20.垂直转动速度：0.1°- 120°/秒
21.预置点数目：256个
22.菜单：有
23.图像翻转功能：有
24.视频输出(高清)：DVI-I 接口 ( 可转为DVI-D，HDMI，YPbPr，VGA，5-BNC 接口等 )，HD-SDI 接口
25.视频输出(标清)：CVBS
26.接口：RS-232IN，RS-232OUT，RS-422/RS-485
27.协议：VISCA并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D
28.地址范围：0-63
29.电源：DC 12V
30.功耗：＜15W
31.工作温度：0°C - + 40°C
32.存放温度：-20°C - +60°C
	1
	台
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	证据实物展台
	1.解像度 TV 线：不低于850线
2.变焦：22倍光学变焦，10倍电子变焦
3.对焦/白平衡：自动/手动
4.图像存储：支持
5.支持同屏对比：二分屏
6.USB接口：支持
7.RGB输入输出：支持 DB15FLC 各 2 组
8.RGB输出分辨率：支持 XGA,720PSXGA,WXGA16:9
9.镜头输出像素：不低于 320 万
10.RS232接口：支持
	1
	台
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	书记员专用电脑
	CPU类型：Intel i5
CPU型号：Intel酷睿六核
内存容量：8GB
内存类型：DDR4
最大支持内存：32GB
硬盘容量：1TB
硬盘类型：机械硬盘
机械硬盘转速：7200转/分
显卡类型：独立显卡
显卡型号： NVIDIA GeForce GT 730
显存容量：2GB
显示器分辨率：1920×1080
尺寸：21.5英寸
视频端口：HDMI,VGA
音频端口：audio
USB2.0端口：2个
USB3.0端口：6个
★须提供节能产品认证证书复印件装订入投标文件
	1
	台
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	书记员笔录控制系统软件
	★1.庭审进程控制：从一键开庭到一键闭庭；
2.开庭前准备：可一键开庭；可播放庭审纪律；
3.开庭：选择案件，控制开庭审理，并开始视频录像；
4.当庭打印：能当庭打印庭审笔录；
5.休庭：庭审过程中，法庭处理各种突发事件或进行庭审合议时需要暂时终止庭审，控制休庭，同时进行光盘刻录；
6.闭庭：案件庭审终结，停止远程直播，同时进行光盘刻录；
7.自动获取案件信息：通过法院现有的审判流程管理系统的接口，自动获取案件基本信息和庭审排期信息，进行校对和点播时快速查找对应图像。通过笔录能快速找到对应的音视频信息；
8.同屏实现庭审控制和笔录编辑：并提供给书记员，减少书记员的人工操作；
★9.自动进行笔录与庭审音视频录像的时间点同步，便于书记员对庭审笔录单一应用程序界面内实现庭审设备控制、 庭审实况播放和回放、庭审笔录记录，不需为控制操作而切换界面；
10.采用实时网络集中存储的方式自动存储庭审进行中的视频、声音、庭审笔录等；
11.支持笔录校对功能，校对时可以对庭审录像进行回放，通过重点标注可以快速定位录像；
	1
	套
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	鹅颈式麦克风
	1.指向特性：心型单指向（电容式）
2.频率响应：50Hz~17KHz
3.灵敏度：.-42dB（11.2mV）
4.高通滤波 ：80Hz 18dB/OCTAVE
5.输出阻抗：250Ω
6.最大承受音压：139dB SPL 1KHz At1% T.H.D
7.信噪比：70dB.1KHz AT 1PA
8.动态范围：115dB.1KHz AT MAX SPL
9.电源供应：DC 48V/3V
10.输出连接器 ：内置式3针卡侬公头
	8
	支
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	嫌疑人发言话筒（一拖二无线话筒）
	产品特点:
1.二通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.二通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 新研发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8.二通道UHF无线系统，每通道80个频率可选；
9.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
10.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
11.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
12.2支话筒可互换使用，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式/会议式
13.理想环境中，可叠用5台机同时使用。
14.频率范围:605MHz-655MHz
15.调制方式:FM
16.信道数目:160个
17.信道间隔:300KHZ
18.频率稳定度:±0.005%
19.动态范围:100db
20.最大偏移:±45KHZ
21.音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)
22.综合信噪比:>105db
23.综合失真：≤0.5%
24.中频：110MHZ. 10.7MHZ
25.天线接入：TNC/50Ω
26.灵敏度：12dBuV(80db S/N)
27.灵敏度调节范围：12-32dBuV
28.杂散抑制： ≥75db
29.最大输出电平：+10dbv
30.供电方式：直流12V 400mA输入
31.输出功率：高功率30MW，低功率3MW
32.杂散抑制：-60db
33.供电：2节5号1.5V碱性电池
34.电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时
	1
	台
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	全向音频采集器
	1.输入：4路麦克风，2路立体声音频，1路主输出，1路辅助输出，1路模拟录音
2.频率响应：输入：10-90000Hz  +0分贝/-1分贝                                                                                                                输出：10-160000Hz +0分贝/-3分贝      
3.失真：0.005%/0.004%A-加权的                                                                                   
4.信噪比：110分贝/112分贝-加权的
5.幻象电源：48v
6.最大输出电平：+22dBu 
7.最大输入电平：+12dBu @+10分贝 增益
8.重量：1.05kg 
	3
	个
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	调音台
	1.8 路通道多功能调音台
2.通道3段均衡
3.2组辅助输出，1组返回
4.内置99DSP 效果器
5.超薄式设计
6.USB独立播放通道     
7.48v幻象电源
8.话筒最大输入电平Max mic input level:+20dbu                 
9.立体声最大输入电平Max stereo input level:+20dbu
10.其他输出 Other output:+20dbu
11.Pramatnc EQ:高音 HIGH :12KHZ,+/-15dB    
12.MID中音:600KHZ,+/-15dB       
13. LOW低音 :80HZ,+/-15dB
	1
	台
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	音频处理终端
	1.2输入 - 6输出
2.特别简单的用户界面
3.前面板可编程出众的音质
4.一个机架的空间
5.输入可分配到任意输出分频、均衡器、延时和限幅功能
6.林克威兹－瑞利滤波器，贝塞尔滤波器和巴特沃斯滤波器
7.斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB/Oct和48dB/Oct
8.参数均衡滤波器：范围为1/64Oct ~ 4Oct
9.输入和输出延时每个输出都有限幅器
10.单独的输入和输出测量
11.平衡的输入和输出 XLR音频接口
12.工厂负载
13.可编辑预置
14.4级保护
	1
	台
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	音频反馈抑制器
	1.全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。
2.全彩中文显示，2吋OLED显示屏显示内容更全面直观。
3.自动适应声学环境，无需调试，快速较正功能，保证音质，减少延时。
4.一键设定，令工程调试更便捷迅速。
5.同时使用十多个话筒时，都会有效增加话筒拾音距离30~150cm。
6.立体声声道输入、输出，更兼容其他工程设备。
7.正常使用情况下本机无需调试，自动适应声学环境（自动适应过程约需10秒），整个系统会额外获得6~15dB的增益。
8.如使用环境恶劣（系统调试过程中出现多次啸叫后）出现音质异常，请将音量适当减少，然后按下本机快速校正按钮，此时会随机产生1秒钟-6dB的信号声，音质随之恢复正常。
9.处理方式：双DSP芯片处理
10.专业采样率：48KHz
11.频率响应：125Hz~15KHz(声音模式)
12.20Hz~15KHz(音乐模式)
13.失真：<0.1%@1KHz
14.信噪比：>90db
15.信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式）
16.输入阻抗：20KΩ
17.额定电压：220V±10%50Hz
18.温度范围：-10~55℃
19.重量：3.9Kg
	1
	台
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	功率放大器
	输入阻抗:20KΩ 
2.频率响应:35Hz-20Hz 
3.总谐波失真:20HZ-20KHz(8Ω)0.05% 
4.转换速度:40V/usec 
5.信噪比:103dB 
6.阻尼系数(8Ω）:>400 
7.输出功率（8Ω）:2*200W  
8.1KHz-0.1% THD输出功率（4Ω）:2*350W  
9.桥接方式(8Ω):400W 
10.桥接方式(4Ω):500W 
11.线路类型:class AB  
12.净重/毛重:(kg):19.7/23.6
	1
	台
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	庭审专用音箱(含H壁挂支架)
	1.系统类型：8寸全频会议音箱
2.频率范围：65Hz-18kHz(±3dB)
3.频率响应：80Hz-16kHz
4.灵敏度：96dB SPL 1w/1m
5.输入阻抗：8 ohms
6.额定功率：150 W
7.最大声压级：125dB SPL,131dB SPL Peak
8.声场辐射范围：80°x55°
9.高音：∅25mm 音圈 
10.低音：∅134mm 磁钢/∅50mm 音圈
11.输入接口：线夹    
	4
	只
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	交互式触摸一体机(壁装或含移动支架)
	一、交互大屏整体要求：
1、采用前置按键设计，整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，方便用户操作。
2、★提供前置输入接口：电脑USB3.0*3，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意USB接口，均能被识别。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
3、具备智能温控系统，整机支持实时显示屏体温度，可根据温度变化显示不同颜色来进行提示。
4、当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，可识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠USB连接设备。
5、★只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
6、整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调节节拍类型，快慢。
7、具备双系统(Windows系统+安卓系统)功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注，支持15种平面图形工具，和9种立体图形工具，白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持单点书写和多点书写的切换。
8、输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
9、Android、Windows双操作系统设计：
（1）在无PC状态下，内嵌的Android系统上可实现白板书写、PPT播放、微软Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等基本功能。白板书写内容支持手掌直接擦除。
（2）一根网线实现Windows及Android系统同时联网。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告或复印件）
（3）在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。
10、★内置非独立外扩展的摄像头和拾音麦克风：麦克风拾音距离至少3米，方便录制老师人声。摄像头像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用资源。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
11、★支持配套传屏线：支持USB多信号传输技术，仅通过一根USB线连接，即可实现外部电脑与大屏之间视频、音频以及触摸信号的实时交互传输。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
二、显示屏功能要求：
1、屏幕类型:≥85英寸， A规屏,采用防眩光钢化玻璃。
2、对比度：≥5000:1。亮度≥300cd/m2，图像物理高清分辨率支持2K。
3、多路信号源窗口预览功能:可直接点击预览窗口切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注；
4、★触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
5、投标产品具备抗撞击性能，用1.04kg的钢球在2米高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。
6、 ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与使用者人声同步录制，方便制作视频。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
三、触摸功能要求：
1、采用红外触控方式，支持在Windows与Android系统中进行十点触控及十点书写。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
2、书写方式：手指或笔触摸，触摸分辨率：≥32767*32767。
3、首点响应速度≤8ms，连续点响应时间≤4ms，触摸定位精度≤±0.1mm。
4、Windows XP、Win7、win8、win8.1、Linux、Mac OSX系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。
四、电脑参数要求：
1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。
2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供第三方权威机构检测报告扫描件或影印件）
3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程；内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128G或以上SSD固态硬盘。
4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。
5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。
6、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、★为保障教学用设备无线电安全性，电脑模块需具备国家无线电发射设备型号核准。（需提供核准证证书复印件或影印件）。
五、交互平板软件功能要求
1、书写功能：提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔。
2、无限漫游支持页面书写区域无限延申，成为没有边界的电子黑板。
3、PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注、擦除、局部内容放大、板中板、滑动翻页、页面浏览等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
4、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
5、图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
6、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。
7、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。
8、学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。
9、支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
10、支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。
六、 ★资质证书：
本次投标商所投交互平板产品必须提供交互式一体机强制性CCC证书。
	台
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	桌面显示器（含倾斜支架）
	1.面板类型：AH-IPS
2.面板尺寸：21.5英寸
3.屏幕比例：16:9
4.最佳分辨率：1920 x 1080
5.响应范围：>5ms
6.响应时间：8ms
7.亮度：250cd/m2
8.对比度 SmartContrast 对比度： 10000000：1
9.可视角度：178 度（水平）/178 度（垂直），@ C/R >10
10.LED背光：是
11.VGA接口：1个
12.DVI接口：1个
13.电源：AC 100-240V，50/60HZ

	6
	套
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	VGA分配器
	1.输入接口：1路VGA
2.输出接口：8路VGA接口同步输出
3.视频放大电路带宽：2.5GBS/250MHZ
4.视频信号输入：0.5-1VP-P
5.显示数据通道信号输入：5V P-P(TTL)
6.最大单链接范围：1920*1440,1080P
7.显示器刷新率：60HZ
8.电源：DC5V，1.5A                                                                                                                               
	1
	台
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	VGA分配器
	1.输入接口：1路VGA
2.输出接口：2路VGA接口同步输出
3.视频放大电路带宽：2.5GBS/250MHZ
4.视频信号输入：0.5-1VP-P
5.显示数据通道信号输入：5V P-P(TTL)
6.最大单链接范围：1920*1440,1080P
7.显示器刷新率：60HZ
8.电源：DC5V，1.5A                                                                                                                               
	1
	台
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	HDMI分配器
	1.输入接口：1路HDMI
2.输出接口：2路HDMI接口同步输出
3.视频放大电路带宽：2.5GBS/250MHZ
4.视频信号输入：0.5-1VP-P
5.显示数据通道信号输入：5V P-P(TTL)
6.最大单链接范围：1920*1440,1080P 
7.显示器刷新率：60HZ
8.电源：DC5V，1.5A                                                                                                                               
	1
	台
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	多媒体智能控制系统（含触摸控制面板）
	1.完全采用可编程架构，32位CPU，最高速度达257MHz，标准内存为8M，可扩充至32M
2.采用可编程逻辑阵列电路，运行速度更快，系统更稳定 
3.内置红外学习模块，大容量红外代码存储空间 
4.4x1音视频矩阵切换模块，视频频宽高达100MHZ，带电子音量调节 
5.4x1电脑矩阵切换模块，带450MHz长线驱动器(带数码展台和数码DVD输入)和电脑同步音频输入 
6.8路可编程RS-232控制接口（带奇偶校验），每个串口可以级连数台通讯设备可分别控多台投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、读卡器等； 
7.提供了开放式的可编程控制平台Control System Builder2008(国内独家易学易用型可编程中控编程软件，所见即所得。）人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 
8.网络控制接口，可支持各种带RS485接口的外设(如电源控制器、调光器、调音器、全系列触屏控制器等),可扩充至1024个网络设备
	1
	套
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	流媒体录播服务系统
	★1.针对数字法庭流媒体应用开发的流媒体服务器系统软件，可实现庭审直播、点播、组播、录制、码流转发等功能，采用B/S构架。
2.支持500个点的1080P并发直播/点播
	1
	套
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	人民法院庭审资源管理及记录软件
	★1.内置庭审笔录系统,30秒自动本地与服务器双重备份保障。
★2.授权用户可实时查阅、直播、点播笔录、音视频内容。
★3.笔录系统系嵌入式Word方式，案件信息、时间等信息自动生成笔录模板。
★4.笔录系统支持快速导入、调用模板，以便书记员可快速进行速入。
5.支持自动生成关联案件法律文书；
6.支持证据展示、材料提交、材料同步显示、单独标注、电子白板
7.支持笔录、音视频同步直播、点播，兼容教学直播、录像、播放的管理。
8.当事人可快速查阅法律法规；
9.庭审过程中，支持庭内互动交流，设计有发送短消息功能；
10.支持画中画组合画面浏览，或独立画面浏览
11.支持报警联动、法警支援等软硬件结合功能
12.庭审现场音视频录像文件、直播画面可浏览合成画面和单独画面
13.庭审结束自动打包案件卷宗，可随时调阅、修改、添加材料等
[bookmark: _GoBack]14.具有案卷管理、排期管理、视频监控管理、播控管理、用户管理、电子地图等功能模块；
15.可以独立完成案件管理和排期管理，支持与法院审判流程管理系统对接；
16.支持新建案件，录入案件的相关信息如：案号、案件类型、管理部门、立案时间、案由、原告（公诉人）、原告律师、被告（嫌疑人）、被告律师（辩护人）、案件详情等等；
17.支持打包下载与案件相关的庭审音视频文件；
18.支持新建排期，可以录入案号、法庭名称、庭审状态、庭审方式（公开/不公开）、允许直播（是/否）、计划开庭/结束时间、审判长、书记员、合议庭成员等信息；
19.支持按照实际开庭情况自动刷新庭审状态，如等待开庭、正在开庭、休庭、闭庭、取消开庭，支持手动更新庭审状态；
20.支持将排期与书记员客户端软件关联，共享排期信息，提供书记员客户端排期列表实现一键开庭；
21.支持自动将已开庭的排期归类到庭审记录中，可以通过查询庭审记录回看庭审的录像与笔录；
22.提供直播点播窗口，支持直播庭审实况视频，并可以事后对录像进行点播浏览；
23.支持直播点播过程中可实现庭审视频与笔录的同屏播放，笔录内容可以实时刷新； 
24.内置流媒体直播点播服务，支持不低于200M码流转发能力；
25.支持法院信息、法庭信息、案件类型、案由信息、审判字号、全国法院结构的管理和编辑；
26.支持多种权限管理手段，通过部门管理、职位管理、角色管理、用户管理为每个账号分配相应的权限；
27.支持远程升级维护；
28.实现校园内网互动直播点播.
29.可与当地法院进行互联互通，实现远程教学观摩。
30.★提供产品软件著作权登记证书。
	1
	套

	25
	服务器
	2U 标准机架式服务器；
1、处理器：配置 2 颗英特尔4110*2 八核处理器；
2、内存类型：配置不低于 64GB DDR4 内存；内存插槽数 24 个 DIMM 插槽；
3、硬盘类型：配置 不低于3 块 1TB SATA 企业级硬盘，最大支持 29 个 2.5 寸热插拔SATA/SAS/SSD接口硬盘；RAID：配置高性能 RAID 卡，支持 Raid /0/10/5/50/6/60 级别；
4、 DVD-RW 光驱，机架安装导轨；电源：1+1 冗余电源配置；
5、管理功能：配置中文服务器管理软件，集成系统管理芯片，支持 IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；
6、安全：支持原厂操作系统安全加固软件。要求：基于分权管理模式，不同的管理员账户具备不同权限分配； 提供对文件、目录和系统用户指定安全级别；通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件；防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略。
	1
	套

	26
	笔录打印机
	1.类型:激光打印机
2.幅面:A4 幅面
3.打印机类型:黑白打印机
4.最高分辨率:600×600dpi
5.打印速度:18页/分钟
6.月打印负荷:10000页
7.首页出纸时间:<10秒
8.纸张容量:150页（手动）
9.打印介质:普通纸、再生纸
10.兼容系统: Windows XP H/P Edition, XP/P x64 Edition, Server 2003/2003 x64 Edition, Vista, Server 2008/2008 R2/2012, Windows 7/8,Mac OS X，v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x，CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
11.接口:USB2.0
12.耗材:墨粉：LT201；硒鼓：LD201
13.噪音水平:低于 51dB(打印)
14.支持纸张尺寸:A4, Letter, Legal, Folio
15.耗电量:打印：平均380W以下；待机：平均40W以下；休眠：平均0.5W
16.电源 220~240V
17.尺寸 340 x 238 x 195 mm
18.重量 4.6kg
19.★须提供节能产品认证证书复印件装订入投标文件
	2
	台

	27
	大功率电源时序器
	强电控制器，可编程8路独立220V电源开关控制，采用RS-232/RS-485通讯，用于控制灯光、电动屏幕、电视机及投影机等外设供电电源。与射频中控屏配合使用可实现法庭的一键开、闭庭功能
1.提供电脑控制软件，控制方便快捷
2.采用微电脑芯片控制，延时时间更精准
3.提供翘板开关，BYPASS开关、单路开关、RS232控制接口、闭合控制接口、级联接口等多种控制方式
4.面板翘板开关,BYPASS及单路开关
5.后板RS232控制接口，可接中控或电脑控制
6.后板短路控制接口，可接中控或纯开关控制
7.后板扩展控制接口，用于多台设备级联控制
8.额定输出电压:交流220V,50Hz
9.额定输出电流:40A
10.可控制电源:8路
11.每路动作延时时间:1秒(可定制其它时间)
12.供电电源:VAC 50 / 60Hz 30A
13.每路输出:指示灯
14.单路额定输出电源:30A
	1
	台

	28
	千兆网络交换机
	1. 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
2.端口：24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）
3.MAC地址表：8L
4.LED指示:每个端口 1000Mbps（连接/工作），1000Mbps（连接/工作）
5.尺寸:294 x 180 x 44mm
6.支持业务端口防雷≥6KV；
	1
	台

	29
	设备机柜
	32U机柜
1. 符合生产标准规范；
2.适合任何 19”标准机架、公制标准和 ETIS 标准等设备机柜安装；
3.采用优质钢板、刚度强，安装条厚度为 2.0mm，整体框架厚为 1.5mm， 钢板厚为 1.2mm ； 表面脱脂、防锈磷化、喷塑处理， 外型美观；
4.标配单开网孔前门，双开网孔后门；上下盖留有相应的走线孔，及前后左右有路由，方便进线及设备布置；
5.适应严苛的环境要求，相对湿度：≤85％（＋30℃），大气压力：70kPa～106kPa，工作温度:-40℃～70℃；
	1
	套

	30
	多媒体信息插座
	一个RJ-45网络/数据线连接口，一个三插万用电源插座，一个3.5寸音频接口，一个VGA接口
	2
	个

	31
	液晶电视
	尺寸≥85寸；分辩率:3840*2160；屏幕比例16:9；支持：有线/无线WIFI；接口:USB 2.0*1,USB 3.0*1,HDMI *2,双核处理器、1G内存、4G存储；
	台
	4

	32
	LED电子显示屏
	尺寸:10M*0.608M规格:φ3.75单色；配色:1R；像素间距:4.75mm；模组尺寸:304mm*152mm；最佳视距:5M；盲点率<万分之一；刷新频率:120HZ；驱动方式:1/16扫描；像素密度:44320点/㎡；像素失控率:<1/10000；无故障时间>10000小时，通过72小时不间断高温老化测度。灰度级别：1024级灰度非线性校正；芯片组成:光磊 R:9MIL 士兰 G/B:12MIL；亮度调节:64级连续可调，手动、自动调节，硬件自动测光调节；亮度均衡度:最亮时像素亮度差值不大于0.9。
	平米
	6

	33
	智能配电柜
	采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ；
配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等；
配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；
	台
	1

	34
	法官桌
	4800mm×800mm×900 mm左右，具体以现场测量为准（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	1
	张

	35
	书记员桌
	2000mm×700mm×760 mm左右，具体以现场测量为准（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	1
	张

	36
	诉讼参与人桌
	2000mm×700mm×760 mm左右，具体以现场测量为准（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	2
	张

	37
	审判员椅
	690mm×600mm×1640 mm左右，具体尺寸与桌子大小匹配（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	3
	张

	38
	书记员椅
	550mm×550mm×1150 mm左右，具体尺寸与桌子大小匹配（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	2
	张

	39
	诉讼参与人椅
	550mm×550mm×1150mm左右，具体尺寸与桌子大小匹配（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	8
	张

	40
	刑事被告人椅
	600mm×500mm×950mm左右，具体尺寸与桌子大小匹配（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	1
	张

	41
	法警椅
	550mm×550mm×900mm左右，具体尺寸与桌子大小匹配（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	2
	张

	42
	多功能小储物柜
	100mm×500mm×700mm（基材采用优质环保中密度板，经过防虫、防腐等化学处理。内置硬木框架，白木实木封边，合金钢脚， GLASS三合一偏芯连接件。胡桃木皮贴面，厚度为0.8mm，优质环保油漆，八道喷涂。）
	1
	张

	43
	法槌
、 法庭审判长等角色席牌一套
	与上述桌子大小配套，符合国标
	1
	套

	44
	庭审服装
	法官服3套:  尺寸L号2件（1件男式，1件女式），XL号1件男式，普通款/黑色，符合国标
律师袍4套：尺寸L号2件（1件男式，1件女式），XL号2件（1件男式，1件女式），含徽章领带 普通款/黑色，符合国标，
参考图片如下：
[image: ]

法警服2套，尺寸L号1件男式，XL号1件男式，普通款/黑色，符合国标

	9
	套

	45
	其它
	中标人需满足本项目系统集成，包含但不限于本项目建设所需的辅材、零配件、管线，仪器设备吊运、安装、调试、培训、垃圾清运以及相关费用。
	
	



3.售后服务要求
（1）自验收合格之日起，所投报的系统提供至少一年的免费保修服务期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少一年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。
（2）投标人需提供7*24小时维修维护热线电话，产品发生故障后，自报障时起算，2小时内响应，若远程维护无法解决，需24小时内到达现场，48小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。
（3）投标人须免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
（4）保修期后提供设备终身维修服务，如有设备故障，只收需要更换零配件费用。保修期后，若采购方需要整机更换的，中标人应按投标文件列明的优惠率进行交易；


四、评标办法：综合评分法（详细评审附后）
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	技术方案
	
技术方案主要内容要求：保证项目实施的技术力量和人力资源安排，保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。
综合比较所有投标人技术方案的先进性、合理性、全面性，设计先进、方案合理、技术力优秀的得8-10 分；良好的得 4-7 分；一般的得 1-3分；本项满分10分。
	提供技术方案装订入投标文件，未提供技术方案的不得分。
	10

	
	性能和技术参数
	标★参数为关键性参数，一项不满足视为不响应将导致废标，剩余参数全部满足招标文件要求的，得30分；参数一个负偏离扣0.5分，扣完为止。
	提供产品技术参数偏离的相关证明材料。
	30

	
	人员配备
	
根据各投标人的服务团队人员配备情况、文化水平、与本项目有关类别的专业技术职称等综合实力比较，按优、良、一般三个档次，对应分值7-9分、4-6分、1-3分。

	提供人员情况一览表、相关证书和所有团队人员在本单位近半年连续三个月缴纳社保的证明复印件，以上缺一不得分
	9

	商务部分标准
	售后服务优惠承诺
	1、投标供应商承诺提供免费的技术培训，培训方案须明确内容、时间、地点、师资、课时，评委将根据培训方案的科学性、全面性、合理程度、培训讲师资格进行打分，优得 5-6分；良得3-4分；一般得 1-2 分；差不得分； 
2、比较投标人所提供的售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件）优得 3 分；良得2分；一般得 1 分；差不得分
	提供售后服务方案装订入投标文件，未提供售后服务方案的不得分。
	9

	
	企业荣誉及实力
	1、投标人具有在有效期内的相关行政主管部门颁发的高新技术企业证书的，国家级的得2，省级的得1分，未提供不得分。
2、自开标截止之日前5年，获得国家市场监督管理（国家工商行政主管）部门授予《重合同守信用单位》称号得3分，获得省级市场监督管理（工商行政主管）部门授予《重合同守信用单位》称号得2分，获得市级市场监督管理（工商行政主管）部门授予的《重合同守信用单位》称号得1分，最高得3分。本项仅按获得过的一份最高级别荣誉计分，获多项荣誉的不累计计算得分；
3、投标人具有国家版权局出具的著作权登记证书的（模拟法庭实训教学平台软件、庭审直播资源、法院信息化综合应用管理系统软件等相关内容），每提供一份，得1分，最高得4分。
	提供相关证书复印件
	9

	
	成功案例及业绩
	自开标截止之日起前三年成功实施的同类项目业绩或案例，一项得 1分，满分3分。
	提供合同复印件装订入投标文件。
	3

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	以报价表中的金额为准
	30
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