一）、项目基本情况
铜陵学院因新、老校区部分体育场地升级改造的需要，现采购一批体育设施、器材。
二）、技术方案或服务的内容、范围
1）、采购需求表
	序号
	品名
	技术要求
	数量
	单位

	1. 
	地埋式篮球架
	1、篮球架伸臂长≥2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180*180*4mm优质大圆角方管制作；
2、篮架伸臂采用δ3mm优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板、伸臂头部铁板和伸臂底板等均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，
3、篮圈采用Φ18mm实心圆钢制作，内径为450mm。篮圈圈条下沿焊有5毫米圆钢，圆钢间隔均匀设置成小环状，共11处，以便悬挂篮网
4、玻璃篮板采用≥12.5㎜厚夹层玻璃，国家通用要求。玻璃的耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能须达到合格要求；
☆提供第三方检测机构出具的符合安全要求的夹层玻璃检验报告复印件。
	20
	付

	2. 
	双杠
	1、 外形尺寸：长×宽×高≥2500×740×1500（㎜），双杠主要由立柱、杠托和杠面三大部分组成，主立柱采用≥Φ114×3(mm)圆管制作，杠面采用≥Φ42×4(mm)圆管制作。
2、 2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400(mm)，埋入地下部分长500(mm)；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力；焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色；所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢，不生锈，螺栓具有防盗功能，需专用工具方可拆卸。
	20
	付

	3. 
	三联
单杠
	☆1、外形尺寸：长×宽×高≥4280×114×2200（mm）,主立杆采用≥Ф114×3(mm)圆管，杠面采用≥Ф28(mm)圆钢,提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400(mm)，埋入地下部分长500(mm)；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、 立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与杠面采用不锈钢防盗螺栓连接。
4、立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力；焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
5、所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢，不生锈，螺栓具有防盗功能，需专用工具方可拆卸。
	12
	付

	4. 
	双格肋木
	☆1、外形尺寸：长x宽x高≥2380*114*2410(mm)；由3根立柱和16根横杆组成，主立柱采用≥Ф114×3(mm)圆管，横杆采用≥Φ32×3(mm)圆管，用整体组装方式连接；提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400(mm)；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。横管间距为307mm；立柱顶端设计采用防钩挂结构。
3、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400(mm)，埋入地下部分长500mm；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
4、立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力；焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
	12
	个

	5. 
	太极推手器
	☆1、外形尺寸：长×宽×高≥1125×965×1235（㎜），主立柱采用≥Φ114×3（㎜）圆管，横粱采用≥Φ60×3（㎜）圆管制作，提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400mm，所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、立柱与横梯采用不锈钢防盗螺栓连接；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力。焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
	6
	个

	6. 
	腰背按摩器
	1、 外形尺寸：长×宽×高≥1050×1020×1320（mm），主立柱采用≥Φ114×3（mm）圆管；横粱采用≥Φ42×3（mm）圆管。
2、 2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400mm，所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、所用螺栓连接都采用不锈钢螺栓和螺帽连接，并采用不锈钢螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能；立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入。
4、按摩轮材质采用优质工程塑料，按摩部位应有按摩凸台；手把套采用橡塑，增加使用时的舒适度。
	6
	个

	7. 
	划船器
	☆1、外形尺寸：长×宽×高≥1080mm×845mm×1020mm。主立柱采用≥Φ76×3mm圆管，横梁采用≥80×40×2.5mm方管制作,提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400mm，所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固；其下端立柱之间用连接管连接，增强立柱的稳定性。
3、采用不锈钢防盗螺栓连接；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力。焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
	6
	个

	8. 
	骑马机
	1、 外形尺寸：长×高×宽≥1540×500×920（㎜）,主立柱采用≥Φ114×3mm圆管，横梁采用≥Φ48×3mm圆管制作。
2、 支撑立柱混凝土基坑为300x300x400mm，所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力。焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
	4
	个

	9. 
	蹬力训练器
	1、外形尺寸：长×宽×高≥2148×630×1750（㎜）,主立柱采用≥Ф114×3mm圆管。横梁采用≥Ф60×3mm圆管在专用弯管机上弯曲成形，摆动杆焊接有座板和靠背。
2、支撑立柱混凝土基坑为300×300×400mm，所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
3、蹬力训练器主要由固定立柱、摆动杆二大部分组成。立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入；与轴紧固的螺帽材质均为不锈钢，并采用不锈钢螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能；椅子为冲件。
	4
	个

	10. 
	跨栏架
	★1、外形尺寸:(长×宽×高)≥1200mm×590mm×762 mm，提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。
3、栏板伸缩管和竖向立管均采用圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。
4、底部方管内置配重，可调至满足比赛规则的要求。
☆5、提供IAAF认证证书影印件或扫描件。
	80
	个

	11. 
	跳高海绵垫底架
	1、海绵垫底架基本尺寸：长×宽×高≥5.8×3.8×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸：长×宽≥6×4（m）。
2、跳高海绵垫底架由9小块底架拼装组成，采用连接片连接，防锈蚀性强，每块底架主要采用30×20×1.5mm、20×20×1.5mm方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。
	1
	个

	12. 
	海绵垫防护棚
	1、基本规格尺寸≥6.4×4.4×1.4（m）。
2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用40×40和40×20方管拼装焊接而成，顶棚采用25×25mm和21×14mm方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨。
3、防护棚底部设有滚轮，移动方便。
	1
	个

	13. 
	跳高海绵垫
	☆1、基本尺寸：长×宽×厚≥6000×4000×650mm，提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成。
3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。
4、海绵垫覆盖层厚80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。
5、海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。
☆6、提供IAAF认证证书影印件或扫描件。
	1
	个

	14. 
	地埋式排球架
	1、排球柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。
2、排球柱外立柱选用φ89×3.75mm的优质焊管，内立柱选用φ70mm异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。
3、二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。
4、排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落。
5、排球柱配备有专用的预埋件，采用φ108×2.75mm圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。
☆6、提供FIVB认证证书影印件或扫描件
	6
	付

	15. 
	网球架
	1、直插式网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。
2、二立柱选用特制80×80mm铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070㎜。
3、网球柱配有专用预埋件，预埋件采用φ140×4mm镀锌管和不锈钢冲压件制作，使用时，将立柱插入预埋件即可使用。
	8
	付

	16. 
	运动
围网
	1、围网普通立柱与横杆采用φ89x3mm镀锌钢管，角立柱采用φ89x3mm镀锌钢管，围网有三根横杆，为“日”字型。
2、围网网片采用高密度原料HDPE为基料，包塑后≥φ3.6mm,内置镀锌铁丝。
3、围网网孔大小在4.5-5cm之间。
4、立柱间距3米，高4米。
5、围网网片采取现场配装方式，即算好网片尺寸，将网片与立柱、紧绷网片后将立柱与网片绷紧状态好固定，不易松弛，即使长期使用后经人为原因造成网片松弛，也可将网片卸下后重新绷紧安装。
6、提供第三方权威机构出具的包塑围网《GB/T34279-2017》标准铁丝拉断力(KN）≥2.2的检验报告；
☆7、提供第三方权威机构出具的喷涂管材耐紫外老化试验，达到灰标等级5级的检验报告；
☆8、提供第三方权威机构出具的包塑围网多环芳香烃（PAHs）的标准，含量达到：苯并蒽、屈(CHR)、苯并（b）荧蒽(BbF)（mg/kg）、苯并（a）芘（BaP)、二苯并（a，h）蒽（DBA)均≤0.1（mg/kg）的检验报告；
★9、提供第三方权威机构出具的包塑围网持久有机性污染物（POP)法规（EC）中对POP物质浓度小于法规限值，短链氯化石蜡元素测试结果为ND（未检出）的检验报告。
	1800
	㎡

	17. 
	乒乓球记分牌
	1.基本尺寸：长×高≥460×250（mm）
2.翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。
3.翻分牌框架采用硬纸板外复PVC基材制成。
4.翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共32张，号码0-30号，为白色。
5.翻分牌局分牌为深蓝色PVC板，共2组，每组7张，号码0-5号，为白色。
	12
	个

	18. 
	篮球记分牌
	1.立式记分器，由支架、记分方框和记分牌组成
2.尺寸：长×宽×高≥1380×540×1630（mm）。
3.为手推式记分盒，采用PVC板制作
	12
	个

	19. 
	比赛跳高架
	☆1、铝合金型材：外形尺寸(长×宽×高)≥420m×330mm×(1710-2710)mm
主要承载立柱尺寸:70×50mm、50×40mm。提供国体NSCC认证证书及年度确认函影印件或扫描件。
2、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。
3、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。
4、底座选用δ4mm铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。
5、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。
6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。
☆7、提供IAAF认证证书影印件或扫描件。
	2
	副

	20. 
	标志筒
	材质是塑料，规格：高52cm,底部直径28cm
	100
	个

	21. 
	篮球网
	规格：长度48CM，网眼5mm*5mm，材质为丙纶。
	100
	付

	22. 
	装球车
	1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=930×475×960(㎜)。
2.推车主要由球篮和球篮支脚组成，球篮由φ3mm和φ6mm钢丝拼焊而成，球篮支脚采用φ22×2mm圆管和□30×20×1.5mm方管拼焊制作。
	12
	个

	23. 
	装球袋
	加密加厚型，材质涤纶，规格：高1.2米，网眼10*10mm。
	200
	个

	24. 
	5号排球
	5号。产品执行标准：GB/T22882-2008《排球》圆周长650～670mm，质量235～300g，圆周差≤5mm，球体表面选用优质PU材料。反弹高度：1100-1400mm。外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象。
	100
	只

	25. 
	5号足球
	5号。产品执行标准：GB/T22892-2008《足球》圆周长675～710mm，质量382～468g。圆周差≤5mm。球体表面选用优质PU材料。缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2mm帆布乳胶压制而成。反弹高度：1150—1450mm。
	100
	只

	26. 
	手提式喇叭
	手提式，外盒大小(长*宽*高=245mm*200mm*340mm),功率大(15W),声音洪亮,有音乐,报警声,喊话,录音功能(10秒,20秒,60秒可选),附带外接小话筒,使用6节1号干电池,喇叭口直径205MM
	10
	个

	27. 
	11人制足球网
	11人制，材质丙纶线。球网线径3mm，球网孔径12*12cm，规格：7.32*2.44m .

	4
	付

	28. 
	7人制足球网
	7人制，材质丙纶线。球网线径2.5mm，球网孔径12*12cm，规格：5*2m .
	4
	付

	29. 
	发令枪
	两发，枪管成方型，为不锈钢制，手握柄为硬塑制，枪管内装有弹簧，弹夹结构紧密。
	4
	把

	30. 
	排球网
	比赛专用排球网，长9500mm，宽1000mm，网孔100mm*100mm，材质为腊线尼龙。
	10
	付

	31. 
	网球网
	材质为聚乙烯高强PE编织（顶部6层网格双线）。长12800mm，宽1080mm，网孔40mm*40mm，四包边，配钢丝绳和卡扣。
	12
	套

	32. 
	电动充气泵
	装有电动装置，电压为220V，由胶管连接加气针，方便灵活。
	2
	台

	33. 
	手动打气筒
	铝合金打气筒，手动打气，高30cm。
	2
	个

	34. 
	螺丝型气针
	不锈钢，多用于足球、篮球打气筒加气放气使用。
	200
	个

	35. 
	20米皮尺
	1. 体育教学测量用，20m。
2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。
3. 皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值5mm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。
4. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。
5. 尺带宽10mm，厚薄宽窄均匀，有足够强度。
6. 尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。
	20
	个



备注：
1、 篮球架安装时，须自行拆除原先的旧篮球架；健身区域要拆除原来的器械部分；以上不确定因素保含在报价中，投标人须谨慎报价，中标后不予调整。
2、 投标人需提供针对本项目产品(其中地埋式篮球架质保五年，剩余产品质保一年)质保承诺函。
3、 需求表里所要求的证书及检测报告等证明文件，中标后签订合同前提供原件供业主查验，缺一不可。

2）、售后服务要求
1、质保期：品目1质保五年，其余品目质保一年，保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用。（供货方不能修理和不能调换，按有关法律法规处理）
2、维修响应时间、人员：中标方在免费保修期内接到用户电话后，在6小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。


