2019年铜陵学院风雨操场活动看台采购及安装项目采购需求
一、项目基本情况
由于铜陵学院风雨操场建设需要，现采购一批活动看台椅及相关配套设备。
二、预算控制价
本项目预算控制价165万元。
三、技术方案或服务内容、范围
1.货物采购需求表
	序号
	货物名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	风雨操场活动看台
	（一）电动活动看台技术参数要求
1、结构、电控安全：
1）★看台系统的设计均匀分布的固定载荷，依据：EN13200-5:2006测试标准,看台踏板垂直均匀分布载荷不小于5KN/m2；看台踏板水平点载荷不小于1.359KN，看台无明显损伤。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。
2）活动看台钢骨架高张力轻质钢采用（100/80*40*2.5）mm 的冷弯型钢经由喷砂除锈后再静电喷芬而成。活动看台床架结构的力学支撑系统应是安全可靠的结构，详细说明承受水平负载、垂直负载和不均匀负载的受力分析。
3）★依据 EN13200-5:2006测试标准，看台护栏载荷水平承载 3KN/m，持续 5 分钟，无明显损伤。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。
4）★活动看台踏板采用 18mm 胶合板，表面冷贴 0.5 厚防火防滑 PVC 面层。胶合板(1.22×2.44)M，板与板之间采用铝合金对接处理，无高差。踏板应采用经过阻燃处理的耐水结构胶合板，最低承受力达到 4.88kN/m2，厚度不小于 18mm。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。
5）★活动看台电控系统须满足 EN60439-1:1999+A1：2004测试标准并通过相关认证或检测。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。 6）★看台踏板采用经过阻燃处理的耐水结构胶合板，通过阻燃测试。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。
2、系统运行纠偏及其他: 
1）床架结构的下部行走导轨应设置扣合式导轨装置与上部导轨纠偏装置配合，形成四线轨道，以确保活动看台展开和收合无定向跑偏。保证运行稳定，每排设置应有自动锁定装置，以保证活动看台展开后不会出现意外收合情况，
2）活动看台侧面伸缩型安全栏杆，内格栅采用垂直设计，杆件间的净距不应大于 0.11m，表面喷塑，且不能固定在看台踏板上，在活动看台在伸缩过程中无须插拔，护栏采用 40*20 冷弯型钢和 13mm 钢管。侧护栏和前后防护栏应和床架结构进行安全可靠的有效连接，看台护栏载荷水平承载 3KN/m、不变形。。
3）★承重横梁前沿板及钢背板：承重横梁前沿板及背板采用 2.0 镀锌钢板，采用一体成型辊压加工方式，平均分散看台负载，使整个结构形成稳固的框架系统。看台钢背板依据 BS EN 13200-6:2006测试标准的加载测试，受力面积≥ 5 kN/m2在承重面均匀负载，载荷应当垂直于承重面。负载 24 小时后，背板应无破损和功能故障。提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件上传至电子投标文件中。
4）行走机构的脚轮用聚氨脂/橡胶或其它材料，采用特殊设计，确保在地板上滚动时，不能伤害地板，并不会留下滚动痕迹。提交轮面的负载计算，每个轮子承载重量不得超过 3900N，接触地板面之受压不得超过 0.018N/mm2。
5）首排驱动轮：驱动结构采用独立的四轮驱动，采用 4 个高强度铸钢内衬外附耐磨聚氨酯胶轮，轮宽 100mm 驱动须与看台采用螺杆式弹性连接，当遇到不平整的地面时，驱动在配重的压力下，实现上下的自动调节，始终保持驱动轮与地面的接触，使动力不会因为地面的不平整而有所改变；在驱动的前端设置可调节左右方向的调节装置，当遇到看台跑偏时，可通过调节此装置来快速调整看台运行方向，实现看台的正常运行。支撑滚轮加厚双轴承铁芯聚氨脂轮，直径≥127mm 轮面≥32mm 的内外双硬度耐磨橡胶轮，动态承载≥120Kg/m2，静态承载≥240Kg/m2。

（二）座椅设计要求
1、活动座椅设计要求
1）座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求，既造型美观又座感舒适，同时兼顾便于安装维护和管理，并配置牌位号牌，座椅采用箱体式设计。
2）座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10 年以内不退色。
3）座椅采用平装安装。中空吹塑工艺一体成型。座椅材质：采用 HDPE（高密度聚乙烯）吹塑成型，抗冲击、防老化、防褪色。
4）各类综合性能必须符合相关国家标准或行业标准
5）活动看台上座椅采用吹塑翻板椅，不带扶手。座椅外形尺寸：椅高（490mm±10 mm），椅深（560mm±10 mm），椅宽（435mm±10 mm）座高（430mm~450 mm）翻着厚度（225 mm±5 mm）。椅背和椅垫分离，前置式安装。座椅翻放方式采用自动翻折。
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活动看台座椅（仅供参考）
	座
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	如中标人提供的货物实际不能满足招投标文件的要求，设备进场检验时必须予以更换为满足招标文件的货物，否则不予验收通过。由此引起的一切责任与后果由中标供应商自行承担。
供货前向采购人提供所有投标产品的针对此项目的原厂授权书和五年免费售后服务承诺函并加盖原厂公章，否则采购人有权终止合同。（具体承诺细则参照招标文件售后服务要求为准）



2、售后服务要求
（1）质保期：免费质保五年，保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用。（供货方不能修理和不能调换，按有关法律法规处理）
（2）维修响应时间、人员：中标方在免费保修期内接到用户电话后，在6小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

四、主要标的一览表
此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	活动看台座椅
	
	
	
	


五、投标人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本采购项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标。
六、供货（安装、服务）周期
自项目签订合同之日起30日内完成安装、调试
七、付款方式
货物全部进场后并检验合格后，支付至全部合同金额的90%。剩余10%的合同金额待项目验收合格后支付合同金额的10%。采购项目完成支付进度并经采购人验收合格后，根据中标人提供的合法、有效、完整的发票，经财政部门审核后，按采购人申报的资金支付方式，10个工作日内予以支付。
八、采购方式
公开招标
九、评标办法
    本项目采用综合评分法
本项目技术分值占总分值的权重为44 %，资信分值占总分值的权重为26 %，价格分值占总分值的权重为 30  %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分
（ 44 分）
	产品技术参数响应
	所投产品技术参数完全满足或优于招标文件要求的得15分；
1、技术参数中标注“★”项要求的有一项不满足的即视为无效标处理。
2、未标注“★”项要求的每有一项不满的扣 4 分，满分15 分，扣完为止。
注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-15分

	
	项目实施方案
	1、项目实施的质量保证措施，材料、设备质量和成品保护措施；主要从物资的准备和计划安排、施工机具的配备、各工种劳动力的安排是否满足各施工节点和进度安排的需要等方面进行评审0-2分；
2、投标供应商自行踏勘现场，针对风雨操场活动看台实际需求进行设计，提供活动看台详细的设计效果图及CAD安装施工指导图，根据效果图设计风格与风雨操场整体设计效果的一致性、美观程度及CAD安装施工指导图的准确性、合理性进行评分。优良4-6分，一般1-3分，未提供不得分。
	0-8分

	
	售后服务及培训
	根据投标供应商的售后服务措施、维保技术力量配置及培训实施方案的科学合理性进行综合评比酌情评分，得0-2分。
	0-2分

	
	产品先进性
	活动看台底部结构的先进性：
①主支撑与床架之间的连接点在同一直线上，并且为最佳支撑点
②竖板与前缘辊压一体成型没有焊接
③导轨互锁、保证直线展开
④设制上部导轨展开灵活
投标文件中提供产品实物图片，并说明工作原理。每小项1分，满分4分
	0-4分

	
	效果演示
	评标现场进行“活动看台设计效果”现场演示，提供三维动画视频资料演示，三维动画演示需与施工指导图图纸相符，并含有投标产品运行现场视频。三维动画讲解与运行现场视频均优良得12-15分；三维动画讲解或运行现场视频只有其一得5-8分；未提供的不得分。演示资料各投标供应商演示时间不超过5分钟。
注：须播放真实演示视频，不允许PPT方式演示。如若提供的三维动画视频与施工指导图图纸不符，则视为未提供演示视频。
评标现场只提供场地、电源、投影接入设备，参加演示的投标供应商演示所需要的其它软硬件设备须自备。
	0-15分

	资信分
（26分）
	厂商资质
	生产厂商相关资质：
1、所投产品生产制造商获国家场馆行业十佳供应商奖项的得3分。获得省级场馆行业十佳供应商的得1分。提供证书扫描件并加盖制造商公章；
2、所投产品生产制造商座椅产品，购买国内知名保险公司产品责任险，且赔付金额大于一百万，得1分。提供保险合同扫描件加盖制造商公章。
3、所投产品生产制造商获洲际或国家大型运动会座椅供应商得3分，获省级大型运动会座椅供应商得1分。提供证书扫描件并加盖制造商公章
4、提供所投产品生产制造商座椅类产品获得国际单项协会认证的得3分，提供所投产品生产制造商座椅类产品获得国内单项协会认证的得1分；提供证书扫描件并加盖制造商公章
5、提供所投产品生产制造商产品通过国际或国家安全性能认证得3分，提供证书扫描件并加盖制造商公章
	0-13分

	
	产品成熟性
	生产厂商产品成熟性：
1、 抗老化性能：依据GB/T16422.2-1999,
GB/T250-2008氙灯抗老化外观评测，测试达到3000小时，外观颜色变色评级好于3-4级，得2分。提供由国家认可的检测机构出具的合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。；
2、座椅阻燃性能依据GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识达到阻燃一级的得2分，座椅阻燃性能依据GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识达到阻燃二级的得1分，以下或不提供的不得分。提供提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章
3、环保性能：座椅塑胶件符合QB/2601-2013《体育场馆公共座椅》对可溶性汞、铬、铅、镉含量的要求。检测三项以上的得2分，三项以下的得0.5分。提供提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章
4、 看台喷粉金属件
①依据 ISO 6272-2:2011 检测，测试结果≥
200kg·cm 无开裂或剥落；
②依据 ISO 9227-2012 人工气候环境腐
蚀盐雾检测，测试结果不低于 10 级；
[bookmark: _GoBack]③依据 QB/2601-2013《体育场馆公共座椅》要求附着力不低于 3 级；
④涂层厚度在 20-25℃， 50-65%RH 的环境下不低于 94μm。缺少任意一项不得分，满分2 分。提供提供国家级（或国际公认）的测试机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章
	0-8分

	
	业绩
	提供所投产品生产制造商2017年以来同类型的工程项目，需包含有活动看台的中标通知书及合同，座椅数量1000座以上，每个得1分.最高得5分.
	0-5分

	价格分
（30 分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30 分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后两位）



十、履约保证金
签订合同前，中标人应按中标金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
十一、合同主要条款
项目名称：
项目编号：合同编号：
财政编号：
甲方：铜陵学院电话：0562-5883540
乙方：电话：
见证方：铜陵市公共资源交易中心电话：
合同签订日期：签订地点：安徽铜陵
甲方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会评审，决定将项目（项目编号：）合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：
1.货物、服务的名称、技术规格、数量及合同价款
本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量等依据乙方投标书“供货及投标报价表”及相关内容确定。主要如下表：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

	序号
	产品名称
	品牌及规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）
	人民币：
	
	


说明：上述产品价格包含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、培训、检验及售后服务、税金、劳保基金及应承担的风险以及必要的原有设备拆除费等全部费用。
2.合同金额
根据招标文件要求及乙方承诺，本合同的总金额为元(人民币大写：),分项价格在乙方投标书的投标报价表中有明确规定。
3.付款条件
采购项目完成并经甲方验收合格后，根据乙方提供合法、有效、完整的发票，由甲方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由甲方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向乙方支付合同价款。
4.产品的技术标准（包括产品质量）
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国家标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
5.项目完成时间
乙方应于合同签字生效后开始计算的日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由甲方进行验收。
6.验收
（1）乙方安装调试后，在   天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
（2）甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
（3）甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理和使用人、技术人员、监察等相关人员组成）的验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论。
（4）涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用均由乙方承担。
 7.对产品提出异议的时间和办法
（1）甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在 个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送交易中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。如果安装质量及标准不符合甲方招标文件及甲方其它合理化要求，乙方必须按甲方要求进行整改。
（2）乙方在接到甲方异议后，应在个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
 8.技术支持和售后服务
乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分或全部履约保证金作为补偿。
（1）保修：
乙方对其所提供的货物免费维护维修年，期限从验收合格之日开始。在免费服务期限内，乙方为甲方免费提供各种技术服务，包括解决系统本身出现的功能问题(必要时上门解决)；提供7*24小时电话及网络服务。乙方接到报修通知后应于小时内反应，如需上门维修应于日内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。否则，由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
乙方须按甲方的要求，免费为甲方提供培训。
（2）维修：
保修期（质保期）届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
 9.乙方的违约责任
（1）乙方不能交货的，应承担由此给甲方造成的全部经济损失并向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。
（2）乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
（3）乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
（4）如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从履约保证金中扣除，按每迟1天扣除履约保证金金额的%计收。但违约金的最高限额为合同履约保证金的总额。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
（6）乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
10.甲方的违约责任
（1）甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货部分货款%的违约金。
（2）甲方违反合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
11.履约保证金
（1）本项目履约保证金为(人民币),收受人为 铜陵学院，期限至。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。
（3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
12.组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（1）本项目招标文件及答疑、更正公告；
（2）本项目中标公告；
（3）乙方提交的投标书及书面承诺函；
（4）本合同文本；
（5）补充协议。
13.合同生效
本合同一式捌份，经甲乙双方签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后立即生效。
甲方：                                           乙方：
（合同专用章）                               （合同专用章）
法定代表人（签字或盖章）：                       法定代表人（签字或盖章）：
代理人（被授权人）（签字）：                     代理人（被授权人）（签字）：
日期：                         日  期: 
户名：
开户行：
账号：
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