附件1：

2020年铜陵学院计算机中心实验室设备项目需求

一、项目基本情况
项目编号：2020CGH025
项目名称：2020年铜陵学院计算机中心实验室设备
采购方式：公开招标
预算金额：100万元
最高限价：100万元
采购需求：现有计算机中心部分实验室功能进行升级改造，包括台式计算机、还原保护软件等相关设备。
合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。
标段（包别）划分：无
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求：无
4．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：
(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
(2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、技术服务要求

1.总体要求：
本项目要求满足各项技术指标要求，建设成高性能、高稳定性、高利用率的，能够统一集中管理、统一运维部署的，满足师生学习上机使用要求的、先进的计算机实验室。系统安全稳定，管理维护简单，售后服务优良。
2.需求表及技术服务要求：
	序号
	产品
名称
	技术参数　
	数量
	单位

	1
	教师桌
	▲1、尺寸：80cm*50cm*75cm（长*宽*高）（尺寸+≤1.5cm），钢木结构。
▲2、台面采用E1级三聚氰胺颗粒板，板厚25mm具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的E1 级绿色环保要求；封边采用约1.5mm优质PVC 热塑封边；粘胶为环保胶粘剂。
3、钢架采用55*15*1.2mm扁管，壁厚1.2mm。
▲4、配ABS工程塑料吊装键盘托，二节式轨道，钢制主机托，要求结实耐用。
5、钢制部分经过高温静电喷涂工艺处理。配件为优质五金配件。
6、桌面下面配走线钢槽。
（供货时样式、尺寸、颜色等参数可根据现场情况在经采购人书面同意情况下做适当调整，总面积不变。）
	3
	套

	2
	学生桌1
	▲1、双人桌，尺寸：135cm*50cm*75cm（长*宽*高）（尺寸+≤1.5cm），钢木结构。
▲2、台面采用E1级三聚氰胺颗粒板，板厚25mm具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的E1 级绿色环保要求；封边采用约1.5mm优质PVC 热塑封边。粘胶为环保胶粘剂。
▲3、钢架采用55*15*1.2mm扁管，壁厚1.2mm；配ABS工程塑料吊装键盘托，二节式轨道，要求结实耐用，钢制主机托；钢制部分经过高温静电喷涂工艺处理。配件为优质五金配件。
▲4、桌面背面配走线钢槽及固定电源插座。
（供货时样式、尺寸、颜色等参数可根据现场情况在经采购人书面同意情况下做适当调整，总面积不变。）[image: image2.png]



参考图
	18
	张

	3
	学生桌2
	▲1、三人桌，尺寸：200cm*50cm*75cm（长*宽*高），（尺寸+≤1.5cm）钢木结构。
▲2、台面采用E1级三聚氰胺颗粒板，板厚25mm具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的E1 级绿色环保要求；封边采用约1.5mm优质PVC 热塑封边；粘胶为环保胶粘剂。
3、钢架采用55*15*1.2mm扁管，壁厚1.2mm。配ABS工程塑料吊装键盘托，二节式轨道，要求结实耐用，钢制主机托；钢制部分经过高温静电喷涂工艺处理。配件为优质五金配件。
4、桌面背面配走线钢槽。
（供货时样式、尺寸、颜色等参数可根据现场情况在经采购人书面同意情况下做适当调整，总面积不变。）
	36
	张

	4
	学生桌3
	▲1、三人桌，半圆桌面，半径：70cm，高：75cm,（尺寸+≤1.5cm）钢木结构。
▲2、台面采用E1级三聚氰胺颗粒板，板厚25mm具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的E1 级绿色环保要求；封边采用约1.5mm优质PVC 热塑封边；粘胶为环保胶粘剂。
3、钢架采用55*15*1.2mm扁管，壁厚1.2mm。配ABS工程塑料吊装键盘托，二节式轨道，要求结实耐用，钢制主机托；钢制部分经过高温静电喷涂工艺处理；配件为优质五金配件。
4、桌面背面配走线钢槽。
（供货时样式、尺寸、颜色等参数可根据现场情况在经采购人书面同意情况下做适当调整，总面积不变。)
	18
	张

	5
	实木方凳
	[image: image1.jpg]


规格要求：
尺寸：340*240*460mm ，
学生凳要求：4脚12档，采用18mm厚实木凳面，凳腿采用30*40mm实木方料。
▲整体要求刷清水漆：所用油漆要达到国家环保要求(提供检测报告)。
参考图：
	300
	张

	6
	显示器1
	产品类型：品牌商用，室内使用，与电脑连接，色彩要求：彩色；像素点距：0.372mm*0.372mm，液晶屏；悬挂式4K超高显示屏；屏幕尺寸：65英寸，约1448*840*63mm；分辨率：3840* 2160；接口：2*USB接口，2*HDMI接口，1*RJ45接口，USB支持格式：音频格式、图片格式、视频格式；安装及所需的辅材和配件。

★所投产品须具备中国节能产品认证证书，提供复印件。
	3
	台

	7
	显示器2
	产品类型：品牌商用，室内使用，与电脑连接，色彩要求：彩色；像素点距：0.372mm*0.372mm，液晶屏屏；悬挂式4K超高，显示屏；屏幕尺寸：50英寸，约1118*654*69mm；分辨率：3840* 2160；接口：2*USB接口，2*HDMI接口，1*RJ45接口，USB支持格式：音频格式、图片格式、视频格式；安装及所需的辅材和配件。

★所投产品须具备中国节能产品认证证书，提供复印件。
	6
	台

	8
	路由器
	企业级4口机架式路由器配置千兆光口
	2
	台

	9
	磁性钢化玻璃白板1
	板面尺寸（宽*长）：120*240cm；板面材质：钢化玻璃；磁性书写板，悬挂式；玻璃厚度：3.2mm。 
	1
	块

	10
	磁性钢化玻璃白板2
	板面尺寸（宽*长）：100*200cm；板面材质：钢化玻璃；磁性书写板，悬挂式；玻璃厚度：3.2mm。
	4
	块

	11
	磁性钢化玻璃白板3
	板面尺寸（宽*长）：90*120cm；板面材质：钢化玻璃；磁性书写板，悬挂式；玻璃厚度：3.2mm。
	6
	块

	12
	台式计算机1
	1、品牌商用台式计算机，采用分体架构； 

▲2、处理器：Intel 酷睿六核 I5-9400及以上；

▲3、主板：英特尔B365及以上（非H、Z系列）；

4、内存：8G DDR4 2400MHz及以上，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 

▲5、硬盘：1TB  SATA 7200转硬盘；
6、网卡：主板自带自适应千兆网卡；
7、显卡：主板集成高性能显卡；

8、输入/出设备：USB防水抗菌键盘鼠标；

9、接口：机箱尺寸≤15L，不少于4个USB接口，（其中2个USB Type-C）；视频接口不少于1个VGA，1个HDMI，要求前面板标配可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；

10、机箱电源：≤250W节能电源；

11、插槽：不少于1个PCIE x16、2个PCIE x1、1个PCI，2个M.2；
12、显示器：与主机同品牌19.5寸或以上LED液晶显示器;
▲13、出厂自带还原软件，功能如下：
（1）所有功能基于Windows平台，方便操作（投标时需提供功能截图）；

（2）具备远程控制客户端重启、关机和唤醒功能；允许/禁止计算机访问USB存储设备和光驱设备；支持远程控制接收端进入指定系统和指定进度、远程时钟同步（投标时需提供功能截图）；

（3）支持GPT分区格式下，Win10 系统复制功能，方便创建多系统环境；

（4）具备IP、计算机名自动分配功能，可以为客户端自动分配IP和计算机名；当客户端IP发生更改或冲突，会在主控端给出提示；

（5）具备远程屏蔽外网功能，集成网页过滤功能，支持设定网络访问黑白名单功能；

（6）支持差异传输功能；

▲14、所投计算机需通过3C认证、环保认证（需提供认证证书复印件或影印件）；

★所投产品须具备中国节能产品认证证书，提供复印件。
	168
	台

	13
	台式计算机2
	1、品牌商用台式计算机，采用分体架构； 
▲2、处理器：Intel 酷睿六核 I9-9900及以上；
▲3、主板：英特尔B365及以上（非H、Z系列）；

4、内存：16G DDR4 2400 MHz及以上，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 
▲5、硬盘：1TB  SATA 7200转硬盘+256G固态硬盘；
6、网卡：主板自带自适应千兆网卡；
▲7、显卡：显存不少于4G高性能独立显卡；
8、输入/出设备：USB防水抗菌键盘鼠标；
9、机箱和接口：不少于4个USB接口，视频接口不少于1个VGA，1个HDMI，1个DP；5个音频接口；要求前面板标配可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；

10、机箱电源：≤250电源；
11、插槽：不少于1个PCIE x16、2个PCIE x1、1个PCI，2个M.2；
12、显示器：与主机同品牌21.5寸或以上LED宽频液晶显示器, 分辨率1920x1080；
▲13、出厂自带还原软件，功能如下：
（1）所有功能基于Windows平台，方便操作（投标时需提供功能截图）；

（2）具备远程控制客户端重启、关机和唤醒功能；允许/禁止计算机访问USB存储设备和光驱设备；支持远程控制接收端进入指定系统和指定进度、远程时钟同步（投标时需提供功能截图）；

（3）支持GPT分区格式下，Win10 系统复制功能，方便创建多系统环境；

（4）具备IP、计算机名自动分配功能，可以为客户端自动分配IP和计算机名；当客户端IP发生更改或冲突，会在主控端给出提示；

（5）具备远程屏蔽外网功能，集成网页过滤功能，支持设定网络访问黑白名单功能；

（6）支持差异传输功能；

▲14、所投计算机需通过3C认证、环保认证（需提供认证证书复印件或影印件）；

★所投产品须具备中国节能产品认证证书，提供复印件。
	13
	台

	14
	还原保护软件
	▲1、支持B/S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；(需提供功能界面截图)
2、支持对WINDOWS系统的立即还原和IP地址自动分配；
▲3、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10）的立即还原和还原点瞬间创建；支持底层和windows双模式拷贝，拷贝速度不低于7G每分钟（实测速度）；(需提供功能界面截图)
4、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持不同操作系统；
▲5、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和差异拷贝；(需提供功能界面截图) 
6、支持从WINDOWS界面对250台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（需提供支持250台以上机位的界面截图）
▲7、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；(需提供功能界面截图)
8、支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原；
9、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；
▲10、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括IP地址、网址、端口，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行；(需提供功能界面截图)
11、能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出；
▲12、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行；(需提供功能界面截图)

▲13、为保证系统兼容性和稳定性，要求上述所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。

▲14、需提供所投产品的计算机软件著作权登记证书（需提供证书复印件或影印件）
	134
	节点

	15
	接入交换机1
	▲1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥166Mpps；
▲2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个， 
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议。
	11
	台

	16
	接入交换机2
	▲1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥166Mpps；
▲2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个， 
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议。
	6
	台

	17
	系统集成
	1.投标人在开标之前可自行赴校方实验室现场进行勘查。
▲2.实验室201台套计算机及相关网络和多媒体设备的安装、调试、强弱电综合布线、移换静电地板。本项为交钥匙整体工程项目。
3.校方提供强弱电接口，其他为中标方提供（施工、材料）。
▲4中标方提供的施工方案、材料等需符合相关国家标准规定，施工前需征求采购人同意。
5.布设从本项目建设楼层的汇聚设备间到设备间的不少于30米光缆。
6.强弱电综合布线、需考察现场并制定合理的走线图。
7.所有设备免费安装、调试，根据需要安装相应软件、安装操作系统及相应软件的所有最新补丁。
	1
	项


3.售后服务要求
（1）自验收合格之日起，所投报的系统提供至少3年的免费保修服务期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少3年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）投标人需提供7*24小时维修维护热线电话，产品发生故障后，自报障时起算，2小时内响应，若远程维护无法解决，需24小时内到达现场，48小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

（3）投标人须免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
（4）提供台式计算机整机三年免费质保，三年免费上门服务。

（5）保修期后提供设备终身维修服务，如有设备故障，只收需要更换零配件费用。
★投标人须针对上述售后服务要求提供承诺函。
4.主要标的物一览表
	序号
	标的名称
	品牌与型号　
	数量
	单价
（元）
	其他

	1
	台式计算机1
	
	168台
	
	

	2
	台式计算机2
	
	13台
	
	

	3
	还原保护软件
	
	134节点
	
	


四、评标办法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	技术方案
	根据各投标人保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施。综合比较所有投标人实施方案的可操作性、合理性、全面性，技术力量配置等方面。优的得5-6分；良的得3-4分；一般的得 1-2分。
	提供技术方案装订入投标文件，未提供技术方案的不得分
	6

	
	性能和技术参数
	根据所投设备对招标文件采购需求条款的响应性进行综合评分，完全满足或优于招标文件采购需求的，得满分48分，如出现不满足的情况，按下列标准扣分：
1、标注“▲”的技术参数及要求不满足的，每一项扣2分，本项分值扣完为止；
2、未标注“▲”的技术参数及要求不满足的，每一项扣1分，本项分值扣完为止。
注：以投标响应表响应情况和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	提供产品技术参数偏离的相关证明材料
	48

	商务部分标准
	售后服务优惠承诺
	投标人注册登记地在铜陵或外地企业承诺在中标后一个月内在铜设立分支机构的得2分；

2.售后服务方案：投标人需制定合理可行的售后服务方案，评委根据其方案，依据服务响应时间、到达现场时间、产品免费保修时间、售后服务设施和售后培训服务等。售后服务方案优的得4分，良的得2-3分，一般的得1分。
	1、提供营业执照复印件或承诺函。

2、提供售后服务方案和承诺函装订入投标文件，未提供的不得分。
	6

	
	业绩
	自开标截止之日起近三年以来，投标人实施过类似业绩案例的，每提供一个业绩案例得1分，最高得5分。
	提供业绩合同和中标/成交通知书复印件，缺一不得分。
	5

	报价部分评分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35（四舍五入，精确到小数点后两位）
	以报价表中的金额为准
	35


五、供货（安装、服务）周期

自合同签订之日起30个日历天。
六、付款方式

项目验收合格后经财政部门审核后，一次性支付全部合同款。

七、履约保证金

签订合同前，中标人应按中标金额10%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
