
铜陵学院光纤交换机采购项目需求

1、 项目基本情况

    因现有FC交换机使用年限已久，并且承担着学校多个虚拟化平台物理主机与存储的互联任务，为了保证学校业务的安全可靠稳定运行，拟采购一批光纤交换机设备替换老旧设备。经研究，现将该项目进行询价，并通过规范采购、评审程序择优选择服务商，欢迎具备条件的国内供应商参加响应。具体需求如下：

本项目预算控制价为人民币39万元。
二、项目需求

1.采购需求表

	序号
	品目名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	FC光纤交换机
	1、 ★具有自主知识产权的光纤交换机，非OEM型号
2、 单台光纤交换机最大支持≥24个端口 ，支持冗余电源，激活24个端口，配置24个16Gb/s多模模块,配置24根OM-3规格LC-LC光纤跳线，支持16G速率，长度3米/根

3、 光纤交换机架构为无阻塞，全线速最大16Gbps

4、 所有的端口上均可进行全光纤网络操作和通用端口操作。

5、 光纤交换机最大交换能力为≥384 Gbit/sec

6、 支持基于帧的干线合并，每条ISL干线最多8个16 Gbit/sec端口；每条ISL干线最高速率达128 Gbit/sec (8端口×16 Gbit/sec [线速])

7、 支持高级分区、Web 工具的智能管理和监控、Fabric Watch 和性能监控功能。 

8、 支持Acess Gateway工作模式

9、支持WINDOWS、LINUX、AIX、HP-UNIX等操作系统，支持红杉、netapp、曙光、IBM、HP、富士通、HDS等主流厂商的存储阵列。

10、支持Telnet、HTTP、SNMP管理
11、★保证设备安装实施过程中，前端业务系统不中断，确保后台数据安全。

12、提供三年售后服务承诺
	4
	台


2. 售后服务要求：
所有设备提供三年免费质保、上门服务，期限从验收合格之日开始。中标人应在接到报修通知后应于24小时内反应，如需上门维修应与3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务，投标人需提供售后服务承诺函。
3.主要标的物一览表

   本表将随中标结果公告一并发布，接受社会监督
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	FC光纤交换机
	
	
	
	


三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标。

四、供货（安装、服务）周期：自合同签订之日起30个日历天。
五、付款方式：

项目验收合格后，由采购方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票等原件信息。经财政部门审核后，支付全部合同款。

六、采购方式：询价  
七、评标办法的初步意见：有效最低价
八、履约保证金：


  签订合同前，成交人应按成交金额5%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。
