**枞阳县汤沟中学运动场改扩建工程**

**评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分**  **因素** | **评 分 标 准** | **分值** |
| 投标报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的投标价格为评标基准价（以二轮报价计算,因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。（得分保留二位小数，第三位四舍五入）（磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。） | 30 |
| 项目实施组织方案  （15分） | 1、工程施工组织总体规划及方案针对性（0-3分） | 3 |
| 2、项目工程施工方案及技术措施（0-3分） | 3 |
| 3、项目施工进度计划和各阶段进度的保证措施 （0-3分） | 3 |
| 4、劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施。（0-3分） | 3 |
| 5、安全文明铺设及环境保护措施 （0-3分） | 3 |
| 塑胶跑道质量保证 （21分） | 1、投标人提供的跑道材料（聚氨酯）取得CEC 047-2021《CEC生态产品评价技术规范 合成材料运动场地面层》满足技术规范有害物质限量五星级评价要求的证书，得3分。标书内须提供证书扫描件。 | 3 |
| 2、投标人提供的塑胶跑道产品取得CEC中国环境友好产品认证证书及CTC中国建材颁发的环保建材商标证书，得3分。标书内须提供证书扫描件。 | 3 |
| 3、投标人提供的非渗水型塑胶跑道耐人工气候老化性能，加速老化后，拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%，符合GB 36246-2018耐老化性能检测要求，500h≤加速老化时间＜5000h得1分；加速老化时间≥5000h得3分，提供带有“CMA”的检测报告。标书内须提供检测报告扫描件。 | 3 |
| 4、提高跑道面层的耐色变性能，投标人提供的跑道面层材料具有体现“CMA”标志，符合GB/T23983-2009连续光照500小时后耐黄变色的检测报告，差值1.5＜△E≤2.0得1分，差值△E≤1.5得3分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 3 |
| 5、投标人提供的塑胶跑道材料符合GB/T11206-2009、GB/T7762-2014耐臭氧龟裂性能（300小时）无龟裂，提供带“CMA”的检测报告，得3分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 3 |
| 6、塑胶跑道EPDM颗粒符合拉伸强度≥2.0，断裂伸长率≥250，压缩永久变形率≤35，含胶量（聚合物含量）≥40%，材质分析：主体材质为三元乙丙橡胶，提供带“CMA”的检测报告，得3分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 3 |
| 7、投标人提供的塑胶跑道面层材料符合GB/T1771-2007耐中性盐雾性能3500小时无气泡无开裂，提供带“CMA”的检测报告，得3分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 3 |
| 人造草坪质量保证  （20分） | 1、为了保证人造草坪具有优异的抗老化和色牢度性能，提供所投人造草坪产品由第三方检测机构依据GB36246-2018，GB/T250-2008 标准出具的人造草坪加速老化后灰卡变色评级不低于 4 级的检测报告，加速老化时间≥1000h，得1分，加速老化时间≥2000h 得 2 分，加速老化时间≥3000h 得4分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 4 |
| 2、投标人所投人造草坪需通过第三方检测机构出具的针对人造草坪产品的冲击吸收和垂直变形的专项检测合格报告，得4分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 4 |
| 3、投标人所投人造草坪需通过第三方检测机构出具的针对人造草坪产品的急性经皮毒性试验（小鼠）和急性经口毒性试验（小鼠）的专项检测合格报告，得4分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 4 |
| 4、投标人所投人造草坪需通过第三方检测机构出具的针对人造草坪产品的材料产烟毒性危险分级检测合格报告，得4分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 4 |
| 5、投标人所投人造草坪需通过第三方检测机构出具的针对人造草坪产品的冷凝水老化试验（温度 40 ℃，湿度 100%RH，时间 600h）检测合格报告，得4分。标书内须提供检测报告扫描件。 | 4 |
| 企业业绩（8分） | 投标人每提供一份近三年（指自投标截止时间向前推 3 年）以来完成过的类似项目业绩得 2分，本项最高得8 分。标书内须提供施工合同扫描件。 | 8 |
| 企业信誉（6分） | 投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001），三证齐全得 6 分，否则每缺少 1 项证书扣 2 分。标书内须提供证书扫描件。 | 6 |